목          차

기 본 부 문 (A) ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․   2

기 계 부 문 (B) ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․   3

전 기 부 문 (C) ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․   4

금 속 부 문 (D) ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․   6

광 산 부 문 (E) ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․   8

화 학 부 문 (M) ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․  10

기  본  부  문  (A)

석 공	규 격 명	제 정 개 정
관 리
A 101	표 준 규 격 관 리 요 령
A 102	검 사 요 령

기  계  부  문  (B)

석 공	규 격 명	제 정 개 정
장 비
B 101	공 기 압 축 기	개 정
B 102	펌 프	〃
B 103	체 인 컨 베 이 어 (7.5HP)	〃
B 104	벨 트 컨 베 이 어	〃
B 105	벨 트 컨 베 이 어 감 속 기	〃
B 106	벤 딩 머 신	〃
B 107	보 일 러	〃
B 108	체 인	〃
B 109	중형 체인 컨베이어 (15 HP)	〃
B 110	단 조 체 인	신 설

전  기  부  문  (C)

석 공	규 격 명	제 정 개 정
장 비
C 101	고압 (3kV) 3상 유도전동기	개 정
C 102	저 압 3 상 유 도 전 동 기	〃
C 103	감 속 전 동 기	〃
C 104	변 압 기	〃
C 105	배 전 함	〃
C 106	기 동 보 상 기 부 배 전 함	〃
C 107	스 위 치 기 어	〃
C 108	전 자 개 폐 기	〃
C 109	기 중 부 하 개 폐 기	〃
C 110	충 전 기	〃
C 111	누 전 차 단 기 ( E. L. B )	〃
C 112	안전등용충전기, 충전대	〃
C 113	스 라 스 타	삭 제
C 113	권 양 기 용 속 도 검 출 기	개 정
C 114	컨베이어용 속도검출기	〃
C 115	교류아아크용 전격 방지기 ( 전 격 방 지 기 )	〃
C 116	전 기 발 파 기	〃

전  기  부  문  (C)

석 공	규 격 명	제 정 개 정
부 품
C 201	가교 폴리에틸렌 절연 강대외장 비닐피복 전력 케이블	개 정
C 202	고무절연 캡타이어 케이블	〃
C 203	통 신 용 케 이 블(S-4)	〃
C 204	발 파 모 선	〃
C 205	전 력 역 률 계 (기록계부)	〃
C 206	나 트 륨 전 등	〃
C 207	갱 내 유 도 무 선	〃

금  속  부  문  (D)

석 공	규 격 명	제 정 개 정
부 품
D 201	와 이 어 로 프	개 정
D 202	파 이 프	〃
D 203	관 이 음 쇠	〃
D 204	밸 브	〃
D 205	빅 토 릭 죠 인 트	〃
D 206	G I - 빔	〃
D 207	레 일 이 음 매 판	〃
D 208	이 음 매 관	〃
D 209	대 못 (Spike)	〃

금  속  부  문  (D)

석 공	규 격 명	제 정 개 정
소 재
D 301	화 이 트 메 탈 (Babbit)	개 정
D 302	청 동 지 금 (Bronze Base Metal)	〃

광  산  부  문  (E)

석 공	규 격 명	제 정 개 정
장 비
E 101	권 양 기	개 정
E 102	광 차	〃
E 103	인 차	〃
E 104	로 커 쇼 벨	〃
E 105	착 암 기	〃
E 106	콜 픽	〃
E 107	오 거	〃
E 108	에 어 호 이 스 트	〃
E 109	티 플 러	〃
E 110	해 머 크 러 셔	〃
E 111	바 이 브 레 이 팅 스 크 린	〃
E 112	셰 이 킹 피 더	〃
E 113	광 산 용 축 전 기 기 관 차	〃
E 114	국 부 선 풍 기	〃
E 115	쇼 벨 로 더	〃
E 116	핸 드 드 릴	〃
E 117	장 공 천 공 기	신 설

광  산  부  문  (E)

석 공	규 격 명	제 정 개 정
부 품
E 201	광 차 버 킷	개 정
E 202	광 차 용 핀	〃
E 203	연 결 링	〃
E 204	커 플 러	〃
E 205	차 륜	〃
E 206	에 어 블 라 스 터	〃
E 207	모자용 갱내 리튬폴리머전지식 안전등 ( 안 전 등 )	〃
E 208	전기차용 연축전지	〃
E 209	지 주 톱	〃
E 210	오거비트, 오거로드, 오거생크	〃

화  학  부  문  (M)

석 공	규 격 명	제 정 개 정
부 품
M 201	컨 베 이 어 벨 트	개 정
M 202	난 연 성 나 이 론 컨베이어 벨 트	〃
M 203	컨 베 이 어 나 이 론 벨 트	〃
M 204	빅 토 릭 조 인 트 용 고 무 링	〃
M 205	풍 관	〃
M 206	난 연 성 Monoply 컨베이어 벨트	〃
M 207	파 형 P E 풍 관	〃
M 208	파형 PE 풍관 결속용 고무 패킹	〃
M 209	파형 PE 풍관용 Spiral 풍관	〃
M 210	난연성 나이론 컨베이어 벨트	〃

( 별표 1 )

규격서의 배열

1．두  서

(1) 규격서의 분류 : 제 5조에 의한다.

(2) 제정기관명 : 규격 제정을 주관한 기관명을 기재한다.

(3) 품명의 표제(表題) : 필요에 따라 품명의 표제 하단에 영문으로 표시할 수 있다.

(4) 규격번호 : 제 16 조의 규격번호 부여방법에 따른다.

(5) 제정 연월일 : 확정된 월일을 기재한다.

2．본  문

(1) 적용범위 및 분류

1) 적용범위 : 규격서의 내용을 간결하고 명확하게 포괄적으로 기재한다.

2) 분    류 : 품종에 대한 형태, 구분, 등급, 구성, 외형 등을 기재한다.

(2) 적용자료 및 문서

1) 규격서의 일부를 구성하는 관계 타 규격서

2) 규격서의 일부를 구성하는 계약담당관이 제공하는 자료 및 문서

3) 규격서의 일부를 구성하는 관련 표준 및 참조문서

(3) 필요조건 : 제품이나 용역의 기술적인 설계, 재료, 품질, 특성 또는 기능 등과 용역의                  필요조건 및 그에 수반하는 설명을 기재한다.

1) 재  료

2) 구조, 형태, 치수, 설계도면

3) 제조방법 또는 가공방법, 페인팅 및 보호도장 방법

4) 외관, 성능, 기능, 성분, 이화학적 특성, 색상

5) 품질특성, 기타 품질확보에 관한 사항

(4) 검사와 시험 및 품질보장 : 전 (3)의 필수조건과 일치여부를 확인하는 시험방법, 표

본 검사와 절차, 결점의 분류, 합격 품질 수준 등을 포함하는 검사시험 및 품질보장

에 관한 사항을 기재한다.

1) 검사 준비사항

2) 검사와 시험

가. 검사의 분류

(가) 수단에 따르는 분류 : 관능검사, 이화학검사

(나) 수량에 따르는 분류 : 전수검사, 표본검사, 선별검사, 관리검사, 무검사

(다) 생산단계에 의한 분류 : 구입검사, 공장검사, 제품검사, 출하검사

(라) 시기에 따르는 분류 : 원료구입검사, 중간검사, 최종검사

(마) 성질에 따르는 분류 : 파괴검사, 비파괴검사

(바) 대상에 따르는 분류 : 치수검사, 기능검사

(사) 장소에 따르는 분류 : 출장검사, 집중검사, 정위치검사, 순회검사, 원천검사

(아) 회수에 의한 분류 : 초도검사, 재검사

나. 시  험

(가) 시험분류 : 검사시험, 검정시험

(나) 시험방법 : 한국공업규격의  시험방법과 외국 및 국제 시험방법에 따르며 그

이외의 시험방법은 잠정적인 시험방법을 제정하여 적용할 수 있

다.

3) 결점 및 불량의 분류

가. 결점의 분류 : 치명결점, 중결점, 경미결점(필요에 따라 경결점과 미결점으로 나                         눈다)

나. 불량의 분류 : 치명불량, 중불량, 경미불량(필요에 따라 경불량과 미불량으로 나

눈다)

4) 검사방식과 수준

가. 검사방식

(가) 시료의 크기

(나) 합격 및 불합격 판정개수

(다) 전수검사

(라) 선별검사

(마) 표본검사

(바) 무검사

(사) 관리검사

나. 검사수준

(가) 일반 검사수준 (검사수준 Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ)

(나) 특별 검사수준 (S-1으로부터 S-4)

(다) 표본 검사형식 : 검사형식의 분류는 다음과 같다.

① 계수 표본 검사 : 규준형, 선별형, 연속생산형, 조정형

② 계량 표본 검사 : 규준형, 조정형

5) 합격품질 수준(AQL)

불량률(%) 또는 100단위당 결점수를 결점 및 불량의 분류별로 기재한다.

6) 기타 품질보장에 관한 계약자 책임사항

가. 계약자 검사 제도 요건

나. 계약자 품질관리제도

(5) 포장 및 표시 : 제품을 보존하기 위한 내․외포장 재료와 방법 및 표시 등에 관하여

필요한 사항과 포장 및 표시의 시험과 검사에 관한 사항을 기재한다

1) 포장재료

가. 단위 포장재료

나. 내부 포장재료

다. 외부 포장재료

2) 포장방법

가. 단위 포장방법

나. 내부 포장방법

다. 외부 포장방법

3) 포장등급

가. A급 (국외지역을 대상으로 하는 내․외 포장)

나. B급 (국내지역을 대상으로 하는 내․외 포장)

다. C급 (검사 후 즉시 물품을 사용할 경우의 내․외 포장)

4) 표시

가. 단위 표시

나. 내부 표시

다. 외부 표시

3．미  문

(1) 규격 조건을 더욱 명확히 하는데 참고될 사항

(2) 용도, 발주제원 등의 참고사항

1) 관련표준 , 특허 , 국제 관계사항

2) 최신 자료의 제공에 관한 사항

3) □주기□에 기재한 사항과 타절공의 관련사항

(3) 기타 , 필요한 주기

( 별표 2)

규격서 점검표

1．두서의 구성

(1) 규격서의 분류

(2) 제정기관명

(3) 품명의 표제

(4) 규격번호

(5) 제정 연월일

2．본문의 내용

제 1 절 적용범위 및 분류

(1) 적용범위

(2) 분류 (형태, 구분, 등급, 구성, 외형 신뢰도 수준)

제 2 절 적용자료 및 문서

(1) 정부가 제공하는 자료 및 문서

(2) 적용 자료의 제공 가능성

제 3 절 필요조건

(1) 필요조건의 충족여부

(2) 인용하는 타 규격서의 적절 여부

(3) 표준견본

(4) 시제품, 시험모형 또는 시험로트

(5) 재  료

(6) 신뢰도

(7) 구  조

(8) 정비 용이도

(9) 운송 가능성

(10) 성능의 특성

(11) 세부 구성품

(12) 화학적 물리적 성질

(13) 치  수

(14) 무  게

(15) 색  상

(16) 끝손질

(17) 작업기술

제 4 절 검사와 시험 및 품질보장

(18) 검사항목의 적절성

(19) 실험 및 시험의 구성

(20) 시제품, 개발제품, 시운전

(21) 검  정

(22) 품질 확인검사

가. 검사방법

나. 결점 분류 및 불량 분류

다. 합격 품질 수준

(23) 시험방법과 분류 및 절차

제 5 절 포장 및 표시

(24) 단위포장 및 외포장

(25) 내포장

(26) 외포장

3．미  문 (주기)

(1) 규격 조건을 더욱 명확히 하는데 필요한 사항

(2) 참고사항

석공 A101-2010

	대한석탄공사 물품규격		석공 A101
	(KOCOAL ARTICLE STANDARD)		제정 1987. 1
	표준규격서 관리요령		개정 2000.12 개정 2010.12
1. 적용범위 : 이 규격은 대한석탄공사(이하 □공사□라 한다) 표준규격서 관리요령에 대 하여 규정한다. 목 차
제 1 장 총 칙		제 11 조 분석 및 시험
제 1 조 목 적		제 12 조 규격서의 작성
제 2 조 정 의		제 13 조 한국공업규격서 준용
제 3 조 규격의 명확성		제 14 조 규격서의 점검
		제 15 조 규격서의 심의
제 2 장 규격서의 적용		제 16 조 규격번호의 부여
제 4 조 적용의 우선		제 17 조 규격서의 배포
제 5 조 내용별 규격서
제 6 조 서술 형식별 규격서		제 4 장 보 칙
제 7 조 제정 및 순위		제 18 조 견품 채택
제 3 장 규격서의 제정
제 8 조 규격서 제정의 시기		부 칙
제 9 조 규격서 제정의 원칙
제 10 조 자료의 인용

석공 A101-2010

제 1 장  총     칙

제 1 조(목적) 이 요령은 구매 또는 취득하는 물품과 그에 수반하는 용역에 관한 규격서의

제정 절차와 방법 및 기타사항을 규정함을 목적으로 한다.

제 2 조(정의) 이 요령에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1．규격서라 함은 구매하는데 적용될 물품 및 그에 수반하는 용역의 기술적인 필요조건

이 납품될 물품 및 그에 수반하는 용역의  일치여부를 판단하기 위한 기준과 절차를

명확하게 서술하여 문서화 한 것을 말한다.

2．규격 관리라 함은 전항에 규정한  규격서를 적정하게 제정, 개정, 폐기 및 이에 따른

계획과 지시 및 통제함을 말한다.

제 3 조(규격의 명확성)  규격서는 계약  담당자, 공급업자 및 검사 담당자 등의 오해함이

없이 사용할 수 있도록 명료 정확하여야 한다.

제 2 장  규격서의 적용

제 4 조(적용의 우선순위)  물품을 구매 또는 취득할 때는 한국공업규격(KS) 석공 표준규

격서의 순위에 따라 이를 적용한다.

제 5 조(내용별 규격서) 규격서는 제정 내용과 적용기간의 장단에 따라 정식 규격서, 잠정

규격서, 약식 규격서로 나눈다.

1．정식 규격서는 일정한 내용을 구비하여 계속적으로 통용하고 반복 사용하게 하기 위

하여 작성된 규격서로서 잠정 규격서, 약식 규격서가 아닌 것을 말한다.

2．잠정 규격서는 소요되는 물품의 구매 및 취득에 잠정적으로 적용하기 위하여 일정한

내용을 구비하여 작성한 규격서로서  1년 이내에 정식  규격화하여야 하는 규격서를

말한다.

3．약식 규격서는  특정 품목의 구매 및 취득에  1회에 사용할 목적으로 일정한 내용을

구비하지 못하고 작성된 규격서로서 정식 규격 또는 잠정 규격화하지 아니하고  2년

이내에 동일 품목의 물품구매에 재사용하지 아니하는 규격서를 말한다.

제 6 조(서술형식별 규격서) ① 규격서는 필요조건을 서술하는 형식에 따라 설계형 규격서

와 성능형 규격서로 나눈다.

석공 A101-2010

1．설계형 규격서는 생산에 필요한 재료, 구조, 물리적 및 화학적 성질, 무게, 크기, 치수

등 설계상 제원과 생산방법 과정 등을 제시하는 규격서를 말한다.

2．성능형 규격서는 물품의 기능을 특성으로 서술한 규격서를 말한다.

② 규격서는 전항에 규정된 설계형과 성능형을 혼용하여 작성할 수 있으며 경쟁성을 국

한하거나 표준화를 저해하지 아니하여야 한다.

③ 설계형 규격서를 작성할 때에는 인용근거를 규격서 원본과 같이 배치하여야 하며 성

능형 규격서를 작성할 때에는  특히 검사에 필요한 규격서를 첨부하거나 검사에 필요한

사항을 구체적으로 규정하여야 한다.

제 7 조(제정 및 순위) ① 규격서는 정식 규격서를 적용함을 원칙으로 한다. 다만 정식 규

격서가 제정되어 있지 아니하였을 때에는 잠정 규격서를 적용하여야 하며 잠정 규

격서도 제정되지 아니하였을 경우에는 약식 규격서를 적용할 수 있다.

② 한국공업규격(KS)을 적용 할 때에는 별도로 규격서를 제정하지 아니하고 필요한 사

항만 추가하여 이를 적용한다.

제 3 장  규격서의 제정

제 8 조(규격서 제정의 시기) ① 수급의 전망과 품질 보장을 감안하여 물품 구매에 임박하

여 규격서를 제정 개정을 하지 아니하고 적용시기 30일전까지 이를 제정하게 하여

야 한다.

② 규격안을 제정 또는 개정할 때에는 효력 발생일을 명시하여 확정한 후 수록 및 배포

하여야 한다.

③ 전항의 경우 규격 관리 대장에 기록하여야 한다.

④ 보관 규격은 3년마다 적부를 확인하여 부적당하다고  인정될 때에는 이를 개정 또는

폐지하여야 하며 적용상 문제점이 있거나 기술향상 등에 저해 요인이 있다고 인정될

때에는 언제든지 이를 개정 또는 폐지 할 수 있다.

제 9 조(규격서 제정의 원clr) 규격서는 다음 원칙에 따라 필요한 사항을 규정하여야 한다.

1．기능성 : 사용목적에 적합한 품질이 보장되어야 한다.

2．경제성 : 경제적인 품질로서 염가 구매가 가능하여야 한다.

석공 A101-2010

3．시장성 : 일반시장에서 구매 가능성이 있어야 한다.

4．경제성 : 특정규격을 배제하고 경쟁성이 있어야 한다.

5．최신성 : 필요조건이 시대에 뒤떨어져서는 아니 된다.

6．표준성 : 표준화 정책에 따라야 한다.

제 10 조(자료의 인용) 규격서를 작성할 때에는 다음 각호의 필요한 자료를 수집하여 인용

한다.

1．한국공업규격(KS)

2．정부규격, 조달물자규격, 부처규격, 기관규격

3．국제 표준

4．외국국가 표준

5．외국정부 규격

6．내, 외국 산업단체 규격

7．내, 외국 저명회사 규격

8．관제문헌

제 11 조(분석 및 시험) ① 규격서를 작성할 때에는  이․화학적 성능을 규정함에 있어 자

료의 인용만으로는 충분하지 아니하다고 인정될 때에는 기성품 또는 시제품 등에

의하여  화학, 물리, 기능, 내구, 환경, 신뢰도 등의 시험으로 구분하여 필요로 하

는 시험을 실시하여야 한다.

② 전항의 분석 및 시험에 있어서는 국가에서 인정하는 분석 및 시험기관에 의뢰하여야

한다.

제 12 조(규격서의 작성) 규격서를 작성할 때는 별표 1을 참고로 하여 별지 제 1호 서식에

의하여 이를 작성하여야 하며  이에는 두서, 본문,  미문으로 구별하되 그 내용은

다음과 같다.

1．두서 : 두서에는 규격서의 식별에 필요한 사항을 본문 앞에 표시한 것이며 규격서의

분류, 제정사명, 품명의 표제, 규격번호, 제정 년․월․일을 기재한다.

2．본문 : 본분에는 규격서의 내용을 구성하는  부분으로서 적용범위 및 분류 적용자료

및 문서, 필요조건 검사와 시험 및 품질보장, 포장 및 표시를 기재한다.

석공 A101-2010

3．미문 : 미문에는 두서나 본문에 기재하지 아니한 이외의 필요사항을 주지하는 것으로
서 규격조건을 더욱 명확히 하는 참고사항, 용도 및 발주 제원 등의 사항을 기재한다.
제 13 조(한국공업 규격서 준용) 규격서를 작성할 때에는 문체, 표시 글 및 용어, 세별부호,
그림, 표 등에 관하여서는 한국공업규격(KSA 0001)으로 정한 바에 의한다.
제 14 조(규격서의 점검) 제정하는 규격서의 적정한 구성여부를 확인 하고자 할 때에는 별
표 2에 의한 규격 점검표를 참고할 수 있다.
제 15 조(규격의 심의) 규격서를 제정, 개정 또는 폐지할 때에는 별도 정하는 심의기구의
심의를 득 하여야 한다.
제 16 조(규격번호의 부여) 규격서 번호 부여는 다음과 같다.
	관	서	별		군분	류			일련	번	호
							급분	류
1．관서별：석 공
2．군분류：기본부문 (A) 금속부분 (D)
기계부분 (B) 광산부분 (E)
전기부문 (C) 화학부문 (M)
3．급분류：장 비 (1)
부 품 (2)
소 재 (3)
관 리 (4)
4．일련번호：목록 참조
제 17 조(규격서의 배포) 재 확정된 규격서는 이를 인쇄하여 해당 부서에 배포하여야 한다.
제 4 장 보 칙
제 18 조(견품 채택) ① 긴급 수요로 규격을 정할 여유가 없는 경우 또는 규격서에 의하여
구매할 수 없는 품목은 물품의 특성을 관능검사나 간이 시험으로 판단할 수 있는
저가물품을 견품으로 정하여 구매할 수 있다.

석공 A101-2010

② 전항에 규정한 견품은 가능한 한 최고 수준과 최저 수준의 2개 이상 표준 견품을 채

택하여 경쟁이  가능토록 하여야 하며 견품의 성질에 따라 품질 보장에 관한 사항을

규정한다.

부      칙

이 규정은 1987년 1월 1일부터 시행한다.

이 규정은 2001년 1월 1일부터 시행한다.

이 규정은 2006년12월31일부터 시행한다.

이 규정은 2011년 1월 1일부터 시행한다.

석공 A102-2010

	대한석탄공사 물품규격	석공 A101
	(KOCOAL ARTICLE STANDARD)	제정 1987. 1
	검 사 요 령	개정 2000.12 개정 2010.12
1.적용범위：본 표준규격을 적용 구매 부서에 구매 의뢰 시는 제반 검사에 대한□장소□
,□시기□,□방법□을 다음 사항 참조 명기하여야 한다.
2．검사장소
2.1 제작소 자체검사 : 납품 계약자 제작소에서 자체 시험설비를 이용하거나 관능검사
로 실시함을 말한다.
2.2 국가 공인 시험 기관 검사 : 제작소 자체 검사만으로는 요구 품질 수준을 확보할
수 없다고 인정되는 경우 또는 기타의 사유로 국가 공인 시험기
관에 의뢰 검사함을 말한다.
3．검사시기
3.1 원자재 검사： 필요에 따라 자재의 제조 전에 그 원자재를 검사함을 말한다.
3.2 중 간 검사： 자재의 제조도중 필요에 따라 그 원료의 배합, 가공 또는 조립과정
의 적정 여부를 제조 현장에서 검사함을 말한다.
3.3 최종 검사(납품 검사)： 제조가 완료되어 납품 서에 의거 납품된 자재를 검사함을
말한다.
4．검사방법
4.1 규격 및 성능검사, 이 화학 검사
(1) 규격 및 성능검사：자재의 규격 및 성능의 계약과의 합치여부를 검사함을 말한다.
(2) 이 화학 검사: 자재의 물리적 성질과 화학적 성질의 시험분석을 통한 검사를 말한
다.
4.2 전량검사, 발췌검사
(1) 전량검사 : 자재 전량에 대하여 검사함을 말한다.
(2) 발췌검사 : 동일규격의 자재 수량이 많아 검사하기 곤란할 때에 그 일부를 발췌
검사함을 말한다.