비축장별 대기질 측정분석 결과 요약표

측정방법 비축장별	PM-10(㎍/㎥)				비 고
	A-1	A-2	A-3	A-4
수 색	41	59
와 룡	50
옥 마	72	40
인 천	71	65
장 성	47	60
도 계	55	42	40
석 항	45
화 순	30.28	32.30	35.95	36.42
* 청계천	85.8	79.7

※ 비축장별 측정지점

측 정 지 점		측 정 지 점 주 소	비 고
수 색	A-1	서울시 마포구 상암동 594 변전소
	A-2	서울시 마포구 상암동 594 부지경계
와 룡	A-1	전북 김제시 용지면 와룡동 475번지
옥 마	A-1	충남 보령시 명천동 산 32-9
	A-2	충남 보령시 명천동 산 32-9 창고 인근
인 천	A-1	인천시 서구 가좌동 173-13
	A-2	인천시 서구 가좌동 173-13 세륜장
장 성	A-1	강원도 태백시 철암동 사무실
	A-2	강원도 태백시 철암동
도 계	A-1	강원도 삼척시 도계읍 전두리 상덕
	A-2	강원도 삼척시 도계읍 전두리 흥심A비축장
	A-3	강원도 삼척시 도계읍 전두리 흥심B비축장
석 항	A-1	강원도 정선군 신동읍 천포리 490-1
화 순	A-1	전남 화순군 동면 복암 893-3(조복A저탄장)
	A-2	전남 화순군 동면 복암 893-3(조복B저탄장)
	A-3	전남 화순군 동면 복암 893-3(노두A저탄장)
	A-4	전남 화순군 동면 복암 893-3(노두B저탄장)
청 계 천	A-1	서울시 청계천 복원공사 직전
	A-2	서울시 청계천 복원공사 후(’05.상반기)

□ 당사는  실정법상 대기오염도를 측정하여 할 의무대상업체는 아니나,

정부비축탄과 공사탄이 출하되고있는 시점이므로 저탄장 주변에서

공기오염도를 측정하였고,  그 결과에 비교할 수 있는 기준치가 없어

서 비교자료를 찾고 있던 중 서울시에서 시공한 청계천 복원사업 전후     미세먼지를 측정한 결과가 있어( TM10방법, 복원전: 85.8㎍/㎥, 복원 후

79.7㎍/㎥, ’05. 9.28 한국경제신문),  이와 비교할 때, 비축장 전체가 상     당히 낮은 결과로 나타나고  있습니다(TM10방법, 30.28㎍/㎥～72㎍/㎥)

따라서 전반적으로  도심의 대기오염 정도보다는 낮은 수치이나,

향후에도 저탄장 등에서 발생할 수 있는 분진이나 비산먼지의  발생

억제에 최대한 노력하겠습니다.

※ 참  고

□ PM10 : 입자의 크기(직경)가 10㎛(1/100㎜) 이하인 먼지

(Partical matter 10)