□ ‘06년 하반기 토양오염도 측정 결과

○ 방류구별 토양오염도 측정결과표(토양오염공정시험법에 의함)

검사항목	오염 기준	개소별 측정결과(ppm : ㎎/㎏)
		장 성			도 계		화 순
		수갱	금천	철암	중앙	도계	중앙
카드뮴(Cd)	1.5이하	0.065	0.030	0.065	0.049	불검출	-
구 리(Cu)	50.0	1.560	1.715	5.335	2.662	1.056	-
비 소(As)	6.0	1.390	0.525	0.765	0.080	불검출	-
수 은(Hg)	4.0	0.035	0.079	0.157	0.046	0.008	-
납(Pb)	100.0	0.790	5.180	6.58	1.824	5.991	-
6가크롬(Cd6+)	4.0	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	-
아 연(Zn)	300.0	125.33	75.67	125.33	80.70	35.25	-
니 켈(Ni)	40.0	32.00	28.67	32.00	31.53	9.23	-
불 소(F)	400.0	48.35	117.84	48.35	117.66	309.96	-
유기인화합물	10.0	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	-
시 안(CN)	2.0	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	-
페놀(Phenol)	4.0	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	-
유류(BTEX)	-	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	-
유류(TPH)	500.0	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	22.31
수소이온농도	-	8.0	8.0	8.1	7.1	7.8	-
테트라클로로에틸렌	4.0	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	-

※ 화순은 중앙구역 유류저장고 주변만 실시함