□ ‘07년 하반기 토양오염도 측정 결과

○ 방류구별 토양오염도 측정결과표(토양오염공정시험법에 의함)

검사항목	오염기준 (우려,산업)	개소별 측정결과(ppm : ㎎/㎏)
		장 성			도 계		화 순
		수갱	금천	철암	중앙	도계	중앙
카드뮴(Cd)	1.5이하	0.040	0.034	0.048	0.032	0.016	0.14
구 리(Cu)	50.0	2.039	0.971	0.946	1.514	불검출	23.850
비 소(As)	6.0	0.588	0.919	0.349	0.358	0.220	0.800
수 은(Hg)	4.0	0.079	0.025	0.039	0.044	0.013	0.213
납(Pb)	100.0	5.720	1.530	6.600	1.430	불검출	7.000
6가크롬(Cd6+)	4.0	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	0.245
아 연(Zn)	800.0	106.97	79.93	73.10	74.96	341.26	94.333
니 켈(Ni)	160.0	26.57	10.13	21.37	19.63	78.67	83.000
불 소(F)	400.0	165.50	199.10	233.90	185.60	215.40	128.500
유기인화합물	10.0	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
시 안(CN)	2.0	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	0.004
페놀(Phenol)	4.0	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
유류(BTEX)	-	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
유류(TPH)	500.0	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	84.478
수소이온농도	-	7.8	8.5	6.8	7.8	8.1	7.9
테트라클로로에틸렌	4.0	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출