환경 분야 공시자료

1. 폐수분야                                       【기간 : 2011년 4월~ 6월】

소별	개 소 별 명 칭	종별	처리용량 (㎥/Day)	처 리 방 법	평균배출량(㎥/Day)			PH	SS(ppm)	측정기관
					4월	5월	6월	‘11년 6월	‘11년 6월
장성	제1수갱	1종	20,000	물 리 화학적	3,413	3,940	4,545	8.1	1.7	당사 TMS
장성	금천.문곡갱	1종	2,500	물 리 화학적	984	1,447	1,542	7.5	0.1	당사 TMS
장성	철암운반갱	3종	650	물 리 화학적	242	431	328	8.2	2.6	(주)세동이엔지 (06/08)
도계	나한	1종	46,400	물 리 화학적	12,400	14,560	17,140	7.2	2.5	당사 TMS
도계	도계	1종	16,000	물 리 화학적	770	1,350	1,540	7.3	4.5	당사 TMS
화순	동5편	1종	14,000	물 리 화학적	4,031	5,622	11,760	7.8	6.8	당사 TMS
화순	동7편	1종	10,000	물 리 화학적	4,296	5,758	5,005	7.9	12.2	당사 TMS

※ TMS (Telemetering Monitoring System) : 수질연속자동측정장치

❏ 배출허용기준

장성(수갱 : 청정지역)  PH (5.8~8.6  1종: SS  30ppm ) ⇨ 2,000㎥이상/일

(금천 : 가지역)    PH (5.8~8.6  1종: SS  60ppm ) ⇨ 2,000㎥이상/일

(철암 : 나지역)    PH (5.8~8.6  3종: SS 120ppm ) ⇨ 200 ~700㎥미만/일

도계(가지역)           PH (5.8~8.6  1종: SS  60ppm ) ⇨ 2,000㎥이상/일

화순(청정지역)         PH (5.8~8.6  1종: SS  30ppm ) ⇨ 2,000㎥이상/일

❏ 폐수처리시설의 방류수 수질기준

2012년 12월 31까지  (PH 5.8~8.6 : SS 20ppm)

2013년 01월 01부터  (PH 5.8~8.6 : SS 10ppm)

❏ 공공하수처리시설의 방류수 수질기준(하수처리구역내 폐수처리시설 적용)

2010년 01월 01부터  (PH 5.8~8.6 : SS 10ppm)

2. 대기분야                                     【기간 : 2011년 01월~ 06월】

소별	개 소 별 명 칭	집진기형식	시설용량 (㎥/Min)	배출현황(mg/s㎥)			측정기관
				허용농도	처리전농도	처리후농도
장성	수갱부	Bag- Filter	434	100	244.7	6.0	(주)세동이엔지 (4/19)
장성	선탄장1호	Bag- Filter	375	100	208.1	10.8	(주)세동이엔지 (4/19)
장성	선탄장2호	Bag- Filter	375	100	222.7	4.3	(주)세동이엔지 (4/19)
장성	선탄장3호	Bag- Filter	375	100	233.7	2.7	(주)세동이엔지 (4/19)
장성	제재소1호	Multi-Cyclone	150	100	125.8	10.5	(주)세동이엔지 (4/19)
장성	제재소2호 (예비)	Multi-Cyclone	150	100	----	----
도계	중앙선탄1호	Bag- Filter	375	100	212.4	1.6	(주)세동이엔지 (4/18)
도계	중앙선탄2호	Bag- Filter	700	100	187.0	2.1	(주)세동이엔지 (4/18)
도계	흥전선탄	Bag- Filter	440	100	173.6	3.0	(주)세동이엔지 (4/18)
도계	제재소	Multi-Cyclone	100	100	105.1	2.6	(주)세동이엔지 (4/18)
화순	전처리실	Bag- Filter	450	100	120.5	7.5	지구환경공사 (6/20)
화순	중액선탄	Bag- Filter	250	100	123.7	8.5	지구환경공사 (6/20)
화순	제재소	Multi-Cyclone	150	100	130.2	8.5	지구환경공사 (6/20)