환경 분야 공시자료

1. 폐수분야                                       【기간 : 2012년 1월~ 3월】

소별	개 소 별 명 칭	종별	처리용량 (㎥/Day)	처 리 방 법	평균배출량(㎥/Day)			PH	SS(ppm)	측정기관
					1월	2월	3월	‘12년 3월	‘12년 3월
장성	제1수갱	1종	20,000	물 리 화학적	4,943	4,850	4,431	8.2	1.2	당사 TMS
장성	금천.문곡갱	1종	2,500	물 리 화학적	1,165	1,170	1,039	8.1	0.1	당사 TMS
장성	철암운반갱	3종	650	물 리 화학적	289	228	231	8.0	5.6	(주)세동이엔지 (03/07)
도계	나한	1종	46,400	물 리 화학적	14,664	12,685	13,228	8.1	4.5	당사 TMS
도계	도계	1종	7,500	물 리 화학적	1,285	1,471	938	7.4	2.5	당사 TMS
화순	동5편	1종	14,000	물 리 화학적	4,868	4,008	4,416	7.5	4.8	당사 TMS
화순	동7편	1종	10,000	물 리 화학적	4,176	3,552	3,624	7.6	8.9	당사 TMS

※ TMS (Telemetering Monitoring System) : 수질연속자동측정장치

❏ 배출허용기준

장성(수갱 : 청정지역)  PH (5.8~8.6  1종: SS  30ppm ) ⇨ 2,000㎥이상/일

(금천 : 가지역)    PH (5.8~8.6  1종: SS  60ppm ) ⇨ 2,000㎥이상/일

(철암 : 나지역)    PH (5.8~8.6  3종: SS 120ppm ) ⇨ 200 ~700㎥미만/일

도계(가지역)           PH (5.8~8.6  1종: SS  60ppm ) ⇨ 2,000㎥이상/일

화순(청정지역)         PH (5.8~8.6  1종: SS  30ppm ) ⇨ 2,000㎥이상/일

❏ 폐수처리시설의 방류수 수질기준

2012년 12월 31까지  (PH 5.8~8.6 : SS 20ppm)

2013년 01월 01부터  (PH 5.8~8.6 : SS 10ppm)

❏ 공공하수처리시설의 방류수 수질기준(하수처리구역내 폐수처리시설 적용)

2010년 01월 01부터  (PH 5.8~8.6 : SS 10ppm)