13010  안전보건관리규정

		1965. 1. 8. 제정 2022. 8. 29.(제10차 개정) 2023. 1. 9.(제11차 개정)
제1장 총 칙 제1조 목적 제2조 적용 제3조 규정 준수의 의무 제4조 안전보건 업무의 우선 제5조 용어의 정의 제6조 사고예방 책임 제7조 안전보건 조직 제8조 안전보건경영방침 제9조 경영책임자의 안전보건 확보 이행 제2장 안전·보건관리 조직과 직무 제10조 안전·보건 전담조직 제11조 안전·보건관리 직원 제12조 안전·보건관리자 및 안전계원의 관리사항 제13조 안전일지 기록 및 인계 제14조 중대한 재해가 발생하였을 때의 연락방법 제15조 순회 중 특히 주의를 요하는 개소 및 시기 제16조 공휴일의 순회 제17조 광산안전도의 작성 및 게시 제18조 작업장의 정돈 및 기계의 청소 제19조 작업중의 복장 제20조 구호대 제21조 산업안전보건위원회 제22조 안전경영위원회 제23조 안전근로협의체 제3장 안전보건교육 제24조 안전보건교육 제25조 교육훈련구분 제26조 정기교육 제27조 수시교육 제28조 채용 시 교육 제29조 작업내용 변경 시 교육 제30조 특별교육 제31조 특정작업에 관한 안전교육 제32조 물질안전보건자료 교육 제33조 안전·보건관리자 등에 대한 직무교육 제4장 작업장 안전·보건관리 제1절 안전계획 및 안전관리 제34조 안전경영책임계획 제35조 안전예산	제36조 도급사업 안전·보건관리 제37조 근로자의 안전관리 제38조 안전보건표지 제39조 안전점검 제40조 위험기계, 기구 등의 관리 및 점검 제41조 방호조치 제42조 준수사항 제43조 미경험자에 대한 교육 제44조 위험물 취급 제45조 위험물 저장 제46조 비상조치계획 제47조 피난 및 대응훈련 제2절 통기와 갱내가스 및 작업장 환경기준 제48조 급격한 대기압의 강하 제49조 주요 및 보조선풍기의 운전 제50조 국부통기 제51조 통기갱도의 관리 제52조 통기량 등의 측정 제53조 가스량의 측정, 희석 제54조 가스돌출로 인한 위험 방지 제55조 불의단속 제3절 낙반 및 붕락 제56조 지보의 규격 제57조 지보방법 제58조 낙반 및 붕락방지 제59조 검사의 시기 및 방법 제60조 고갱도와의 관통 제4절 화약류 및 발파 제61조 규정범위 제62조 화약류취급소 제63조 화약류의 수불 제64조 화약류의 운반 및 휴대 제65조 발파용구 제66조 장 전 제67조 발파시의 경계 제68조 발파의 제한 제69조 발 파 제70조 발파기 및 발파모선 제71조 발파후의 조치 제72조 도통시험 제73조 뇌관의 유출방지 제74조 화약류의 손실 및 도난

제5절 전 기 제75조 규정범위 제76조 전기공작물의 설치, 이전 및 변경 제77조 갱내에서의 불시정전 제78조 방폭기기 제79조 접지방법 제80조 전기기기, 전선로 등의 검사 및 보존 제81조 전기기기, 설치실의 구조와 배치 제82조 전원을 차단하지 아니한 전기설비의 수리 제83조 휴대용 안전등의 취급 및 관리 제6절 운 반 제84조 권양장치 인차 및 궤조의 관리 제85조 권양 함수의 제한 제86조 유인권양기 신호 제87조 자주방지장치의 관리 제88조 승하차 제89조 축전차의 운전 제90조 인력운반 제91조 채굴작업장에서의 운반 제92조 광차관리 제7절 갱내통로 및 취업개소 제93조 입갱 및 중대재해발생시의 입갱자 관리 제94조 분진의 방지 제8절 소 방 제95조 소화설비 및 방화설비 제96조 소방훈련 제9절 갱외시설 및 배수시설 제97조 보일러 관리 제98조 압축기의 검사방법 제99조 압축기의 운전 및 관리 제100조 펌프의 정기검사 및 관리 제101조 배수관 및 배수로의 관리 제102조 갱내수류지의 관리 제10절 광해의 방지 제103조 폐석집적장의 관리 제104조 갱내수 및 폐수의 관리 제105조 응급처치 제11절 위험성평가 제106조 위험성평가 실시 제107조 위험성평가 시기 제108조 위험성평가 절차 제109조 위험성 감소대책 수립 및 시행	제12절 근로자에 따른 위험작업 개선 제110조 안전신고, 작업중지요청제 제111조 대상범위 제112조 절 차 제113조 담당자 지정 및 기록 관리 제114조 보 상 제115조 실적관리 제13절 사고조사 및 대책수립 제116조 재해 발견시의 처리 제117조 긴급조치 제118조 비상연락망 제119조 사고조사 및 처리 제120조 재해분석 제14절 보건관리 제121조 건강진단 제122조 건강진단결과 조치 제123조 질병자의 근로제한 및 금지 제124조 작업환경 측정 제125조 측정결과 조치 제126조 물질안전보건자료의 작성·비치·교육 제127조 보호구 제128조 보호구 착용 제129조 근골격계질환예방 제130조 직원 건강유지 및 증진 제131조 쾌적한 작업환경조성 및 관리 제15절 보 칙 제132조 안전보건관련 제안 및 포상·징계 제133조 안전보건 문서의 보존 제134조 변경절차 부 칙

제1장 총  칙

제1조(목적) 이 규정은 “광산안전법”, “산업안전보건법”, “공공기관의 안전관리에 관한 지침”에 따라 대한석탄공사(이하 “공사”라 한다.)의 안전 및 보건에 관한 기준을 확립하고 안전보건활동에 관한 사항을 규정함으로써 산업재해 및 중대재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성하여 근로자의 안전 및 보건을 유지·증진함을 목적으로 한다.

13010 안전보건관리규정

-  -

-  -

13010 안전보건관리규정

제2조(적용) ① 이 규정은 공사의 직원, 협력업체 근로자, 기타 회사업무에 관련해서 출입하는 자를 대상으로 적용한다.

② 이 규정의 안전보건관리에 관한 내용이 공사에 적용되는 단체협약, 취업규칙에 반대되는 내용이 있는 경우 그 부분에 관해서는 단체협약 또는 취업규칙에 정한 기준에 따른다.

③ 이 규정에서 정하지 아니한 사항은 법 및 관계 법령, 공사의 안전보건경영시스템(KOSHA-MS) 매뉴얼·절차서·지침서에 따른다.

제3조(규정 준수의 의무) 공사의 직원은 이 규정이 정한 제반사항을 준수하여 산업재해 및 중대재해 예방에 노력해야 하며, 관계 법령 및 공사에서 시행하는 재해 예방에 관한 조치를 따라야 한다.

제4조(안전보건 업무의 우선) 공사는 안전보건경영이 모든 경영활동에 최우선 가치로 설정하고 재해예방을 위해 필요한 사항은 최우선적으로 시행해야 한다.

제5조(용어의 정의) ① 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “안전사고”란 불안전한상태 또는 행동에 기인하여 인명이나 재산피해를 발생하게 한 사건을 말한다.

2. “산업재해”란 노무를 제공하는 자가 업무에 관계되는 건설물· 설비·원재료·가스 증기·분진 등에 의하거나 작업 또는 그 밖의 업무로 인하여 사망 또는 부상이나 질병에 걸리는 것을 말한다.

3. “위험물”이란 유류, 가연성 가스 등과 같은 폭발성, 발화성 또는 인화성 물질을 말한다.

4. “유해물”이란 보건상 유해한 물질을 말한다.

5. “작업환경 측정”이란 작업장의 작업환경 실태를 파악하기 위하여 작업환경 측정기관에 의뢰하여 실시하는 조사, 평가를 말한다.

6. “중대 재해”란 사망자가 1인 이상 발생한 재해, 3월 이상의 요양이 필요한 부상자가 동시에 2명 이상 발생한 재해, 부상자 또는 질병자가 동시 10인 이상 발생한 재해를 말한다.

7. “도급”이란 명칭과 관계없이 물건의 제조·건설·수리 또는 서비스의 제공, 그 밖의 업무를 타인에게 맡기는 계약을 말한다.

8. “위험작업”이란 전기작업(전기의 정전작업 및 활선작업), 고소작업(높이 2m 이상 고소작업), 화기작업(용접작업 등), 밀폐공간작업 등 중대재해 또는 화재폭발 등의 재해가 초래될 수 있는 위험한 작업을 말한다.

9. “위험성평가”란 유해𐄁위험요인을 파악한 후 유해𐄁위험요인에 따른 부상 또는 질병의 발생 가능성(빈도)과 중대성(강도)을 추정𐄁결정하고 감소대책을 수립하여 실행하는 일련의 과정을 말한다.

10. “안전보건 전담조직”이란 공사의 안전 및 보건에 관한 업무를 총괄·관리하는 전담부서를 말하며 직제규정 제9조 제3항에 따라 본사 안전총괄실을 말한다.

11. “경영책임자”란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

가. 사업을 대표하고 사업을 총괄하는 권한과 책임이 있는 자 또는 이에 준하는 안전보건에 관한 업무를 담당하는 사람

나. “공공기관 운영에 관한 법률” 제4조부터 제6조까지의 규정에 따라 지정된 공공기관장을 말한다.

② 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 이 규정에서 특별히 정하는 것을 제외하고는 광산안전법(이하 “법”이라 한다), 광산안전법 시행령(이하 “영”이라 한다), 광산안전법 시행규칙(이하 “규칙”이라 한다) 및 “산업안전보건법”, 공공기관의 안전관리에 관한 지침(이하 “안전관리지침”이라 한다)에서 정하는 바에 따른다.

제6조(사고예방 책임) 사고 예방을 위해 전 임직원은 공동책임감을 가지고 노력해야 하며 그 책무는 제1장 제4조(안전관리자와 안전계원의 관리사항), 광산안전법 시행규칙 제20조 ~ 제23조 및 자체안전규정 관련 내용과 같으며 직무와 관련된 안전․ 보건 활동을 원활히 하도록 노력한다.

제7조(안전보건 조직) 공사의 안전보건관리 조직 및 직무는 안전보건경영시스템(KOSHA-MS)의「매뉴얼」부록5(안전보건 관리조직)와「절차서」(06. 안전보건조직 및 역할)에 따라 운영한다.

제8조(안전보건경영방침) ① 사장은 적합한 안전보건경영방침을 정해야 하며, 방침에는 안전보건에 관한 경영방침과 목표, 성과개선에 대한 의지 등을 제시해야 한다.

② 안전보건경영방침은 간결하게 문서화하고 사장의 서명과 시행일을 표기하여 모든 직원과 이해관계자가 쉽게 볼 수 있도록 공개해야 한다.

③ 안전보건경영방침이 사회적 흐름이나 공사의 안전보건 환경에 적합한지에 대한 여부를 주기적으로 검토·수정해야 한다.

제9조(경영책임자의 안전보건 확보 이행) ① 경영책임자는 실질적으로 지배·운영·관리하는 사업 또는 사업장에서 노무를 제공하는 자의 안전보건상 유해·위험을 방지하기 위해 다음의 사항을 정기적으로 점검한 후 필요한 조치를 하여야 한다.

1. 산업안전보건법에 따른 위험성평가 실시 및 이행점검에 관한 사항(반기 1회 이상)

2. 안전보건관리책임자 등의 평가에 관한 사항(반기 1회 이상)

3. 산업안전보건위원회, 안전보건협의체 등 종사자 의견청취에 관한 사항(반기 1회 이상)

4. 중대재해 발생 대비 매뉴얼 제정 및 조치 등에 관한 사항(반기 1회 이상)

5. 도급, 용역, 위탁 시 안전보건 확보 절차 마련 등에 관한 사항(반기 1회 이상)

6. 안전·보건 관계 법령에 따른 의무 이행에 관한 사항(반기 1회 이상)

7. 안전·보건 관계 법령에 따른 의무 교육 실시에 관한 사항(반기 1회 이상)

② 경영책임자의 안전보건 확보 의무 이행에 관한 구체적 내용은 “중대재해 처벌 등에 관한 법률”에 따른다.

제2장 안전·보건관리 조직과 직무

제10조(안전·보건 전담조직) 공사는 중대재해처벌법 시행령 제4조 제2호에 따라 안전·보건에 관한 업무를 총괄·관리하는 전담 조직을 두어야 하며 안전·보건 전담조직은 본사 안전총괄실로 두고 업무를 수행하도록 한다.

제11조(안전·보건관리 직원) 공사의 안전․보건관리 직원에 대해서는 법 제13조 제1항과 규칙 제18조에서 제25조까지의 규정에 따라 다음과 같이 정한다.

13010 안전보건관리규정

-  -

-  -

13010 안전보건관리규정

1. 안전관리자

부소장, 생산부장, 기술계부장이 된다.

광업소장은 광산보안기사 또는 광산보안산업기사 자격증을 취득 후 3년 이상 근무한 안전관리직원 중에서 대리인(1인)을 선임한다.

2. 안전관리자 대리인

안전관리자가 여행, 질병 기타의 사고로 인하여 그 직무를 행할 수 없는 경우에 그 직무를 행하기 위해 광업소장은 안전관리자의 자격을 가진 부장 또는 해당 부서의 부부장, 과장 중에서 대리인(1인)을 선임한다.

3. 안전계원

생산, 기술계 과장과 계장급 이상의 직원 중 안전관리직원의 자격이 있는 자로서 해당 분야별 안전계원이 된다.

4. 안전감독자

안전감독부장이 된다.

광업소장은 광산보안기사 또는 광산보안산업기사 자격증을 취득 후 3년 이상 근무한 안전감독계원 중 대리인을 선임한다.

5. 안전감독계원

안전감독자를 보좌하며 안전관리직원의 자격이 있는 자가 된다.

6. 보건관리자

안전보건관리책임자를 보좌하며 산업안전보건법 시행령 제21조에 따른 보건관리자의 자격이 있는 자가 된다.

제12조(안전·보건관리자 및 안전계원의 관리사항) 안전·보건관리 직원의 임무에 대해서는 규칙 제20조 규정 외에는 다음 각호에 따른다.

1. 안전관리자의 임무

안전관리자는 규칙 제20조 및 제22조의 규정 외에 다음 사항을 지켜야 한다.

가. 갱내·외 필요한 장소에 부상자 응급조치에 사용되는 다음 구급 용품, 약품 등을 비치해야 한다.

(1) 붕대, 핀셋, 지혈대, 부목

(2) 포비돈 요오드 등의 소독약품, 화상약품, 진통제

(3) 들것 2개 이상

나. 부상자가 발생하였을 때는 인근 병원에 통보하여 의사의 지시를 받아야 한다.

다. 영 제15조 제1항 각호의 1에 해당하는 재해가 발생하였을 때는 해당 재해장소의 약도를 작성하고 현장을 보존해야 한다. 다만 재해방지, 구호 및 기타 안전을 위해 불가피한 때에는 그러하지 아니한다.

2. 안전관리 직원의 임무

안전관리 직원은 규칙 제20조 ③항 및 제23조의 규정 외에 다음 사항을 지켜야 한다.

가. 안전관리 직원이 갱내를 순회할 때는 안전상 필요한 조치를 하는데 필요한 천반검사용구, 분필, 경표(필요에 따라) 기타의 도구를 휴대해야 한다.

나. 가연성가스가 발생하는 광업소의 갱내 안전관리 직원은 가연성가스를 검정하기 위해 가연성 가스검정기를 휴대해야 한다.

3. 보건관리자의 임무

보건관리자는 보건에 대한 기술적인 사항에 대해 안전보건관리책임자를 보좌하며 다음 각호의 업무를 수행한다.

가. 산업안전보건위원회에서 심의·의결한 업무와 안전보건관리규정 및 취업규칙에서 정한 업무

나. 안전인증대상 기계·기구 및 자율안전확인대상 기계·기구 등 보건과 관련된 보호구 구입 시 적격품 선정에 관한 보좌 및 지도·조언

다. 물질안전보건자료의 게시 또는 비치에 관한 보좌 및 지도·조언

라. 산업안전보건법상의 위험성평가에 관한 보좌 및 지도·조언

마. 산업보건의의 업무(보건관리자가“의료법”에 따른 의사인 경우로 한정)

바. 보건교육계획의 수립 및 보건교육 실시에 관한 보좌 및 지도·조언

사. 근로자 보호를 위한 다음 각 목의 조치에 해당하는 의료행위(보건관리자가“의료법”에 따른 의사 또는 간호사인 경우로 한정)

(1) 외상 등 흔히 볼 수 있는 환자의 치료

(2) 응급처치가 필요한 사람에 대한 처치

(3) 부상․질병의 악화를 방지하기 위한 처치

(4) 건강진단 결과 발견된 질병자의 요양지도 및 관리

(5) 가목부터 라목까지의 의료행위에 따르는 의약품의 투여

아. 사업장 순회 점검․지도와 조치의 건의

자. 산업재해 발생의 원인조사·분석 및 재발 방지를 위한 기술적 보좌 및 지도·조언

차. 산업재해에 관한 통계의 유지와 관리를 위한 지도․조언(보건 분야로 한정)

카. 산업안전보건법 또는 동법에 따라 별도로 정한 보건에 관한 사항의 이행에 관한 보좌 및 지도·조언

타. 업무수행 내용의 기록·유지

파. 그 밖에 작업관리 및 작업환경관리에 관한 사항

하. 공사는 위 호에 따른 보건관리자의 업무를 보건관리전문기관에 위탁하여 실시할 수 있다.

4. 권고 및 신고

가. 안전감독자가 규칙 제24조의 규정에 따라 안전관리자 또는 안전계원에게 권고할 때는 별지 제8호서식의 권고서에 따라 권고한다. 이때 권고서에는 해당 권고사항에 대한 필요한 안전대책 기간을 명시해야 한다.

나. 권고서를 받은 안전관리직원은 기한 내에 권고사항에 대한 대책 및 안전조치를 취한 후 그 내용을 별지 제9호서식에 따라 안전감독자에게 답신해야 하며 부득이한 사유로 기한 내에 조치하지 못하는 경우 그 이유와 조치할 기한을 명시해야 한다.

제13조(안전일지 기록 및 인계) 안전일지의 기록 및 인계에 관해서는 규칙 제20조 또는 제24조의 규정에 따라 다음과 같이 정한다.

1. 일지의 서식

안전일지의 서식은 다음과 같다.

가. 갱내안전일지(별지 제1호서식)

나. 발파안전일지(별지 제2호서식)

다. 통기부(별지 제3호서식)

라. 갱외안전일지(별지 제4호서식)

마. 기계안전일지(별지 제5호서식)

바. 전기안전일지(별지 제6호서식)

사. 안전등일지(별지 제7호서식)

아. 안전권고서(별지 제8호서식)

자. 안전답신서(별지 제9호서식)

차. 안전조사서(별지 제10호서식)

카. 광해안전일지(별지 제11호서식)

2. 인계 및 기록

안전계원 교대 시에 작업장 또는 지정된 장소나 전화 등으로 안전에 관한 사항을 인계해야 하며, 이를 1호의 안전일지에 기록해야 한다.

3. 결재

안전일지는 매방 작업종료 후에 작성하여 소속장의 결재를 받아야 한다.

제14조(중대한 재해가 발생하였을 때의 연락방법) 중대한 재해(령 제15조 제1항 각호)가 발생하였을 때의 연락계통 및 연락방법은 다음 각호의 사항을 따른다.

1. 연락계통

연락계통은 [별표 1]에 따른다. 다만, 연락계통에 지장이 있을 때는 계통순서를 따르지 않을 수 있다.

2. 연락방법

구두, 전화, 팩스 기타 적절한 방법에 따라 신속하게 해야 한다.

제15조(순회 중 특히 주의를 요하는 개소 및 시기) 안전관리 직원이 광산을 순회할 때 특히 주의가 필요한 개소(위험개소) 및 시기는 다음과 같다.

1. 위험개소

위험개소라 함은 다음 개소 중 안전관리자가 안전상 특히 주의가 필요하다고 정하거나 경고한 곳을 말한다.

가. 갱내는 가스의 분출 또는 돌출, 불시의 출수, 화약류 취급소, 화약류 사용개소, 붕락 우려개소, 화기사용개소 등 안전상 위험한 작업개소

나. 갱외는 화약류 저장소, 유류저장소, 화기사용개소 등 특별히 주의가 필요한 작업개소

다. 안전관리자가 안전관리상 특별히 중요하다고 인정한 시설

2. 순회시기

안전관리 직원은 평소 위험개소에 대한 점검을 철저히 해야 하며, 특히 다음 각호의 시기에는 안전점검을 강화하여 필요한 조치를 해야 한다.

가. 통기에 이상 또는 변경이 있을 때

나. 대기압이 급강하하였을 때

다. 강우․강설이 심하거나 강풍일 경우

라. 우기, 건조기 또는 해빙기

마. 중대한 재해 직후

바. 기타 안전관리자가 지시한 시기

제16조(공휴일의 순회) 공휴일 순회에 관해서는 다음 각호에 따른다.

1. 순회범위

공휴일 순회에 있어서는 안전관리자가 정하는 경로 및 개소에 따른다.

갱내 순회는 2명 이상으로 한다.

2. 교대방법 및 시기

가. 교대방법은 현장상황에 따라 1교대 또는 2교대로 한다.

나. 교대시기는 현장상황에 따른다.

3. 순회연락

순회의 예정경로, 시각 기타 필요한 사항은 미리 부서별 상급자 및 관련 직원에게 연락해야 한다.

4. 순회 중 필요한 사항

순회 중에는 특히 다음의 사항을 주의해야 하며, 이상이 있을 때는 적절한 위험방지조치를 해야 한다.

가. 통기의 방향, 풍량, 통기설비의 이상 유무, 온도, 냄새 등

나. 가스 체류상황

다. 기계 및 전기시설의 상황

라. 갱도 및 작업장의 상황

마. 기타 위험개소의 상황

5. 보고방법

순회결과에 대한 보고는 안전관리자에게 서면으로 해야 하나, 긴급을 요구할 때는 구두 또는 전화로 먼저 보고 후 서면으로 보고한다.

제17조(광산안전도의 작성 및 게시) 안전도의 작성에 대해서는 법 제17조 및 규칙 제29조, 제30조의 규정 외에는 다음 각호에 따른다.

1. 작성책임

안전도는 생산부별로 매월 말 기준으로 작성해야 하며 통기변경, 가스증가, 자연발화, 기타 안전상 중대한 변화가 있을 때는 바로 그 변화에 따라 안전도를 갱신해야 한다.

2. 게시장소

안전도는 각 생산부 사무실에 게시하며, 해당 안전계원은 그 약도를 휴대해야 한다.

3. 안전도의 제출

각 광업소에서는 연 1회 안전도의 부본을 본사에 제출해야 한다.

제18조(작업장의 정돈 및 기계의 청소) 작업용 재료의 정돈 및 기기의 청소에 대해서는 다음 각호에 따른다.

1. 정돈 및 청소책임자

작업재료의 정돈 및 기기의 청소에 관해서는 그 책임자를 정해야 한다.

2. 정돈장소

작업용 재료와 공구류는 일정한 장소 또는 사용상 편리한 장소에 안전하게 정돈해야 한다.

3. 기기의 청소

기계 및 기구류는 사용 후 반드시 청소하여 청결하게 관리해야 한다.

제19조(작업중의 복장) 작업장에 종사하는 직원은 안전모, 작업복, 작업화 등을 착용해야 하며 복장이 불량한자를 작업시켜서는 아니 된다.

제20조(구호대) 광산구호대에 관해서는 영 제5조 및 규칙 제7조의 규정에 따라 다음과 같이 정한다.

1. 구호대의 조직

가. 구호대의 조직은 [별표 2]에 따른다.

나. 구호대장은 안전감독자로 광업소장이 임명한다.

다. 구호대원은 다음의 자격을 가진 자 중에서 구호대장의 추천에 따라 광업소장이 임명한다.

(1) 안전계원 및 직원으로서 1년 이상 해당 광산의 갱내 실무경험이 있는 자

(2) 해당교육을 전문교육기관에서 이수한 자

(3) 신체 건강하고 건강검진상 구호대원 업무수행에 지장이 없는 자

2. 훈 련

가. 구호훈련은 6개월에 1회 이상 실시해야 한다. 다만, 실무 구호작업에 참가하였을 때는 훈련한 것으로 본다.

나. 구호훈련은 [별표 3]의 기준에 의하되 실제 상황에 적합하게 교육내용을 편성할 수 있다.

다. 구호대원으로 임명된 자는 전 나목의 구호훈련과정에 준하여 기초구호훈련을 받아야 한다. 다만, 기초구호훈련 결과 구호대원의 자격이 없다고 판단된 자는 구호대원을 해임해야 한다.

3. 연락 및 소집방법

구호대장은 재해통보 및 소집명령을 신속 정확하게 전달하기 위해 [별표 4]의 연락계통을 정하고 대장의 성명, 연락방법, 전화번호, 기타 필요한 사항을 게시하여 대원에게 숙지시켜야 한다.

재해통보 및 소집명령 시의 유의 사항은 다음과 같다.

가. 재해 발생으로 인해 대장이 구호대를 소집할 때는 안전관리자에게 그 상황을 보고하고 허가를 받아야 한다. 다만, 사태가 급박해 허가받을 여유가 없을 때는 사후 승인을 얻어야 한다.

나. 소집명령 시에는 집합장소와 기타 필요한 사항을 명시하여 신속 정확한 방법으로 전달해야 하며 유관기관에 신속하게 통보해야 한다.

다. 대원이 소집명령을 받았을 때는 신속한 행동으로 지정된 장소에 집합해야 한다.

라. 대원이 개인적인 사정으로 거주지를 떠날 때는 그 행선지, 용건, 귀가 예정일시 등을 사전에 대장에게 신고해야 한다.

4. 인근광산 등에 대한 응원

가. 대장은 구호작업에 있어서 자체의 대원, 산소호흡기 기타 구호장비가 부족하다고 인정될 때는 광업소장의 허가를 받아 인근 광산에 응원을 요청할 수 있다.

나. 가목의 규정에 따라 출동한 구호대원은 재해발생 광산의 구호대장의 지휘를 받는다.

5. 비품 및 장부

구호대는 구호에 필요한 장비를 갖추어야 하며 구호대 명부, 기록부 및 장비대장을 비치하여 다음 사항을 기록·보존해야 한다.

가. 구호대 명부

(1) 대원의 직위·성명 및 생년월일

(2) 기초훈련 수료 년월일 및 증명서

(3) 대원 선임 년월일 및 해임 년월일

(4) 훈련 및 출동사항

(5) 기타 필요한 사항

나. 구호대 기록부

(1) 훈련 실시상황

(2) 재해발생 시의 소집 또는 타광산에 응원하였을 때의 그 상세한 상황

(3) 장비사용기록

다. 장비대장

(1) 장비의 명칭, 종류, 수량, 구입 년월일

(2) 사용 및 수리상황

(3) 기타 필요한 사항

6. 구호대원의 준수사항

가. 대장은 출동에 앞서 출동목적, 현장상황, 소요시간, 휴대품 등을 명시해야 한다.

나. 작업명령은 대장 또는 대장이 지명한 부대장이 명령하며 분대장 또는 반장에게 복창시킨다.

다. 분대장 또는 반장은 대장의 명령을 준수하고 명령 외의 일을 해서는 아니 된다.

라. 반원은 반장의 명령을 준수해야 하며 단독행동을 해서는 아니 된다.

마. 작업명령을 시행하기 곤란한 경우에는 독단으로 처리하지 말고 즉시 보고해야 한다.

바. 대원은 출동할 시에 도면, 안전화, 장갑, 필기구, 분필 등 필요한 물건을 소지해야 한다.

사. 대원은 신체에 이상이 있을 때는 대장에게 보고해야 하며 대장은 증상이 있다고 인정되는 대원에게는 출동시킬 수 없다.

아. 조명은 충분히 충전된 안전등을 사용한다.

자. 출동 시 반드시 1개반 이상을 기지에 대기해야 하며 대기 중에는 긴급출동에 대한 완전준비를 해야 한다.

차. 출동 시의 1개반 수는 분대장 또는 반장을 포함하여 5명 이상으로 한다. 다만, 위험성이 없다고 인정할 때는 그러하지 아니하다.

카. 출동 시의 산소압기는 130기압 이상으로 하며 최초 진입 시는 반드시 각자 예비산소병을 휴대해야 한다.

타. 대장은 산소호흡기를 착용 후 2분 이상 정지하여 신체 또는 호흡의 이상 유무를 확인해야 하며 착용 10분 후에는 산소 소비상태를 검사해야 한다.

파. 산소호흡기는 사용한 후 그 산소 소비량을 계산하여 이상 유무를 검사하고 언제나 사용할 수 있도록 정비해야 한다.

하. 정비분대는 산소호흡기 기타 구호장비를 점검하여 언제나 사용할 수 있도록 정비해야 한다.

7. 긴급 퇴갱

분대장 또는 반장은 구호작업중 언제나 대원의 안전에 관해서 세심한 주의를 기울여 작업을 지휘 감독하되 다음의 사태가 발생하였을 때는 즉시 대원을 인솔하여 퇴갱해야 한다.

가. 산소호흡기에 고장이 생겼을 때

나. 대원중 사고자가 생겼을 때

다. 산소잔량이 퇴갱에 필요한 양을 제외하고 30기압 이하로 되었을 때

제21조(산업안전보건위원회) 안전·보건에 관한 주요 사항을 심의·의결 또는 협의하기 위해 근로자와 사용자가 같은 수로 구성된 산업안전보건위원회를 설치·운영하며 운영에 관한 세부 사항은 안전보건경영시스템(KOSHA-MS)의「지침서」(29.산업안전보건위원회 운영 지침서)에 따라 운영한다.

제22조(안전경영위원회) ① 안전한 근로환경 조성 및 체계적인 안전경영추진을 위해 근로자, 외부 전문가, 협력업체 등이 참여하는 안전경영위원회를 구성·운영한다.

② 전사적 안전경영 목표달성을 위하여 공사 전반의 안전경영에 관한 주요 사항을 논의한다.

③ 안전경영위원회의 구성방법, 운영절차 등 구성·운영에 관한 세부사항은 사규 안전경영위원회설치 및 운영지침에 따른다.

제23조(안전근로협의체) ① 안전관리 중점기관이 산업안전보건법에 따라 산업안전보건위원회를 설치·운영하는 경우 사업장 안전에 관한 중요 사항을 협의하기 위해 공사, 협력업체, 노사 등이 참여하는 안전근로 협의체를 별도로 구성·운영한다.

② 공사는 공사, 협력업체, 노사 등이 참여하는 안전경영위원회를 구성·운영하고 있어 안전경영위원회를 안전근로협의체로 갈음한다.

제3장 안전보건교육

제24조(안전보건교육) ① 산업안전보건법 시행령 별표1에 따라 안전교육은 광산안전법 제7조(안전교육)에 의해 실시하며 그 외 보건에 관한 사항은 산업안전보건법에 따른다.

② 관리책임자는 안전보건주관부서장과 협의하여 해당 연도에 실시할 안전보건교육의 대상, 내용, 방법, 담당자 등에 대하여 매년 1월 말까지 기본계획을 수립해야 한다.

③ 산업안전보건법이 정하는 바에 따라 정기적으로 안전보건교육을 해야 한다.

④ 직원을 채용할 때와 작업내용을 변경할 때는 그 직원에게 산업안전보건법이 정하는 바에 따라 해당 작업에 필요한 안전보건교육을 해야 한다.

⑤ 근로자를 유해하거나 위험한 작업에 채용하거나 그 작업으로 작업내용을 변경할 때는 제2항에 따른 안전보건교육 외에 산업안전보건법이 정하는 바에 따라 유해하거나 위험한 작업에 필요한 안전보건교육을 추가로 해야 한다.

제25조(교육훈련구분) ① 안전보건교육은 다음과 같이 구분하여 실시해야 한다.

1. 근로자 안전보건교육

가. 정기교육

나. 수시교육

다. 채용 시 교육

라. 작업내용 변경 시 교육

마. 특별교육

바. 물질안전보건자료 교육

2. 안전·보건관리자 등에 대한 직무교육

가. 광업권자(조광권자), 광산 안전관리 직원 교육

나. 광산구호대 교육

다. 보건관리자 교육

제26조(정기교육) 공사는 근로자에 대해 다음 각호와 같이 정기적으로 안전보건교육을 해야 한다.

1. 광산근로자 : 2년에 1회 8시간 이상

2. 사무직 종사 근로자 : 매분기 3시간 이상

3. 사무직 종사 근로자 외의 근로자 : 매분기 6시간 이상

4. 관리감독자 지위에 있는 사람 : 연간 16시간 이상

제27조(수시교육) 안전관리자는 갱내 직원에 대해 수시로 다음의 안전교육을 해야 한다.

1. 교육항목

가. 갱내 유해가스, 낙반․ 붕락, 운반 등 기타 갱내 재해의 특성 및 그 방지에 관한 기본적인 사항

나. 광산안전법규 및 해당 작업에 관계되는 법규, 지침 등 필요한 사항

다. 기타 안전상의 주의, 작업내용 및 안전작업 요령 등 해당 작업을 하는데 필요한 지식

2. 교육방법

교육담당자는 광산안전관리직원으로 하고 갱외 또는 작업장에서 집합 및 개인교육으로 실시한다.

제28조(채용 시 교육) 공사는 신규 채용한 근로자에게 담당업무 종사 전 업무와 관련되는 안전보건교육을 다음과 같이 실시해야 하며 교육내용은 산업안전보건법 시행규칙 [별표 5]와 같다.

1. 일용근로자 : 1시간 이상

2. 일용근로자를 제외한 근로자 : 8시간 이상

제29조(작업내용 변경 시 교육) 공사는 전입이나 작업내용이 변경될 때는 그 근로자에 대해 배치 전 해당 업무와 관련되는 안전보건교육을 다음과 같이 실시해야 하며 교육내용은 산업안전보건법 시행규칙 [별표 5]와 같다.

1. 일용근로자 : 1시간 이상

2. 일용근로자를 제외한 근로자 : 8시간 이상

제30조(특별교육) ① 공사는 근로자를 유해하거나 위험한 작업에 채용하거나 그 작업으로 작업내용을 변경할 때는 해당 업무와 관계되는 특별안전보건교육을 다음과 같이 실시해야 하며, 교육내용은 산업안전보건법 시행규칙 [별표 5]와 같다.

1. 일용근로자 : 2시간 이상(단, 타워크레인 신호작업에 종사하는 일용근로자는 8시간 이상)

2. 일용근로자를 제외한 근로자 : 16시간 이상

② 제1항 제2호에 따른 특별교육은 최초 작업에 종사하기 전 4시간 이상을 실시하고 12시간은 3개월 이내에서 분할 해서 실시할 수 있다.

③ 제1항 제3호에 따른 특별교육 대상 작업이 단기간 작업(2개월 이내에 종료되는 1회성 작업) 또는 간헐적 작업(연간 총 작업일수가 60일을 초과하지 않는 작업)인 경우 2시간 이상으로 단축하여 실시할 수 있다.

④ 특별교육을 실시한 때는 해당 근로자에 대해 제26조에 따른 채용 시 교육, 제27조에 따른 작업내용 변경 시 교육을 실시한 것으로 본다.

제31조(특정작업에 관한 안전교육) 특정 작업에 종사하는 직원에 대한 안전교육은 다음 각호에 따른다.

1. 교육과정

가. 주요선풍기를 취급하는 작업

나. 사람을 운반하는 권양기 또는 50kW 이상의 원동기를 사용하는 권양기의 운전작업

다. 인차, 사갱 또는 수갱에서의 광차 조작작업

라. 화약류의 운반작업

마. 50kW 이상의 원동기를 사용하는 공기압축기 또는 갱내배수용 펌프의 운전작업

바. 발파작업

사. 전기공작물의 설치, 보전, 조작 또는 수리작업

2. 교육시간

각 광업소는 안전교육 계획에 따른 안전교육 시간을 준수하여 교육을 시행해야 한다.

3. 교육담당자

전 제1호의 안전교육 담당자는 해당 교육과정에 관한 충분한 지식을 가진 안전관리직원이 담당한다.

제32조(물질안전보건자료 교육) 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우는 작업장에서 취급하는 물질안전보건자료대상물질(이하 이 조에서 "대상물질"이라 한다)의 물질안전보건자료에서 산업안전보건법 시행규칙 [별표 5]에 해당하는 내용을 해당 물질 취급 전에 근로자에게 교육해야 한다. 이 경우 교육받은 근로자는 해당 교육 시간만큼 산업안전보건법 제29조에 따른 안전보건교육을 실시한 것으로 본다.

1. 대상물질을 제조·사용·운반 또는 저장하는 작업에 근로자를 배치하게 된 경우

2. 새로운 대상물질이 도입된 경우

3. 유해성·위험성 정보가 변경된 경우

제33조(안전·보건관리자 등에 대한 직무교육) 공사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사람은 안전보건에 관한 직무교육을 받아야 한다.

1. 광업권자(조광권자), 광산 안전관리 직원 : 연간 1회 8시간 이상

2. 광산구호대 : 연간 1회 16시간 이상

3. 보건관리자

가. 신규교육 : 34시간 이상, 선임 후 3개월 이내(보건관리자가 의사일 경우 1년 이내)

나. 보수교육 : 24시간 이상, 신규교육을 이수한 후 매 2년이 되는 날을 기준으로 전후 3개월 사이

제4장 작업장 안전·보건관리

제1절 안전계획 및 안전관리

제34조(안전경영책임계획) ① 안전보건관리책임자(이하 “관리책임자”라 한다)는 안전관리지침에 따라 매년 12월말까지 안전경영책임계획을 수립하여 이사회의 의결을 거쳐 시행해야 하며, 전년도 실적을 기준으로 안전경영책임계획 보고서를 작성하고 이를 공시해야 한다.

② 안전경영책임계획에는 다음 각호의 내용을 포함해야 한다.

1. 전년도 안전경영 활동 실적 및 평가

2. 안전경영 방침 및 안전경영 활동 계획

3. 안전 조직 구성·인원 및 역할

4. 안전에 관한 시설 및 예산

5. 그 밖에 안전관리에 관한 계획 등

③ 안전관리 중점기관으로 지정되는 경우 제2항의 계획에 재해 및 안전사고 감축목표를 포함해야 한다.

④ 공사는 주무기관(산업통상자원부 석탄광물산업과)의 장과의 협의를 거쳐 수립하고 이사회의 승인을 거쳐 확정한다.

제35조(안전예산) 공사는 다음 각호의 사항을 이행하는데 필요한 예산을 안전보건경영시스템(KOSHA-MS)의「절차서」(17. 안전보건 예산 편성 및 관리)에 따라 편성하고 그 편성된 용도에 맞게 집행해야 한다.

1. 재해 예방을 위해 필요한 안전·보건에 관한 인력, 시설과 장비의 구비

2. 위험성평가에 따른 유해·위험요인 확인 및 개선

3. 그 밖에 안전보건관리체계 구축 등을 위해 필요한 사항

제36조(도급사업 안전·보건관리) 관리감독자는 수급업체 근로자의 안전을 위해서 사업장의 위험요소를 체계적으로 도출·개선하고, 다양한 안전보건 활동이 유기적으로 수행될 수 있도록 다음 각호의 사항을 관리해야 한다.

1. 위험성평가 지원, 사업장 안전보건 점검, 산업재해 예방조치, 수급업체 안전보건교육 지도·지원, 유해인자 및 화학물질 관리 등 안전진단과 조치에 관한 사항

2. 유해·위험작업 근로자의 자격과 능력 검증에 관한 사항

3. 관계 법령, 절차서 등의 준수 여부 및 유해 위험요인에 대한 시정조치에 관한 사항

4. 직무 특성 맞춤형 안전보건교육 및 훈련 실시에 관한 사항

제37조(근로자의 안전관리) 관리책임자는 근로자의 안전을 위해 다음 각호의 사항을 준수해야 한다.

1. 위험작업은 관리책임자에게 안전작업허가를 받은 후 2인 1조로 작업을 수행하며 근속기간 6개월 미만의 신규직원의 단독작업 금지

2. 1호에 대한 대상범위 및 안전조치에 관한 세부 사항은 안전작업허가제 지침서에 따른다.

3. 폭염 등 이상기후 시 현장근로자 작업중지 및 휴식제도 시행으로 사고를 사전 예방

4. 각 작업장에 부착된 작업안전수칙 철저 준수 여부 확인

5. 휴일·야간 등 취약시간대 작업에 대한 세부사항은 자체 광산안전규정에 따른다.

제38조(안전보건표지) 해당 부서에서 유해하거나 위험한 장소𐄁시설𐄁물질에 대한 경고, 비상시에 대처하기 위한 지시𐄁안내 또는 그 밖에 근로자의 안전 및 보건 의식을 고취하기 위한 사항 등을 그림, 기호 및 글자 등으로 나타낸 표지를 설치해야 한다.

제39조(안점점검) ① 안전점검은 다음 각호와 같다.

1. 일상점검 : 일상점검은 작업전에 각종 기계․기구․전기․약품․유류․가스 등의 보관상태 및 보호장비의 관리실태, 불안전한 상태 또는 위험요소 등을 육안으로 실시하는 점검으로 안전관계자는 매일 1회 이상 실시한다.

2. 정기점검 : 정기점검은 작업에 사용되는 기계․기구․전기․약품․유류․가스 등의 보관상태 및 보호장비의 관리실태, 안전도 등을 정례적으로 실시하는 점검으로 안전주관부서가 담당하여 실시한다.

3. 특별안전점검 : 특별안전점검은 안전에 치명적인 위험을 야기할 가능성이 있을 것으로 예상되는 경우 실시하는 점검으로서 필요하다고 인정하는 경우에 안전주관부서가 담당하여 실시한다.

② 관리책임자는 직접 또는 안전관계자로 하여금 매일 작업 전 작업장의 위험 요소를 확인하고, 안전사고의 예방대책을 강구 해야 한다.

③ 관리책임자는 안전관리를 위해 필요하다고 인정될 경우는 관계법령에서 정하는 일정자격을 갖춘 외부 전문기관에 위탁하여 안전점검을 실시할 수 있다.

제40조(위험기계, 기구 등의 관리 및 점검) 위험 기계· 기구를 사용 시에는 책임자를 지정하여 이를 수시로 점검하고 정비하여 정상적인 기능을 발휘할 수 있도록 한다.

제41조(방호조치) 관계법령에서 정하는 위험 기계․기구는 그에 따른 방호조치를 해야 한다.

제42조(준수사항) ① 작업장에서 사용하는 기구 및 장비는 성능검사에 합격한 검사품을 사용해야 하며 소정의 안전장치를 구비 해야 한다.

② 소정의 안전장치에 이상이 발견되는 경우는 바로 관리감독자에게 통보해야 한다.

③ 직원은 소관부서장 또는 안전관리담당자에게 기기 사용방법과 충분한 안전교육을 받지 않고 장비와 기기를 사용해서는 아니 된다.

④ 타 부서 담당의 장비와 기기를 사용하고자 하는 경우는 안전관리담당자 또는 소관부서장의 허가 없이 장비와 기기 등을 사용해서는 아니 된다.

⑤ 방호조치에 대해 다음 각호의 사항을 준수해야 한다.

1. 방호조치를 해체하고자 할 경우는 부서장의 허가를 받아 해체할 것

2. 방호조치의 기능이 상실된 것을 발견할 때는 바로 부서장에게 신고할 것

3. 부서장은 신고가 있을 시에는 확인 후 그에 따른 적절한 조치를 하고 전문기관의 점검 및 평가를 받아야 한다.

제43조(미경험자에 대한 교육) 미경험자는 해당 부서장 또는 안전관리담당자에게 사용 방법에 대한 교육을 받고 기계, 기구를 사용해야 한다.

제44조(위험물 취급) ① 부서장은 관계법령에서 정하는 위험물을 사용할 경우는 직원 중에 관련 위험물에 대한 유자격자를 위험물 취급자로 지정한다.

② 위험물의 처리 및 사용은 유자격자의 감독하에 해야 한다.

제45조(위험물 저장) ① 위험물의 저장은 재해와 사고에 대비한 건물 또는 별도 구조물로 해야 한다.

② 작업장에서 사용 시는 정해진 양 이상의 위험물을 저장 또는 보관해서는 아니 된다.

③ 위험물의 저장, 조작 및 처리하는 구역 내에는 재해 또는 사고의 원인이 될 수 있는 물질을 두어서는 아니 된다.

제46조(비상조치계획) ① 관리책임자는 위험성평가 등에서 도출된 중대재해, 화재폭발 등 사회적 물의를 일으킬 수 있는 사고발생 가능성에 대한 대비 및 대응을 원활하게 진행할 수 있도록 비상사태별 시나리오와 대책 및 피난, 대응훈련 주기를 포함한 비상조치 계획을 별도로 작성해야 한다.

② 비상대비 및 대응 내용에는 이해관계자에 대한 영향, 대응, 홍보 방안 등을 포함해야 한다.

③ 기타 비상조치계획에 관한 사항은 위기관리매뉴얼 및 재난대응 수칙에 따른다.

제47조(피난 및 대응훈련) ① 관리책임자는 비상사태 시나리오별로 정기적인 교육을 포함한 피난 및 대응훈련을 실시하고 대응훈련 후 성과를 평가하여 필요에 따라 개정·보완해야 한다.

제2절  통기와 갱내가스 및 작업장 환경기준

제48조(급격한 대기압의 강하) 급격한 대기압의 강하에 대해서는 광산안전기술기준(이하“기술기준”이라 한다) 제14조의 규정 외에 다음 각호에 따른다.(갑종탄광에 한함)

1. 통 보

안전계원 또는 기압측정 담당자는 기상통보 기타 방법으로 대기압의 급격한 강하가 예상될 때는 즉시 안전관리자에게 통보해야 한다.

2. 안전관리자의 조치

안전관리자는 대기압이 급격히 강하하였을 때 또는 이를 예상될 때는 신속히 담당 안전계원에게 이를 통지하여 가스측정의 강화, 화원의 단속, 밀폐장소의 검사 등 필요한 지시를 하고 위험하다고 인정할 때는 전원의 차단, 작업중지, 근로자의 대피 등의 조치를 해야 한다.

3. 안전계원의 보고

해당 안전계원은 자기가 취한 응급조치 또는 지시에 따른 조치 등에 대하여 안전관리자에게 상세히 보고하고 안전일지에 기재해야 한다.

제48조의 1(작업장 환경) 작업장의 먼지날림 및 충격소음 발생에 대해서는 기술기준 제7조 또는 제8조의 규정 외에 다음 각호에 따른다.

1. 통 보

안전계원 또는 환경측정 담당자는 작업장의 먼지날림 및 기계장치 가동이나 발파로 인한 급격한 먼지날림 및 소음발생이 예상될 때는 즉시 안전관리자에게 통보해야 한다.

2. 안전관리자의 조치

안전관리자는 작업장의 먼지날림 및 충격으로 인한 소음발생이 예상될 때는 신속히 담당 안전계원에게 이를 통지하여 농도측정의 강화, 발생 장소의 검사 등 필요한 지시를 하고 위험하다고 인정할 때는 작업중지, 근로자의 대피 등의 조치를 해야 한다.

제49조(주요 및 보조선풍기의 운전) 주요선풍기의 운전에 관해서는 기술기준 제17조 또는 제18조 규정 외에는 다음 각호에 따른다.

1. 운전원의 교대

주요선풍기 운전공의 근무 교대 시는 현장에서 기계 및 전기기기의 이상 유무 및 운전상황에 대해 인수인계를 해야 한다.

2. 운전정지(갑종탄광에 한함)

가. 기계 및 전기기기의 고장, 불시의 정전 기타 안전관리자의 지시가 있을 때를 제외하고는 운전을 정지시킬 수 없다.

나. 기계의 점검 또는 수리하기 위한 운전정지는 특별한 경우를 제외하고는 공휴일에 해야 한다.

다. 안전관리자는 통기계통의 변화 기타 이유로 인해 10일 이상 주요선풍기의 운전을 정지하고자 할 때는 이를 광산안전사무소장에게 보고해야 한다.

3. 정지절차 및 조치

가. 주요선풍기를 정지시킬 때는 24시간 전에 안전관리자가 허가를 받아 관계 안전계원에게 다음 사항을 연락 또는 주지시켜야 한다. 다만, 불의의 고장 시에는 그러하지 아니하다.

(1) 운전정지 일시, 예정시간

(2) 정지목적

(3) 정지 중 안전계원의 배치 및 경계사항

(4) 재운전 시에 주지할 사항

나. 보조선풍기로 대체 운전 시에도 동일하다.

4. 운전의 재개시

가. 운전공은 주요선풍기 정지 후 15분 미만의 경우 바로 재운전해야 한다.

나. 운전공은 주요선풍기 정지 후 15분 이상의 경우에는 안전관리자의 허가를 받아 재운전해야 한다.

제50조(국부통기) 국부통기에 관해서는 기술기준 19조의 규정 외에는 다음 각호에 따른다.

1. 국부선풍기의 시운전

국부선풍기를 시운전할 때는 될 수 있으면 주간에 해야 하며 해당 구역의 갱내 안전계원 및 전기안전계원의 입회하에 해야 한다.

(갑종탄광에 한함)

2. 국부선풍기 이외의 통기방법

국부선풍기에 따른 통기 이외의 방법으로 작업장에 국부통기를 할 때는 주요선풍기 부압에 의해야 한다.

3. 풍관의 설치 및 관리

가. 풍관을 설치할 때는 천반에 반생 등으로 고정해야 하며 천반에 고정하지 못할 경우는 지상 30㎝ 이상 되는 높이에 안전하게 고정해야 한다.

나. 풍관관리는 해당 개소의 안전계원이 행한다.

4. 설치절차 및 관리

국부선풍기를 설치하고자 할 때는 안전관리자의 허가를 받아야 하며 기시설된 국부선풍기(전기)는 전기안전계원이 관리한다.

5. 운전재개

국부선풍기를 운전 재가동할 때는 해당 안전계원 입회하에 위험성이 없음을 확인 후가 아니면 재가동할 수 없다.(갑종탄광에 한함)

제51조(통기갱도의 관리) 통기갱도의 관리에 대해서는 기술기준 제20조 또는 제23조 규정에 따르고 기류를 원활히 하기 위해 자재 등 기타 물질을 방치해서는 아니 된다.

제52조(통기량 등의 측정) 기술기준 제24조, 제25조 및 제28조의 규정에 따라 통기량, 온도, 습도를 측정할 때는 다음 각호에 따른다.

1. 측정장소

가. 통기량을 측정하는 개소를 다음과 같이 정한다.

(1) 총입기 및 총배기 갱도

(2) 주요분류 입․배기 갱도

(3) 굴진, 채탄작업장

(4) 기타 필요한 개소

나. 전 가목의 총입․배기 및 주요분류 입․배기의 통기측정개소에서는 다음사항을 지켜야 한다.

(1) 측정개소는 암반이 견고하고 30m 이내에 심한 갱도의 굴곡, 단면적의 변화 및 기류의 합·분류 등이 없는 개소여야 한다.

(2) 측정개소의 단면적은 정확하게 계산해야 한다.

다. 측정의 결과는 기록·게시해야 한다.

2. 온도 및 습도의 측정개소

가. 총 입·배기 갱도

나. 주요 분류 입·배기 갱도

다. 굴진, 채탄 작업개소

라. 기타 필요한 개소

제53조(가스량의 측정, 희석) 가스량의 측정, 희석에 관해서는 기술기준 제29조 또는 제31조의 규정 외에는 다음 각호에 따른다.(갑종탄광에 한함)

1. 가스측정개소

가. 총배기 및 주요분류 입·배기 갱도

나. 작업장 및 이에 직접 관계되는 갱도

다. 기계, 전기 설치개소

라. 밀폐개소

마. 발파개소

바. 기타 가스가 발생 체류할 우려가 있는 개소

2. 가스측정장비의 검·교정

휴대용 가스측정장비는 검·교정이 완료된 상태에서 측정작업을 시행해야 한다.

3. 가스의 희석

가스의 희석에 관해서는 다음 각호에 따른다.

가. 주요 분류 배기 중 또는 작업장에서의 가스함유량이 1% 이상일 경우는 통기량의 증가, 통기 시설의 강화, 굴진․채탄 방법의 개선 등 적절한 조치로 가스 함유율을 낮추어야 한다.

나. 갱내에 있어서 가스 함유율이 1% 이상인 개소에는 가스측정판을 게시하여 측정 시마다 필요한 사항을 기록해야 한다.

다. 가스의 희석을 위해 안전상 필요하다고 인정할 때는 배기측 구역의 갱내 안전계원에게 통보해야 한다.

라. 가스의 희석 시 제한량 이상의 가스가 배기측 구역에 유동할 경우는 즉시 가스 유동구역의 작업, 송전 등을 금지하고 필요한 안전상 조치를 강구한 후 희석작업을 해야 한다.

마. 안전관리자의 지휘를 받아 안전계원이 직접 현장에서 통기개선, 자연발화의 방지 또는 갱내 화재의 소화, 기타 안전상 긴급을 요하는 작업을 할 때는 단시간 교대작업을 해야 한다.

제54조(가스돌출로 인한 위험 방지) 가스돌출 방지에 관해서는 기술기준 제29조 또는 제32조, 제85조 규정 외에는 다음 각호에 따른다.(갑종탄광에 한함)

1. 안전계원의 배치

돌출경계 개소에는 전담안전계원을 배치하고 타 작업과 겸무시켜서는 아니 된다.

2. 채굴방법

굴진 및 채탄작업의 급속 진행을 피하며 사갱의 경우는 하향 굴진을 진행해야 한다. 다만, 상향 굴진이 필요한 경우 안전관리자의 허가를 받아야 한다.

3. 돌출의 예상

안전계원은 다음의 징후가 있는 경우는 가스돌출을 예상하여 작업을 중지하고 근로자를 안전한 곳에 대피시킨 후 안전관리자에게 보고하여 그 지시를 받아야 한다.

가. 탄층 또는 암석의 층상 변화가 심하고 가스의 분출이 증가하는 경우

나. 반압이 커지고 산울림 현상이 발생할 경우

다. 가스분출량이 급격히 증대되었을 때

4. 가스돌출 시의 준수사항

가. 배기측 작업장에 즉시 통보하여 직원을 대피시켜야 한다.

나. 가스 희석방법을 강구해야 한다.

다. 안전관리자에게 즉시 보고하고 그 지시를 받아야 한다.

라. 돌출경계개소에서의 대피방법과 돌출위험개소 표지 등을 직원에게 주지시켜야 한다.

제55조(불의단속) 불의 사용에 대해서는 기술기준 제35조 또는 제37조의 규정 외에는 다음 각호에 따른다.

1. 불의 사용

갱내에서 기계․기구의 수리, 분해, 조립 등으로 전기 또는 화기를 사용할 때는 다음 사항을 지켜야 한다.

가. 갱내에서 화기를 사용할 때는 안전관리자의 허가를 받아야 한다.

나. 불의 사용은 영 제6조에 규정한 특례구역 외에는 사용할 수 없다. 다만, 가스, 탄진의 위험이 없는 입기 갱도에서 안전상 필요한 조치를 강구하고 안전관리자의 허가를 받았을 때는 그러하지 아니하다.

다. 안전책임자를 지정하여 현장에 머물며 관리, 감독하게 해야 한다.

라. 불을 사용할 때는 방화설비 또는 소화설비를 해야 한다.

마. 안전책임자가 불을 사용하고자 할 때는 그 주변 15m 구역에 대해 가연성가스량을 정밀히 측정해야 한다.

2. 난방용 전열기 및 화기

갱내에서는 난방용으로 전열기 및 화기를 사용해서는 아니 된다. 다만, 안전관리자의 허가를 받아 사용개소의 완전방화설비와 소화설비를 갖추고 사용책임자를 정하였을 때는 그러하지 아니하다.

제3절  낙반 및 붕락

제56조(지보의 규격) 지보의 규격에 관해서는 기술기준 제39조의 규정에 따라 다음과 같이 정한다.

1. 지보의 규격

갱도의 지보 규격은 공사규정「갱도규격 및 운용요령」에 따라 시공해야 한다. 다만, 갱도지보의 종류 및 규격 이외의 방법으로 시공할 때는 광업소장의 지질적 특성과 탄층상태 및 갱도의 수명, 설치할 장비의 크기 등을 고려하여 가장 적합한 종류와 규격을 정하여 시공해야 한다.

2. 규격의 예외

작업개소의 상황에 따라 규격지보의 실시가 곤란할 때는 안전관리자의 지시를 받아 규격을 변경할 수 있다.

제57조(지보방법) 지보방법에 관해서는 기술기준 제39조의 규정 외에는 다음 각호에 따른다.

1. 암석갱도

암석갱도의 지보는 필요 통기량, 갱도유지기간, 그 갱도의 성질, 반압의 상태 및 암질에 따라 적합한 규격을 선택해야 한다.

2. 탄중갱도

탄중갱도는 갱도의 유지기간, 반압 등을 고려하여 규격을 정하여 시공한다. 특히 탄중승갱도는 반드시 중주를 시공하고 인도 및 슈트를 구분 설치하여 비탄에 따른 사고를 미리 막을 수 있도록 해야 한다.

3. 목적시공방법

목적은 그 개소의 상황에 따라 쐐기를 활용하여 지압을 견고히 받을 수 있도록 쌓아야 한다.

제58조(낙반 및 붕락방지) 낙반 및 붕락방지에 관해서는 기술기준 제39조에서 제43조, 제51조에서 제54조까지의 규정 외에는 다음 각호에 따른다.

1. 채준 및 보수작업시의 준수사항

가. 고락 또는 중압개소의 입쉬작업에는 반드시 전후 지보의 절장 및 중주를 시공해야 하며 보수 시에 안전상 필요하다고 인정될 때는 타주 등을 시공하여 안전한 입쉬작업을 해야 한다.

나. 천반이 붕락된 개소는 공목적으로 완전히 천반을 보강하여 면압권 확대를 방지해야 한다.

다. 지보작업 중에는 언제나 천반 및 측벽에 주의해야 하며 천반이 불량한 개소는 반드시 선수장치 등으로 천반을 지지 후 안전한 입쉬작업을 해야 한다.

라. 삼각지점의 입구는 반드시 “겹지보”로 시공해야 하며 이 지점의 보수작업 시에는 전 가목의 경우와 같이 안전한 입쉬작업을 해야 한다.

마. 발파 전후에는 반드시 지보 및 천반 상황을 검사해야 한다.

바. 필요한 예비자재를 준비해야 한다.

2. 굴진작업시의 준수사항

가. 천반에는 선수장치를 해야 하며, 암반이 불량할 때는 신속하게 입쉬해야 한다.

나. 발파 전후에는 반드시 지보의 상태 및 부석을 확인해야 한다.

다. 측벽 및 천반이 붕락되었을 때는 완전히 충진하여 공동이 없도록 해야 한다.

라. 필요한 예비자재를 준비해야 한다.

3. 지보회수

지보회수로 인해 천반 및 측벽이 붕락될 우려가 있을 때는 중주 등을 시공 후 회수하거나“레버블럭”등에 따라 안전한 작업방법을 취해야 한다.

제59조(검사의 시기 및 방법) 작업장의 검사는 기술기준 제42조의 규정 외에는 다음 각호에 따른다.

1. 상시순회를 요하지 아니하는 개소의 검사

상시순회를 요하지 아니하는 개소라 하더라도 해당 구역의 안전계원은 주2회 이상 순회하여 낙반․붕락 및 기타의 위험 유무를 검사해야 한다.

2. 발파 후 검사

발파 후 해당 안전계원과 직원은 발파에 따른 유해가스를 제거한 후 천반․측벽․입쉬 등의 위험 유무를 검사해야 한다.

제60조(고갱도와의 관통) 고갱도와 관통시킬 때는 다음의 조치를 해야 한다.

1. 고갱도 관통작업을 위한 절차

고갱도와 관통시킬 때는 작업 착수 전에 채굴적의 위치 기타 안전상 필요한 사항을 실측도면에 따라 면밀히 검토한 후 안전관리자의 허가를 받아야 한다.

2. 관통시의 경계방법

가. 관통전에 유해가스 및 지하수 등의 존재여부를 확인하기 위해 선진천공을 실시해야 한다.

나. 관통되었을 때는 온도, 유해가스, 출수의 유무 등을 관측하고 위험의 우려가 있을 때는 즉시 전 직원을 대피시키고 안전관리자에게 보고하여 그 지시를 받아야 한다.

다. 관통시킬 때는 유해가스 및 출수의 재해를 방지하기 위해 해당 안전계원은 그 상황을 신속히 판단하여 작업의 중지, 직원의 대피 기타 필요한 응급조치를 취한 후 안전관리자에게 보고하여 그 지시를 받아야 한다.

3. 인원배치 및 탄층검사

가. 안전관리자는 필요하다고 인정될 때는 안전계원을 전담 배치하고 타 작업과 겸임시켜서는 아니 된다.

나. 숙련된 기능을 보유한 직원을 배치하며 관통작업에 안전을 확보한다.

다. 암반 및 탄층의 상황에 맞는 관통방법을 진행하여 천반 및 측벽을 상시 검사하면서 선수장치 등을 사용하여 안전한 작업을 실시한다.

라. 유해가스가 있다고 인정될 때는 풍관 기타 통기설비를 완비해야 하며 규격 입쉬를 실시한다.

제4절  화약류 및 발파

제61조(규정범위) 화약류의 사용 및 취급에 관해서는 총포도검화약류 등의 안전에 관한 법령에 규정된 사항 이외에는 이 장의 규정에 따른다.

제62조(화약류취급소) 화약류 취급소는 가능한 한 작업장에 가깝고 작업상에 편리하며 안전한 갱외 또는 갱내에 둔다.

1. 화약류취급소는 화약류 사용 장소마다 설치하되, 다음 사항을 지켜야 한다.

가. 설치개소는 통로, 통로가 되는 갱도, 동력선, 다른 화약류 취급소, 화약류 저장소, 화기취급장소 및 사람이 출입하는 건축물 등을 피해 안전하고 습기가 적은 장소에 설치해야 한다.

나. 건물 내면은 방습ㆍ방수제인 페인트나 나무판자로 하고, 철물류가 건물내부 표면에 나타나지 아니하도록 해야 한다.

다. 문짝 외면에 두께 2mm 이상의 철판을 씌우고, 2중 자물쇠 장치를 설치한다.

라. 마루의 높이는 0.3m 이상으로 한다.

마. 폭약과 화공품과는 서로 격리하여 저장해야 한다.

바. 난방은 온수․증기, 또는 열기를 이용하는 것만을 사용해야 한다.

사. 주위에는 적절한 경계책을 설치하고 ｢화약｣, ｢출입금지｣, ｢화기엄금｣등의 적색 경표를 게시해야 한다.

아. 소내의 보기 쉬운 곳에 취급상 필요한 주의사항을 게시해야 한다.

자. 낙반방지시설을 해야 하며 조명설비를 할 때는 안전한 장치를 한 방폭등을 사용해야 한다.

2. 취급소 내에서의 준수사항

가. 저장은 지정된 용량을 초과할 수 없다.

나. 작업에 관계없는 자는 출입할 수 없다.

다. 경계책 내에서는 흡연, 기타 화기의 사용을 금지하고 발화 또는 연소하기 쉬운 물품을 두지 말아야 한다.

라. 휴대용 안전등 외의 전등을 사용해서는 아니 된다.

마. 실내에는 화약류 취급상 필요하지 아니한 기구류를 두지 말아야 한다.

바. 화약류의 동결, 흡습 또는 고화의 정도를 검사해야 한다.

제63조(화약류의 수불) 화약류의 수불에 관해서는 다음 사항을 지켜야 한다.

1. 수  불

화약류의 수불은 취급소 이외의 곳에서는 할 수 없다.

2. 수불시의 준수사항

가. 화약류는 화약류 수불 전표에 따라 불출한다.

나. 화약류 수불대장을 비치하고 화약류를 수불할 때마다 필요한 사항을 기록하여 그 수불사항을 명확히 해야 한다.

다. 화약류를 사용할 필요가 없거나 작업을 중지한 때에는 사용하지 아니한 화약류는 화약발파안전계원이 확인 후 취급소에 반납해야 한다.

라. 화약발파안전계원에게 불출하는 화약류의 수량은 매 교대시간 중에 사용할 예정량을 초과할 수 없다.

마. 불량 화약류는 불출해서는 아니 된다.

제64조(화약류의 운반 및 휴대) 화약류의 운반 및 휴대에 관해서는 다음 사항을 지켜야 한다.

1. 갱외 운반

가. 화약류의 운반은 자동차(2륜 자동차 및 택시 제외)에 의하여야 하며, 운반책임자와 경계요원 이외에는 승차시켜서는 아니 된다.

나. 폭약과 뇌관을 혼재할 시에는 적재 용량의 5할 이내로 운반해야 하며, 전기뇌관 2,500개 이하를 외장용 특별용기에 수납해야 한다.

다. 운반에 있어서는 발화성이나 인화성물질 또는 충격을 통해 화약류를 폭발시킬 우려가 있는 물건은 화약류와 같이 적재할 수 없다.

라. 화약류를 운반하는 차량에는 주간에는 가로ㆍ세로 각 35cm 이상의 붉은색 바탕에 “화”라고 백색으로 쓴 표지를 차량의 앞뒤와 양옆의 보기 쉬운 곳에 붙여야 하며, 야간에는 그 표지를 반사체로 하고, 150m 이상의 거리에서 명확히 확인할 수 있는 광도의 붉은색 등을 차량의 앞뒤의 보기 쉬운 곳에 달아야 한다.

마. 운행 중 화약류에 접근하여 담배를 피우거나 화기를 취급해서는 아니 된다.

바. 운반 중 휴식할 때는 인가에서 떨어진 안전한 장소를 택하고 화약류에서 멀리 떨어져서는 아니 된다.

사. 운반 중에 마찰 또는 동요되거나 굴러떨어지지 아니하도록 하고, 화약류는 방수 및 내화성이 있는 덮개로 덮어서 운반해야 한다.

아. 화약류를 차량에 싣거나 내릴 때는 엔진정지 및 제동장치를 완전하게 해야 한다.

2. 갱내운반

가. 갱내에서 화약류를 운반할 때는 목제 기타 전기의 불량도체로써 내면에 철재가 나타나지 않는 견고한 구조의 용기를 사용하되 폭약과 화공품은 각각 별개의 용기에 수납해야 한다.

나. 광차 또는 케이지에 따를 때는 특히 다음 사항을 준수해야 한다.

(1) 감시인을 붙이고 일정한 표지를 해야 한다.

(2) 인원 및 기타 재료와 동시에 운반할 수 없다.

(3) 광차일 때는 폭약과 화공품을 별개 전용차에 적재해야 하며 용기가 광차의 금속 부분과 접촉하지 않으며, 마찰, 동요, 전락할 우려가 없도록 하고 전용차 깊이의 3분의 2를 초과하지 아니하도록 적재해야 한다.

다. 운반 중 화약류에 접근하여 담배를 피우거나 화기를 취급해서는 아니 된다.

라. 화약류를 상․하차 시에는 모든 운반구는 완전 정지시켜야 한다.

3. 화약류의 휴대

가. 포제․목제 기타 전기의 불량도체로서 내부에 철재가 나타나지 아니한 용기를 사용해야 한다.

나. 1인의 휴대량은 매 교대시간 사용예정량을 초과할 수 없다.

다. 매 교대시간이 끝난 후 화약류의 잔량이 있을 때는 화약류반환표에 따라 현품과 함께 즉시 취급소에 반환해야 한다.

라. 화약류를 휴대한 자는 전용케이지 또는 차량 또는 광차를 사용해야 한다.

마. 전기뇌관은 전선로 또는 궤조에서 1m 이상 떨어진 안전한 장소에 두어야 한다.

제65조(발파용구) 화약발파안전계원은 발파를 위해 다음 각호의 도구를 비치 또는 휴대해야 한다.

1. 목제 장전봉

2. 발파공 청소용구

3. 발파기 및 발파모선

4. 가스검정기(필요시에 한함)

5. 발파수첩

6. 방수용 유지류(필요시에 한함)

제66조(장전) 화약발파안전계원이 발파공에 장전할 때는 다음 사항을 지켜야 한다.

1. 발파공 상태가 안전하게 천공되지 않았으면 장전해서는 아니 된다.

2. 발파공은 장약 전에 충분히 청소해야 한다.

3. 화약류를 장전할 때는 목재류와 같은 장전봉을 사용하여 약포 1본씩 삽입시켜야 하며 특히 뇌관이 들어있는 폭약은 주의 깊게 다루어야 한다.

4. 전색물은 반드시 점토 기타 불연성 물질로 해야 한다.

5. 천공작업이 완료될 때까지는 장약해서는 아니 된다.

6. 발파공에서 가연성가스가 분출하는 것을 발견하였을 때는 장약해서는 아니 된다.

제67조(발파시의 경계) 화약발파안전계원이 발파하고자 할 때는 다음 사항을 지켜야 한다.

1. 자신의 판단에 따라 모든 발파공의 장약에 과부족이 없이 기대한 성과를 거둘 수 있다고 확인할 때 한하여 발파한다.

2. 점화하기 전에 부근의 직원이 완벽히 대피하였는가를 확인하고 또 누구든지 발파지점에 접근하는 것을 방지하며 화약발파안전계원 자신도 적당한 대피처를 구해야 한다.

3. 발파 시 그 발파개소를 통하는 모든 통로의 적절한 곳에 감시원을 배치해야 한다.

4. 감시원은 누구든지 내부의 통행을 금지 시키며 경계 해제 시까지는 그 위치를 지켜야 한다.

5. 발파로 인하여 위험이 미칠 우려가 있는 관통된 다른 갱도나 막장에 대하여도 충분한 위험방지의 조치를 해야 하며 발파를 완료하였을 때는 통지해 주어야 한다.

6. 발파 시는 확성기 등으로 정해진 경고 신호를 하거나 ｢발파｣라고 3회 고성으로 주변의 대피자와 근로자에게 주지시킨 후 발파해야 한다.

7. 갑종탄광에서는 장약 직전과 발파 직전에 발파공에서 최소한 20m 지점 이내의 구역에 대하여 가연성가스의 유무를 가스점검기에 따라 엄밀히 검정해야 한다.

8. 전호의 경우 가연성가스가 있는 것을 발견하였을 때는 그 가스가 배제되어 점화에 안전한 상태가 되기 전에는 발파하지 못한다.(갑종탄광에 한함)

9. 가연성가스가 있는 갱도 또는 막장에서 수회에 걸쳐 발파할 때는 그때마다 발파개소의 가연성가스 검사를 해야 한다.(갑종탄광에 한함)

10. 전기설비, 통기장치, 운반기기 등의 근처에서 발파할 때는 발파에 의한 비석, 낙반, 붕괴 등의 위험방지 및 방호책을 강구한 후 실시해야 한다.

제68조(발파의 제한) 발파의 제한에 관해서는 기술기준 제55조, 제57조의 규정 외에는 다음 각호에 따른다.(제1호 또는 제5호는 갑종탄광에 한함)

1. 가연성가스 함유량이 1%를 초과하는 부분이 발견되었을 때는 전기발파를 하지 못하며, 가연성가스가 발생할 우려가 있는 개소에 있어서는 화약발파안전계원이 가연성가스검사를 하지 아니하고는 발파할 수 없다.

2. 인접개소에서 순차적으로 발파할 때는 풍향에 거슬러 해야 한다. 다만, 급경사 채탄 등의 경우 작업상 부득이한 개소로서 위험성이 적은 때에는 그러하지 아니한다.

3. 가스돌출의 우려가 많은 개소에서는 유도발파를 하지 말아야 한다.

4. 안전관리자는 가연성가스가 평상시의 함유율보다 현저하게 증가할 우려가 있는 곳에서는 사용하는 폭약의 종류, 수량 및 뇌관의 종류를 지정해야 한다.

5. 다음의 경우에는 안전한 방법을 강구하여 안전관리자의 허가를 받기 전에는 발파할 수 없다.

가. 가스증가 및 돌출의 우려가 있는 개소

나. 지층의 습곡, 단층개소 등 중압이 심하여 붕괴할 가능성이 높은 개소

다. 기채굴개소와 관통이 접근되어 가스 출수의 우려가 있거나 붕락 가능성이 높은 개소

제69조(발파) 화약발파안전계원이 전기발파를 할 때는 다음 사항을 지켜야 한다.

1. 전기발파

가. 반드시 발파기로 발파하되 계획된 이상의 발파공이 동시에 발파되지 아니하도록 해야 한다.

나. 발파모선은 발파면과 발파기의 거리가 최소한 굴곡 갱도에서 100m, 직선 갱도에서 150m 이상으로 하며, 그 외 경계원, 작업원 등은 굴곡 갱도에서 150m, 직선 갱도에서 200m 이상 떨어진 장소에서 경계 및 대피해야 한다.

다. 발파모선은 직선이나 전기공작물에 접촉되지 아니하도록 주의해야 하며 발파 전에 면밀하게 검사하여야 한다.

라. 발파모선을 발파기에 연결하기 전에 뇌관과 연결해야 하며 이때 발파모선의 끝단은 점화 직전까지 단락되어 있어야 한다.

마. 2개 이상의 발파공을 동시 발파할 때는 각선 및 모선의 연결이 잘 되었는가 확인해야 한다.

바. 발파모선을 발파기에 연결할 때는 사전에 위험의 방지 및 가연성가스 검정에 대한 조치를 완료한 후 발파 직전에 연결해야 한다.

제70조(발파기 및 발파모선) 화약발파안전계원은 발파기 및 모선을 취급할 때는 다음 사항을 지켜야 한다.

1. 발파기

가. 작업시간 중 발파기의 핸들이나 키는 반드시 자신이 가지고 있어야 하며 발파할 때 외에는 핸들이나 키를 발파기와 같이 둘 수 없다.

나. 발파한 다음에는 즉시 발파기에서 핸들이나 키를 빼서 자신이 휴대해야 한다.

다. 불완전한 발파기를 사용해서는 아니 되며 고장이 났을 때는 바로 갱외로 반출 후 수리·검사하게 하고 누구나 갱내에서 분리하거나 수리할 수 없다.

라. 발파작업은 화약발파안전계원 또는 법 제10조 제1항에 따른 화약류관리보안책임자가 직접 발파를 시행해야 한다.

2. 발파모선

가. 모선의 피복이 손상되었거나 나선된 부분은 절연테이프로 보수해야 한다.

나. 연결 직전에 누전의 유무를 확인해야 한다.

다. 발파 후에는 모선을 즉시 회수해야 한다. 다만, 화약발파안전계원 또는 법 제10조 제1항에 따른 화약류관리보안책임자가 안전하다고 판단하는 경우는 그러하지 아니하다.

라. 발파 1회당 발파모선 2개 이상 동시 발파할 수 없다.

제71조(발파후의 조치) 화약발파안전계원이 발파 후 지켜야 할 사항은 다음과 같다.

1. 발파 후의 조치

가. 전기발파는 발파기에서 발파모선을 분리한 후 5분이 경과하지 않으면 장약개소에 접근하지 못한다.

나. 폭발음을 듣고 난 후 즉시 발파기의 키와 모선을 발파기 단자에서 분리하고 그 끝을 단락시켜 재 점화가 되지 않도록 한다.

다. 발파한 개소에서 가연성가스, 낙반, 부석, 기타 이상 유무의 검사를 하여 위험성이 있다고 인정될 때는 즉시 근로자를 출입금지 조치를 한 후 위험성을 제거해야 한다.

라. 발파 개소의 낙반, 후가스, 불발화약류, 잔류약의 유무를 확인해야 한다.

마. 발파개소마다 발파안전일지에 다음 사항을 기록해야 한다. 다만, 채탄 및 보갱작업에 있어서는 이를 생략할 수 있다.

(1) 발파공의 수, 위치, 평균심도, 방향을 표시하는 전면도

(2) 발파개소의 가연성가스 기타 안전상 취한 조치와 측정결과

(3) 사용한 화약류의 종류 및 수량

(4) 점화방법 및 회수

(5) 불발이 있을 때의 그 처리

2. 불발 시의 조치

가. 불발이 발생하였을 때는 사고예방을 위해 그 개소의 입구에 출입금지표지를 하고 감시원을 배치해야 하며 그 불발이 처리될 때까지 타 작업을 시켜서는 아니 된다.

나. 전기발파에 있어서는 발파모선 및 각선의 연결상태를 재조사하여 불량개소 발견 시에는 이를 조치 후 재발파해야 한다.

다. 불발된 장약공에서 60cm 이상(손으로 뚫은 구멍인 경우는 30cm)의 간격을 두고 평행으로 천공하여 다시 발파하고 불발한 화약류를 회수해야 한다.

라. 전 다목의 처리로도 불발화약류의 회수 못한 때에는 불발화약류가 혼입될 우려가 있는 폐석을 면밀히 조사해야 하며 만일 발견하지 못한 때에는 탄차에 적재하여 갱외로 반출한 후 갱외에서 재조사하고 안전관리자에게 보고해야 한다.

마. 전 라목의 조사 및 적재작업에는 될 수 있으면 도구를 사용하지 아니하도록 해야 한다.

바. 불발공이 처리되지 못하거나 불발화약류가 발견되지 못한 채 교대할 때는 장약개소에서 교대계원에게 인계하여 불발공을 명시하고 책위 등에 따라 작업에 위험성이 없도록 해야 한다.

사. 불발이 발생하거나 발생의 의심이 있는 곳에서는 화약발파안전계원이 이에 따른 처리를 하거나 조사에 따라 불발이 없다고 확인되지 아니하면 평상작업을 시킬 수 없다.

제72조(도통시험) 도통시험을 실시할 때는 다음과 같이 한다.

1. 화약발파안전계원은 도통시험을 해야 한다.

2. 도통이 불량한 경우에는 모선 및 각선을 점검하고 그래도 불분명할 때는 모선 및 각선을 교체해야 한다.

3. 도통시험을 할 때는 사전에 시험기 각 부분의 조립상태 여부를 점검해야 한다.

제73조(뇌관의 유출방지) 뇌관의 유출 방지를 위해 지켜야 할 사항은 다음과 같다.

1. 채탄용 뇌관은 화약취급소 불출 전 생산부별 아래의 색상으로 도색하고 뇌관 유출시 사용부서의 책임 소재를 명확히 해야 한다.

구분	장성광업소		도계광업소		화순광업소
	철암	장성	도계	동덕	동
색상	빨강	주황	흰색	초록	검정

2. 광업소장은 화약발파안전계원 책임하에 취급소 내에서 채탄용 뇌관에 뇌관 링을 체결 후 작업장으로 운반해야 한다.

3. 안전관리직원 및 안전감독직원은 채탄작업장 순회 시 화약상자를 점검하여 뇌관 링의 체결상태를 수시로 확인해야 한다.

제74조(화약류의 손실 및 도난) 화약류를 분실 또는 도난당하였을 때는 다음 각호에 따른다.

1. 화약류를 분실하였거나 도난당하였을 때 해당 안전계원은 바로 안전관리자에게 보고해야 한다.

2. 전 호의 보고를 받은 안전관리자는 이를 발견하기 위해 지시하는 동시에 광업소장에게 보고하고 담당 지역 경찰서장에게 도난계 또는 분실계를 제출해야 한다.

제5절  전    기

제75조(규정범위) 전기공작물시설에 관해서는 전기설비기술기준의 판단기준 및 전기사업법에 규정된 사항 이외에는 이 장의 규정에 따른다.

제76조(전기공작물의 설치, 이전 및 변경) 전기공작물의 설치․이전 및 변경에 관해서는 기술기준 제58조 또는 제68조의 규정 외에는 다음 각호에 따른다.

1. 절    차

전기공작물의 설치․이전 및 변경에 있어서는 안전관리자의 허가를 받아야 한다.

2. 설치개소

가. 특례구역 내의 견고한 암반에 설치해야 한다. 다만, 안전관리자의 허가를 받아 입기측 암석갱도에 설치할 수 있다.

나. 탄차의 운행에 위험을 주는 장소에는 설치하지 못한다. 다만, 따로 갱도를 설치하거나 방호설비를 할 때는 그러하지 아니하다.

다. 국부 선풍기 등에 따라 통기를 취하는 승갱도 및 통기가 불량한 갱도에는 설치하지 못한다.

라. 케이블은 입기갱도에 설치해야 한다. 다만, 특히 배기측에 설치할 때는 안전관리자의 허가를 받아야 한다.

마. 케이블은 3종 이상의 캡타이어 케이블 또는 그와 동등 이상의 강도를 가진 것을 사용해야 한다.

3. 운반 및 조립

운반 및 조립의 방법과 시기에 대해서는 관계안전계원간의 협의 후 착수해야 한다.

제77조(갱내에서의 불시정전) 주요선풍기 운전 중 갱내에서의 불시 정전이 되었을 때는 다음 사항을 지켜야 한다.(갑종탄광에 한함)

1. 정지조치

갱내선의 전부 또는 일부가 불시에 정전되었을 때는 관계회로의 전기기계는 정지상태로 있어야 한다.

2. 보  고

가. 정전되었을 때는 관계안전계원은 그 원인 및 상황을 조사하여 안전관리자에게 보고해야 한다.

나. 갱내안전계원은 정전시간과 가스의 체류, 용수량의 증가 등을 고려하여 작업 중지, 직원의 대피 기타 필요한 응급조치를 한 후 안전관리자에게 보고하여 그 지시를 받아야 한다.

3. 재송전

갱내에서 재송전을 할 때 갱내안전계원 및 전기안전계원이 다음 사항을 확인하여 안전하다고 인정된 후가 아니면 송전할 수 없다.

가. 주요선풍기, 에어제트 기타 통기방법에 따라 통기상황에 이상이 없고 가스에 대한 위험성이 없을 때

나. 갱내에 전기기기, 전선로를 신설하였거나 수리를 한 후 시송전 할 때는 정하여진 공사방법, 검사 및 시험이 끝난 후 가스 또는 탄진에 대한 위험성이 없을 때

다. 공휴일에 작업상 송전해야 할 경우는 가스 또는 전기설비에 대한 위험성이 없을 때

4. 재송전보고

전 호의 재송전을 하였을 때는 관계안전계원은 송전 시 취한 조치 및 이상 유무를 안전일지에 기록하고 안전관리자에게 보고해야 한다.

제78조(방폭기기) 기술기준 제58조 또는 제94조의 규정에 따라 방폭전기기기를 설치할 때는 다음 사항을 지켜야 한다.(갑종탄광에 한함)

1. 방폭기능이 손실되지 않게 하고 그 기능이 상실된 것은 사용하지 못한다.

2. 갱내에 운반하기 전에 정밀하게 검사하여 기계적, 전기적으로 완전한 것이 아니면 운반할 수 없다.

3. 불완전한 것은 즉시 갱외로 반출해야 한다.

4. 항상 완전한 예비 기기를 준비해 두어야 한다.

제79조(접지방법) 접지에 관해서는 기술기준 제69조 또는 제75조 규정 외에는 다음 각호에 따른다.

1. 기계의 기초콘크리트 근굴을 이용하거나 좌내의 수분이 많은 개소를 선택하여 3종 이상의 양호한 접지가 되도록 해야 한다.

2. 건조한 개소에 있어서는 접지저감제와 동판, 동봉과 같이 묻거나 혹은 부근 수분이 많은 개소를 선택하여 접지시켜야 한다.

3. 금속관, 금속체 등을 접지시킬 때는 수분이 많은 개소 또는 하수구 등을 선택하여 60cm 이상의 깊이에 1개소 이상 접지저감제와 동판, 동봉 지판을 묻어야 한다.

4. 사람이 접촉하기 쉬운 개소의 접지선은 제4종 절연전선으로 하거나 적당한 방호장치를 해야 한다.

제80조(전기기기, 전선로 등의 검사 및 보존) 전기기기, 전선로의 배선 및 이동 전선의 검사와 보존에 관해서는 다음 각호에 따른다.

1. 검    사

가. 주요전기기기에 있어서는 외부손상․고정나사의 완부․방폭기능의 완부․발열․이취․이성․유루 등을, 케이블에 있어서는 외상․이취․탈락․혼촉 등을 매일 검사해야 한다.

나. 절연저항 및 접지저항의 측정은 다음과 같이 정기검사를 하여 그 기록을 보존해야 한다.

구 역 별	절연저항	접지저항
작업장용 전기기기 배선 및 이동전선	연 2회 이상	연 2회 이상
갱내 전기기기 및 배선	연 2회 이상	연 2회 이상
갱외 전기기기, 전선로 및 배선	연 1회 이상	연 1회 이상

다. 신설․이설 및 변경하였을 때는 사용 전에 절연저항 및 접지저항을 측정해야 한다.

라. 유입변압기, 개폐기, 제어기 등 절연유를 사용하는 기기는 유량, 유질을 검사해야 한다.

마. 빈번하게 개폐하는 개폐기와 제어기는 정기적으로 접촉편의 교체·수리하고 유량 및 유질을 검사해야 한다.

2. 보   존

가. 해당 안전계원 및 관계직원 이외에는 전기기기, 전선로, 배선 및 이동전선 등을 조작 또는 변경할 수 없다.

나. 전기안전계원의 지시 없이는 과부하 계전기를 조정할 수 없다.

다. 갱내안전계원은 발파 또는 보갱작업에 의해 케이블에 손상을 줄 우려가 있을 때는 사전에 전기안전계원에게 연락하고 케이블을 보호하기 위한 적당한 조치를 해야 한다.

제81조(전기기기 설치실의 구조와 배치) 전기기기 설치실의 구조 및 전기기기의 배치에 관해서는 다음 각호에 따른다.

1. 구  조

가. 갱내 전기기기실은 기기의 점검 및 수리하는데 적당한 넓이와 지압에 대해 안전한 구조로 설치해야 한다.

나. 전기기기와 측벽과의 간격은 전기기기의 종류와 장소에 따라 안전상 위험이 없을 한도 내에서 최대한으로 해야 한다.

2. 배  치

가. 기계를 직접 조작하는 개폐기의 변압기 등은 1조로 하여 소정의 위치에 배치한다.

나. 직접 기계를 조작하는 개폐기의 계기는 관계 직원이 감시하기 쉬운 곳에 배치한다.

다. 주요 개폐기는 판별하기 쉬운 위치에 배치하여 비상시에 신속 정확하게 조작할 수 있도록 해야 한다.

라. 각 개폐기에는 사용되는 기계 등의 계통과 전원 측을 명시하는 표시를 해야 한다.

제82조(전원을 차단하지 아니한 전기설비의 수리) 전원을 차단하지 아니한 채 전기설비의 충전부를 수리할 때 지켜야 할 사항은 다음과 같다.

1. 작업책임자

작업책임자는 안전관리자가 지정한 전기안전계원 또는 관계직원으로 한다.

2. 활선작업방법

특별고압인 전기설비의 활선작업을 해서는 아니 된다. 다만, 특별고압이 아닌 작업에 있어서는 다음 방법에 따라 감전 또는 누전되지 않도록 해야 한다.

가. 600볼트 이상에 대해서는 대지에 충분히 절연내력을 가진 절연대 또는 고무판 등을 사용하고 반드시 절연용 고무장갑을 착용해야 한다.

나. 600볼트 미만에 대해서는 절연대와 절연 공구를 사용해야 한다. 다만, 신호선 등 저압이며 위험성이 없는 경우에는 보통 공구를 사용할 수 있다.

3. 활선작업용구의 정비

절연대, 고무판, 고무장갑, 절연 공구 등은 건조하여 언제나 그 기능을 충분히 발휘할 수 있도록 정비해야 한다. 특히 고무장갑은 수분이 침입하는 구멍이 생기지 아니하도록 주의해야 한다.

4. 작업상 주의

용구는 그 정비상황을 충분히 검사한 후 지정된 것을 사용하고 작업개소에는 관계자 이외의 자를 접근시키지 않도록 해야 한다.

제83조(휴대용 안전등의 취급 및 관리) 안전등 취급은 기술기준 제90조에서 제92조까지의 규정 외에는 다음 각호에 따른다.

1. 검사 및 대여

안전등계원은 다음 사항을 검사하여 불안전한 것을 대출해서는 아니 된다.

가. 파손·고장·과열의 유무

나. 충·방전상태

다. 전구의 점등 상태

라. 기타 이상 유무

2. 취급방법

가. 안전등은 규격 충전기에 충전하고 모자에 고정하여 사용한다.

나. 안전등은 파손되지 아니하도록 취급해야 하며 함부로 방치해서는 아니 된다.

3. 충    전

반납된 안전등은 깨끗이 청소한 후 규정된 시간 동안 충전해야 한다.

제6절  운    반

제84조(권양장치 인차 및 궤조의 관리) ① 사갱, 권립, 복선 및 크로스 전후방 30m 구간은 “운반 특별관리구역”으로 지정하고, 이장에 규정된 내용을 철저히 관리한다.

② 권양장치, 인차 및 궤조의 관리에 관해서는 기술기준 제96조 또는 제99조, 제101조, 제103조 또는 제109조의 규정 외에는 다음 각호에 따른다.

1. 권양기의 운전

권양기를 운전할 때 운전공이 주의할 사항은 다음과 같다.

가. 권양기의 운전은 해당 운전공 또는 담당계원 외에는 운전할 수 없다.

나. 매 교대 시에 기계의 작동상태 이상 유무, 기타사항을 인계해야 한다.

다. 운전개시 및 종료 시에는 관계 조차공에게 연락해야 한다.(유인권양기 운전).

라. 기계장치에 이상이 발견되었을 때는 바로 운전을 중지하고 담당안전계원에게 보고해야 한다.

마. 권양회수 기타 필요한 사항을 기계안전일지에 기록하여 담당 기계안전계원에게 제출해야 한다.

바. 무인운전 권양기 운전원(조차공)은 작업개시전 리모컨 충전 및 작동상태, 무전기 통신상태, 권양기 가동 상태 등 안전사항을 충분히 확인 후 권양기를 운행해야 한다.

사. 무인운전 권양기 운전원(조차공)은 작업종료 시 사용한 리모컨을 지정장소에 충전하고 리모컨의 이상 유무에 대해 안전계원에게 보고해야 한다.

아. 권양기 리모컨의 비상상황을 대비하여 예비 리모컨을 코스함에 상비해야 한다.

자. 리모컨은 권양기별로 지정된 것을 사용하며 타인에게 대여해서는 아니 된다.

2. 사갱에서의 조차작업

사갱에서 조차작업을 할 때 조차공이 유의할 사항은 다음과 같다.

가. 조차작업은 관계 조차공 이외에는 할 수 없다.

나. 인차는 정함수 이상을 운행할 수 없고 또 타 광차와 연결할 수 없다.

다. 인차를 운행하지 아니할 때는 소정의 인차대기선에 두어야 한다.

3. 시운전

다음에 해당하는 수리 또는 교체하였을 때는 시운전하여 안전하다고 확인한 후가 아니면 사람을 승차시킬 수 없다.

가. 권양기와 관련하여 장비교체 및 보수, 로프의 교체, 진체, 로프 소켓 작업을 하였을 때는 충분한 시 운전을 하여 각 부문을 점검해야 한다.

나. 권양기의 브레이크구(駒)를 교체하였거나 조정하였을 때는 마찰면과 구와의 접촉상태가 완전히 그 기능을 발휘할 때까지 시운전 해야 한다.

다. 기계의 각 부분을 수리하였을 때는 안전하다고 인정될 때까지 시운전 해야 한다.

라. 궤조의 교체 및 위치를 변경하였을 때는 운행에 안전하다고 인정될 때까지 시운전을 해야 한다.

4. 검  사

관계안전계원은 기술기준 제96조의 규정 외에 다음의 검사를 실시한다. 다만, 가목 또는 마목은 매주 1회 이상 정기적으로 해야 한다.

가. 기계의 조립부분의 조임상태 및 급유상태와 기타 부분의 기능

나. 수갱 탄차정지장치, 보조가이드 및 가이드로프의 부식, 마모, 손상, 킹크 등의 유무

다. 신호장치, 조명장치의 기능

라. 구급차 및 인차의 안전장치 제동기의 기능, 차대, 차체의 상개(上蓋) 및 축받침, 차량, 차축, 연결장치 등의 부식, 마모, 손상, 파손, 변형의 유무, 고정볼트 등의 조임상태

마. 케이지의 차대, 가이드프레임, 상판덮개, 안전책 등의 부식, 마모, 파손, 변형의 유무 및 고정볼트 등의 조임상태

바. 담당안전계원은 매월 1회 이상 궤조, 침목, 도상(道床)의 안전상황을 검사하여 불량하다고 인정되는 개소는 바로 보수해야 한다.

사. 인차 및 구급차에 대한 안전장치, 로프, 링핀, 소켙 및 권양기의 제동장치는 월 1회 이상 정밀검사를 해야 한다.

아. 낙반, 기타 원인으로 로프에 손상을 주는 사고가 발생하였을 때는 기계안전계원은 로프의 정밀검사를 한 후가 아니면 운전할 수 없다.

제85조(권양 함수의 제한) 권양 함수의 제한에 관해서는 다음 각호에 따른다.

1. 권양기의 견인능력 및 로프 안전율, 광차 연결장치 등 각 사소에서 권양기 규격에 의해 규정된 함수(경석, 석탄, 공차, 자재, 인차)를 준수하여 운행해야 하며 조차공은 규정된 함수 이상을 연결할 수 없다.

2. 안전관리자는 각종 광차의 권상, 권하 함수를 각 권립 지점에 조차공이 잘 볼 수 있는 곳에 게시해야 한다.

3. 권양기 운전공은 장비에 이상이 발생하였을 때는 즉시 운전을 중지하고 관계 안전계원에게 연락하여 그 원인을 조치 후 운전해야 한다.

제86조(유인권양기 신호) 신호에 관해서는 광산안전법 기술기준 제100조 규정 외에는 다음 각호에 따른다.

1. 신호법

가. 안전관리자는 신호방법을 정해두어야 한다.

나. 해당 조차공 외에는 신호할 수 없으며 운전개시 전에 운전공과 연락해서 신호장치에 대한 이상 유무를 확인해야 한다.

다. 탄차와 인차를 겸용하는 권양기의 조차공은 운전 전에 그 구별을 운전공에게 연락 후 신호해야 한다.

2. 신호장치의 고장

가. 인차가 정차 중에 신호장치가 고장 났을 때는 조차공은 직원을 전원 하차시키고 운전공에게 통지하고 수리받아야 한다.

나. 운전공은 신호장치 등의 고장으로 인해서 운전정지 중에는 브레이크 기타 안전장치를 조작하고 현장을 지켜야 한다.

제87조(자주방지장치의 관리) 기술기준 제102조의 규정에 따라 자주방지장치를 하였을 때는 다음 사항을 지켜야 한다.

1. 설비개소의 해당안전계원은 매일 자주방지장치에 대해서 이상 유무를 검사해야 한다.

2. 광차를 권양기의 로프에 매달아 놓지 않고는 사갱 도중에 정차시킬 수 없다. 다만, 부득이한 사유로 소정의 안전한 자주방지장치를 했을 때는 그러하지 아니하다.

3. 자주방지장치에 따라 광차를 정지시킬 때는 안전관리자는 정차시킬 수 있는 함수를 정하고 그 개소에 게시해야 한다.

제88조(승하차) 인차의 승하차에 관해서는 기술기준 제110조의 규정 외에는 다음 각호에 따른다.

1. 안전관리자는 인차 운전시간 및 승차정원을 정하고 조차공은 이를 지켜야 한다.

2. 인차 승하차 개소는 안전한 장소이어야 한다.

3. 인차에는 작업용 기구 이외의 물건을 휴대하여 승차할 수 없으며 사람과 자재를 동시에 운반할 수 없다.

4. 조차공은 승차자의 승하차를 정리하고 출발과 정지 시에는 운전공에게 신호해야 한다.

5. 구급차의 조차공은 지정된 위치를 떠나서는 아니 된다.

6. 승차한 직원은 조차공의 지시에 따라 질서를 유지하며 승차 중 신체를 차밖에 내놓아서는 아니 된다.

7. 안전관리자는 승하차 시에 유의할 사항을 인차 승하차 개소에 게시해야 한다.

제89조(축전차의 운전) 축전차의 운전 및 검사에 관해서는 기술기준 제111조 또는 제120조의 규정 외에는 다음 각호에 따른다.

1. 운전속도 및 견인 광차의 함수

가. 안전관리자는 인차 및 탄차별로 해당 갱도의 궤도, 기타 시설에 적응하는 안전한 속도로 정해야 한다.

나. 안전관리자는 위험 또는 위험성이 있는 개소를 사전에 지정하여 서행 운전하도록 하고 서행 개소는 표시해야 한다.

다. 안전관리자는 축전차 견인 광차의 함수를 실차, 공차, 인차별로 정하여 이를 준수하도록 해야 한다.

2. 경계등

조차장, 차도의 분기점, 교차점, 곡선부 및 운전이 빈번한 장소 등 운행상 주의가 필요한 개소에는 경계표지, 신호등, 경보기 등의 위험방지에 필요한 설비를 해야 한다.

3. 운전 휴지시의 조치

가. 운전공은 운전을 끝마쳤을 때 또는 운전을 정지시키고 축전차를 떠날 때는 특별한 경우 이외에는 축전차를 소정의 위치에 놓고 자주하지 않도록 조치한 후 기동 핸들을 빼서 소정의 위치에 보관해야 한다.

4. 운  전

가. 운전공은 보선 또는 갱도 보수 중의 직원에게 위해를 주지 아니하도록 운전해야 한다.

나. 열차의 간격은 50m 이상 유지해야 한다.

5. 검  사

차대, 차체, 차량, 제동기, 전동기, 배선, 기어, 제어기 등은 6개월에 1회 이상 정밀검사를 하고 불량한 부품에 대해서는 바로 수리해야 한다.

제90조(인력운반) 인력운반에 관해서는 기술기준 제124조의 규정 외에는 다음 각호에 따른다.

1. 광차가 자주 또는 자주 할 우려가 있는 개소에서는 자주방지를 위해 안전한 조치를 하고 자주개소의 작업원에게 경보하여 대피시켜야 한다.

2. 갱도의 분기점, 교차점, 곡선부, 풍문 등을 통과할 때는 안전을 확인한 후에 운행해야 한다.

제91조(채굴작업장에서의 운반) 굴진 및 채탄작업장의 운반에 관해서는 다음 각호에 따른다.

1. 운반기계의 설치

가. 굴진 또는 채탄작업장에 운반기계를 설치 및 이설 할 때는 안전관리자의 허가를 받아야 한다.

나. 굴진 또는 채탄작업장에 설치한 운반기계의 원동기는 방폭 전기기기 또는 공기 원동기를 사용해야 한다.

2. 운전상 주의

굴진․채탄작업장의 운반기계(체인 콘베이어, 벨트콘베이어 및 소형권양기 등)에 대한 운전상 주의할 점은 다음 각호에 따른다.

가. 운전은 지정된 운전공 외에는 운전할 수 없으며 운전개시 전 원동 장치, 기타 시설에 대해 검사하고 안전하다고 확인된 후에 운전해야 한다.

나. 무전기사용을 원칙으로하고 통신이 되지 않는 곳은 신호법을 정하여 신호를 확인하기 전에는 운전할 수 없다.

다. 모터 케이블 등의 온도상승, 소리, 냄새 등에 주의하고 운전 중 이상이 있을 때는 바로 정지시켜 수리해야 한다.

라. 고장으로 인해 수리할 때는 안전조치를 한 후(공기원동기의 경우는 압기밸브 차단 등)해야 한다.

마. 작업종료 후에는 원동기 관계 스위치 및 압기관의 밸브를 막아야 한다.

바. 일상검사외 매월 1회 이상 정밀검사를 실시하여 불량개소를 수리 또는 교체해야 한다.

3. 급경사 운반

급경사 채탄 또는 굴진개소에는 비탄, 비석 등에 대한 위험방지 장치를 해야 한다.

제92조(광차관리) 광차관리에 관해서는 다음 각호에 따른다.

1. 검  사

가. 일상검사는 매일 일정한 장소에서 차체의 파손, 프레임의 손상, 광차 차축의 파손, 굴곡, 너트의 조임상태, 링 핀의 변형, 기타 부속품의 완부, 주유관계 등에 대해 외부 검사를 주로 한다.

나. 정기검사는 매월 1회 이상 전 광차에 대해 차체, 차대, 차륜, 차축, 축받침, 연결장치 등에 대한 부식, 마모, 손상, 파손, 변형 등의 정밀검사를 실시한다.

2. 장  비

가. 광차의 주유, 차체의 소수리 등은 사용상황에 따라 소정의 개소에서 매일 적당한 수를 실시한다.

나. 각 차체에는 차대번호를 기입하고 검사 여부를 명시하고 불량한 광차는 사용하지 못한다.

다. 갱내에서 광차가 고장 났을 때는 안전이 확보된 소정의 개소로 운반하여 수리하도록 해야 한다. 다만, 간단한 수리 등은 바로 그 현장에서 수리할 수 있다.

제7절  갱내통로 및 취업개소

제93조(입갱 및 중대재해 발생시의 입갱자 관리) ①입갱하는 직원에 대해서는 다음 각호에 따른다.

1. 상시 입갱자가 아닌 직원이 입갱할 때는 안전관리자의 허가를 받아야 한다.

2. 채탄․굴진․보갱에 종사하는 직원은 취업회시 해당 안전계원에게 작업장 배치 및 안전교육을 받은 후 입갱해야 한다.

3. 갱내 입갱자는 해당 안전계원의 허가 없이는 소정의 작업구역을 떠날 수 없다.

② 중대한 재해가 발생하였을 때의 입갱자 관리에 관해서는 다음 각호에 따른다.

1. 안전관리자의 허가 없이는 누구든지 입갱할 수 없다.

2. 안전관리자는 출입 갱구의 지정 및 재해복구를 위해 입갱한 자의 이름, 입갱 시간, 기타 필요한 사항을 조사해야 한다.

3. 안전관리자는 입갱자의 대피에 관해 사전에 다음 사항을 관계자에게 주지시켜야 한다.

가. 대피통보방법

나. 대피로의 구분

다. 대피유도방법

라. 대피방법

제94조(분진의 방지) 유해한 암분이 혼입된 채탄작업장 또는 암반의 굴진, 운반, 파쇄하는 갱내 작업장에 대해서는 기술기준 제7조, 제27조, 제147조, 제148조의 규정 외에는 다음 각호에 따른다.

1. 충격식 착암기를 사용할 때는 습식형이라야 한다.

2. 다음 각 목의 1에 해당할 때는 안전관리자의 허가를 받아 전 호의 규정 전부 또는 일부를 적용하지 아니할 수 있다.

가. 용수가 천공면에 상시 덮어져 있어 분진 방지가 습식형 충격식 착암기를 사용할 때와 같거나 그 이상의 효과가 있다고 인정될 때

나. 분진 방지가 습식형 충격식 착암기를 사용할 때와 같거나 그 이상의 효과가 있다고 인정되는 기계, 기구 또는 장치를 사용할 때

3. 해당 화약발파안전계원은 발파로 인한 분진이 살수, 집진 또는 기타 방법으로 적당하게 희석되지 아니하고는 발파개소 부근에 타인을 접근시켜서는 아니 된다. 다만, 특별한 사유로 허용 시간에 접근할 필요가 있을 때는 방진 마스크를 착용한 후 이에 접근시킬 수 있다.

4. 갱외의 옥내 작업장에서 분진의 비산으로 인한 시야확보 불량, 분진 흡입 등으로 위험이 있을 때는 분진을 흡인하여 옥외로 배출할 수 있는 설비를 갖추거나 방진마스크를 착용해야 한다.

5. 갱내에 근무하는 채탄, 굴진 작업자 및 소음 발생개소에 근무하는 작업원에게 소음방지 용구를 지급, 착용하게 해야 한다.

6. 충격식 착암기를 사용하는 근로자에게는 안전보건규칙 제517조에 따른 청력보존프로그램 및 제662호에 따른 근골격계질환 예방관리 프로그램을 수립하여 시행해야 한다.

제8절  소    방

제95조(소화설비 및 방화설비) 소화설비 및 방화설비에 관해서는 소방화재예방소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 및 기술기준 제153조, 제156조, 제159조 또는 제161조의 규정 외에는 다음 각호에 따른다.

1. 소방안전관리자

안전관리자는 건축물․공작시설물․화기취급소 등의 개소에 관계직원으로 하여금 소방안전관리자를 선임하여 현장에 그 이름을 게시해야 한다.

2. 소화설비

가. 일반 건축물은 초기의 소화에 충분히 효과를 가질 수 있는 소화설비를 갖추어야 한다.

나. 기계․전기기기 등의 공작물 설치 개소에는 그 사용 목적시설의 규모․내용 등에 따라 적합한 소화설비를 해야 한다.

다. 소화설비의 설치장소를 표시하여 화재 발생 시에 바로 소화 활동을 할 수 있도록 준비해야 한다.

라. 화재 발생 시에 바로 소화 활동을 할 수 있도록 필요한 곳에 소화전을 마련해야 한다.

3. 소화설비의 배치도 게시

안전관리자는 신속한 소화 활동을 위해 다음의 사항을 기재한 소화설비 배치도를 작성한 후 적절한 개소에 게시해야 한다.

가. 수원지, 수조, 소방호스, 옥내소화전, 소화기, 펌프창고 등의 배치상황 및 수량

나. 방화구역의 종별, 화기금지구역, 방화경계처리

다. 경계순회개소, 경보설비, 경보방법

4. 소화기의 관리

가. 소화기, 방화사 등의 설비는 소방안전관리자가 관리한다.

나. 소화기는 보기 쉽고 취급하기 쉬운 일정한 장소에 비치하고 그 규격 수량을 게시해야 한다.

다. 상시 충분한 기능을 발휘할 수 있도록 검사하고 그 사용법을 주지해야 한다.

5. 설비의 정기검사

소방안전관리자는 매월 1회 이상 소화설비 및 방화설비에 대하여 세밀히 검사하여 정비해야 한다.

제96조(소방훈련) ①자위소방대에 관해서는 다음 각호에 따른다.

1. 자위소방대 임무

가. 사업장 내 특정소방대상물의 화재 기타 재해의 진압작업 및 예방

나. 기타 광업소장이 지시하는 사항에 대한 대책

2. 자위소방대 조직과 편성

가. 자위소방대는 광업소의 직원으로서 조직한다.

나. 자위소방대는 본부 및 조를 두되 조는 구역별로 설치하며 조에는 2개 이상의 반을 둔다.

다. 자위소방대 편성은 다음과 같이 한다.

대  장	1명

부대장(소방안전관리자) 1명

조  장	약간명

반  장	약간명

대  원	광업소장이 따로 정한다.

3. 임  명

가. 대장, 부대장은 안전관리직원의 자격을 가진 자 또는 간부직원 중에서 광업소장이 임명한다.

나. 조장과 반장 및 반원은 품행이 단정하고 책임감이 강한 안전계원 또는 직원 중에서 방화대장의 추천에 따라 광업소장이 임명한다.

② 소방대장은 매 6개월에 1회 이상 대원에게 다음 사항에 대한 소화훈련을 실시해야 한다.

1. 화재 기타 재해 발견자의 통지연락 및 초기방화 방법

2. 자위소방대 소집 및 방화활동 방법

3. 기타 재해방지를 위하여 필요한 활동

제9절  갱외시설 및 배수시설

제97조(보일러 관리) 노통연관보일러 관리는 다음 사항을 준수해야 한다.

1. 구조적 안전

가. 보일러 내부의 압력이 최고 사용압력을 초과할 때 그 과잉압력을 외부로 자동적으로 배출 시킴으로써 압력상승을 저지할 수 있는 안전장치를 설치해야 한다

나. 보일러에 필요한 안전장치(압력 제한 스위치, 수위 조절 장치, 폭발 위험의 방지 장치, 최고사용압력 표시 등) 보일러 가동에 필요한 안전장치가 설치된 보일러를 사용해야 한다.

다. 보일러는 에너지관리법에 의해 승인된 제품을 사용해야 한다.

라. 에너지이용 합리화법에 따라 정기적 검사를 실시하며 관리담당자를 지정해야 한다.

2. 사용전 주의사항

가. 보일러 점화전 보일러 밀폐공간을 충분히 환기한 후 보일러를 가동한다.

나. 급수탱크의 수위가 정상 상태인지를 반드시 확인한다.

다. 버너 가동 시 점화에 실패할 때는 연료 공급을 중단하고 환기 후 다시 점화한다.

3. 사용 중 주의사항

가. 보일러 내에서 증발이 시작되면 소정 압력에 달할 때까지 보일러의 압력, 수위의 움직임 연소상태를 감시해야 한다.

나. 일정 압력으로 상승 후 수면 측정장치 기능, 수위 검출기 작동상황, 연료차단밸브의 기능 등을 점검 후 송기를 시작한다.

다. 보일러 가동 담당자는 보일러 가동 중 안전장치의 작동 여부를 수시로 확인해야 하며 보일러 가동 중 보일러 가동 장소에 상주해야 한다.

라. 안전장치의 이상으로 경보음이나 위험 상황이 발생될 경우는 최우선 보일러 가동을 중지하고 안전조치를 한 후 보안계원에게 연락을 취하여 위험 요소를 제거해야 한다.

마. 보일러 가열용 버너의 점검구를 통해 정상적인 불꽃을 정기적으로 확인해야 한다.

바. 보일러 가동 중 급수펌프 가동 및 수면계를 수시로 확인해야 한다.

제98조(압축기의 검사방법) 압축기의 검사에 관해서는 다음 각호에 따른다.

1. 주간검사는 매주 1회 이상 각부의 너트, 핀 등의 유격, 주유, 공급장치의 기능 등 주로 외부 검사를 한다.

2. 월간검사는 매월 1회 이상 필요한 개소의 국부를 분해하여 공기판, 기타 유리탄소의 축적하기 쉬운 개소, 각부의 메달, 안전판, 압력계, 언로더, 오일펌프 등에 대한 상황을 검사한다.

3. 정밀검사는 매년 2회 이상 실린더, 피스톤, 링, 밸브, 크랭크, 메달, 안전판, 압력계, 언로더, 오일펌프 및 필터, 부속 전기기기 등에 대하여 마모, 부식, 파손, 기능, 냉각 효과, 누수, 누풍, 전열 내력 등을 검사한다.

제99조(압축기의 운전 및 관리) 압축기의 운전과 관리에 관해서는 다음 각호에 따른다.

1. 갱내설치

갱내의 압축기실은 특례구역 내의 견고한 암반 중에 설치하고 독립된 통기분류를 해야 한다.

2. 운전시의 유의사항

가. 담당 운전공 또는 담당 계원 이외에는 운전할 수 없다.

나. 운전하기 전에 실린더, 크랭크 기타 마찰부분에 급유하고 냉각수의 순환을 실시한다.

다. 서서히 압력을 높여 이상 유무를 확인한 다음이 아니면 규정 압력으로 올릴 수 없다.

라. 안전판, 언로더의 조정은 기계안전계원의 지시 없이 할 수 없다.

마. 실린더와 냉각수의 온도 기타 소리, 냄새, 누기 등에 대해 주의해야 한다.

바. 급유는 지정된 윤활유를 사용하며 적량을 보급해야 한다.

3. 운전 휴지 시의 조치

운전 휴지 시의 처치에 관해서는 다음과 같다.

가. 언로더를 조작하여 부하를 경감시킨 후 운전을 정지시킨다.

나. 실린더, 인터쿨러 등의 온도가 상당히 저하된 후가 아니면 순환수를 정지 또는 방출시킬 수 없다.

다. 실린더, 인터쿨러 기타의 드레인 코크를 개방해야 한다.

제100조(펌프의 정기검사 및 관리) 배수용 펌프의 정기검사와 그 관리에 관해서는 다음 각호에 따른다.

1. 검   사

가. 주간검사는 매주 1회 이상 밸런스 데크의 마모 정도, 윤활 상황, 압력계 및 전류계의 지시상황, 모터의 온도 등에 대한 누수, 마모, 계기, 안전, 윤활 상황 등 외부 검사를 주로 한다.

나. 월간검사는 매월 1회 이상 이상유무, 각종밸브, 흡수장치, 계기, 전기시설, 펌프좌 등에 대해 필요에 따라 분해하여 내부 상황을 검사한다.

다. 정밀검사는 매년 2회 이상 전 나목의 각 부분에 대해 마모, 부식, 손상, 고정상태, 누수, 폐색, 양수 상황, 안전장치, 전열 내력, 수질 등을 검사한다.

2. 관  리

안전관리자는 갱내 배수시설의 관리책임자를 정해서 다음 사항을 실행하도록 해야 한다.

가. 배수 작업

나. 시설의 관리

다. 검사 및 장비

라. 배수 계통 및 배전 계통도 기타 필요한 표시 게시

마. 펌프좌의 방비 및 소화시설

바. 기타 필요한 사항

제101조(배수관 및 배수로의 관리) 배수관 및 배수로의 관리에 대해서는 다음 각호에 따른다.

1. 검  사

가. 월간검사는 매월 1회 이상 누수개소 시설상태 및 주행하는 광차와의 관계, 배수로의 넘침, 누수 및 구배상태 등 주로 외부검사를 한다.

나. 정밀검사는 매년 2회 이상 월간검사에 준하되 특히 다음 사항에 대해 검사한다.

(1) 관의 부식 또는 마모가 현저한 개소의 색출

(2) 관로의 일부를 해체하여 내부의 부착물로 인한 유효 단면적의 축소정도

2. 청 소

가. 토사, 경석 등에 의해 배수로의 유효 단면적이 축소되어 배수에 지장을 초래하거나 그 우려가 있을 때는 바로 청소해야 한다.

나. 배수로 전반에 대해 매년 1회 이상 정기청소를 해야 한다. 다만, 우기에는 청소회수를 추가시켜야 한다.

제102조(갱내수류지의 관리) 갱내 수류지관리에 관해서는 다음 각호에 따른다.

1. 검 사

대용량 개소는 매년 1회 이상, 중소용량 개소는 매년 2회 이상 그 침전물의 퇴적 구축상황 등을 검사한다.

2. 청  소

가. 주요 수류지로서 용량이 크고 침전물의 퇴적이 비교적 적은 곳은 2년에 1회 이상 청소해야 한다.

나. 중용량의 수류지로서 토사 또는 경석 등의 퇴적으로 용량이 현저하게 적어지는 곳은 매년 1회 이상 청소해야 한다.

다. 소용량의 수류지 및 침전용 집수구(침전지)는 매년 2회 이상 청소해야 한다.

라. 정기 수류지 청소에 있어서 예비 수류지가 없어 배수에 지장을 초래할 우려가 있을 때는 안전관리자의 허가를 받아 이를 연기할 수 있다.

3. 수류지 설치

가. 수류지는 견고한 암반 중에 설치하고 반팽창 등에 따라 잘 훼손되지 않는 구조로 해야 한다.

나. 수류지는 소재하기 쉽게 설치하며 예비 수류지를 가져야 한다. 다만, 사용기간이 짧은 가수류지 등은 그러하지 아니한다.

다. 배수에 함유된 이물질은 가급적 침전시켜 펌프에 흡입되지 않도록 침전지를 설치해야 한다.

제10절  광해의 방지

제103조(폐석집적장의 관리) 폐석 집적장의 관리에 관해서는 기술기준 제186조 또는 제189조 규정 외에는 다음 각호에 따른다.

1. 안전관리자는 폐석 집적장의 관리책임자를 정하여 다음 사항을 검사 및 정비시켜야 한다.

가. 폐석 작업장의 작업방법

나. 토류판, 축석, 배수구 등의 방호시설

다. 폐석 운반시설 및 그 부속공작물

라. 관계 전기공작물

마. 화기 사용개소 및 소화시설

바. 기타 필요하다고 인정되는 개소

사. 집적장 지역 경계선에 관한 사항

2. 집적장 관리책임자는 매일 전 호의 사항을 검사해야 하며 이상이 있을 때는 적당한 조치를 강구하고 검사 결과 및 조치한 사항 등을 갱외 안전일지에 기록해야 한다.

제104조(갱내수 및 폐수의 관리) 갱내수 및 석탄 폐수의 처리에 관해서는 다음 각호에 따른다.

1. 해당 안전계원은 월1회 이상 침전조, 입수로, 방수로 기타 관계가 있는 건설물, 공작물 등을 검사해야 한다. 다만, 우기에 있어서는 검사회수를 추가시켜야 한다.

2. 선탄수는 침전 또는 여과작업 등으로 정화해야 한다.

필요에 따라서는 폐수 방수로의 하류에서 하천의 수질을 검사하여 유해성분의 유무를 확인해야 한다.

제105조(응급처치) 폐석 집적장의 붕괴, 땅밀림 및 폐수의 침해 등으로 인하여 위험성이 있을 때는 관계 안전계원은 비상 배치, 대피 등 응급 경계 조치를 하고 바로 안전관리자에게 보고하여 그 지시를 받아야 한다.

제11절 위험성평가

제106조(위험성평가 실시) 해당 부서장은 유해·위험요인을 파악하고 해당 유해·위험요인에 따른 부상 또는 질병의 발생 가능성과 중대성을 추정·결정하고 감소대책의 수립·실행을 위험성평가 절차서에 따라 다음 각호와 같이 실시해야 한다.

1. 건설물, 기계·기구, 설비, 원재료, 가스, 분진 등에 따르거나 작업 행동, 그 밖에 업무에 기인하는 유해·위험요인을 찾아내어 위험성을 결정한다.

2. 위험성평가를 실시(협력업체 포함)는 위험성평가 절차서에 따라 실시하고 내용 및 결과를 기록·보존해야 한다.

3. 도급사업의 경우 도급인과 수급인이 각각 위험성평가를 실시하며 수급인이 실시한 위험성평가 결과를 검토하여 도급인이 개선할 사항이 있는 경우 이를 개선한다.

4. 위험성평가 일련의 과정은 안전감독부서에서 총괄한다.

5. 중대한 위험 요소가 발굴된 경우는 경영진에 사전 보고하여 개선절차를 마련하고 절차에 따라 마련된 감소대책은 경영진에 검토 및 승인받는다.

제107조(위험성평가 시기) ① 위험성 평가는 정기평가, 수시평가로 구분하여 실시하며, 정기평가는 전체 작업과 모든 유해·위험요인을 대상으로 한다.

② 수시평가는 다음 각호의 사업에 대해 실시한다.

1. 사업장 건설물의 설치･이전･변경이나 해체

2. 기계･기구, 설비, 원재료 등의 신규 도입이나 변경

3. 시설물, 기계･기구, 설비 등의 정비나 보수(주기적, 반복적 작업으로서 정기평가를 실시한 경우는 제외)

4. 작업 방법이나 작업절차의 신규 도입이나 변경

5. 중대재해, 산업재해(재해발생 후 작업재개 전 실시)

6. 그 밖에 안전보건관리책임자가 필요하다고 판단한 경우

③ 정기평가는 최초평가 후 매년 정기적으로 다음 각호를 고려하여 실시한다.

1. 시설물, 기계･기구, 설비 등의 기간 경과에 따른 성능 저하

2. 근로자의 인사이동에 따른 업무변경, 안전･보건 관련 지식이나 경험의 정도

3. 안전･보건과 관련되는 새로운 지식의 습득

4. 산업안전보건법 개정내용 반영

5. 현재 수립되어있는 위험성 감소대책의 유효성 등

제108조(위험성평가 절차) 근로자가 준수해야 할 위험성평가 실시 절차는 다음 각호와 같다.

1. 1단계(사전준비) 평가대상을 확정하고 실무에 필요한 자료를 입수

2. 2단계(유해·위험요인 파악) 다양한 방법을 통해 유해·위험요인을 파악

3. 3단계(위험성 추정) 파악된 유해·위험요인에 대한 위험성 추정

4. 4단계(위험성 결정) 유해·위험요인에 대한 위험성 결정, 허용 가능 여부 판단

5. 5단계(위험성 감소대책 수립 및 실행) 허용할 수 없는 위험성의 경우 감소대책 수립

6. (기록) 위험성평가가 종료되면 그 결과를 기록하여 문서로 보존

제109조(위험성 감소대책 수립 및 시행) ① 위험성을 결정한 결과 허용 가능한 위험성이 아니라고 판단되는 경우는 위험성의 크기, 영향을 받는 근로자 수 및 근원적 위험성 감소 순서 등을 고려하여 감소대책을 다음 각호와 같이 수립·실행해야 한다.

1. 위험성 감소대책을 실행한 후에는 해당 대책이 타당한 것인지, 위험성이 적절하게 감소 된 수준으로 되었는지 확인한다.

2. 유해·위험요인의 제거가 충분하지 않은 경우는 위험성을 추정하고 결정한 후 다시 감소대책을 수립하고 실행한다.

3. 근원적 또는 공학적인 방법으로서는 위험성이 허용 가능한 수준으로 내려가지 않는 경우는 관리적 대책으로 대응한다. 그리고 새로운 유해·위험요인이 발생하는 경우는 재차 위험성평가를 실시한다.

② 감소대책을 수립·실행하는 경우, 관계 법령에서 정하는 사항과 그 밖에 근로자의 위험 또는 건강장해를 방지를 위해 필요한 조치를 반영해야 한다.

③ 유해·위험요인의 확인 및 개선이 이루어지는지 반기 1회 이상 점검한다.

제12절 근로자에 따른 위험작업 개선

제110조(안전신고, 작업중지요청제) 근로자(외주포함)는 작업중 발견한 위험요인을 신고하거나 긴급을 요하는 위험작업장에 대해 작업중지를 요청하여 안전한 작업장을 확보해야 한다.

1. “안전신고”란 근로자가 작업 중 위험요인 발견 시 유무선 또는 서식으로 개선을 요구하는 제도

2. “작업중지요청제(Safety Call)”란 근로자가 작업장 또는 시설물에서 긴급한 위험상황을 인지한 경우는 즉시 작업 또는 시설물 운행을 중지하고 안전감독부에 유무선을 통하여 개선을 요청하는 제도

제111조(대상범위)

4100 제안규정

-  -

-  -

4100 제안규정

1. 안전신고의 대상은 모든 작업장 및 시설물로 하며 작업중지요청제의 대상은 다음과 같다.

2. 작업중지를 요청할 수 있는 작업은: 위험성이 확인되어 계속 작업 시 중대 재해가 발생 될 염려가 있는 개소에서의 작업을 말한다.

가. 법정 허용치 이상으로 가연성가스가 검출되고 있는 개소에서의 작업

나. 상부 또는 인접개소에 다량의 유수가 있는 것으로 확실시 되는 개소에서의 작업

다. 지보변형이 극심하여 도괴위험이 있는 작업장에서의 작업

라. 상, 하 중복 작업으로 하부 작업장 붕락 시 상부작업장이 붕락될 위험이 있는 경우

마. 하부개소 선 채굴로 상부개소에서의 작업이 위험시되는 경우

바. 기타 극히 위험한 개소에서의 작업

2. 운행중지 요청 대상 시설은 규격미달, 정비불량, 설치위치 및 상태 등이 불완전하여 중대 재해를 발생시킬 염려가 있는 운반시설, 기계·전기시설 및 장비를 말한다.

제112조(절 차) 안전신고, 작업중지요청제의 절차는 다음과 같다.

13030 근로자 및 감독자 권한 강화

-  -

-  -

13030 안전신고 및 근로자 감독자 권한 강화

1. 안전신고

근로자가 위험요인 발견 시 유무선 또는 서식으로 개선요구 → 관리부서 위험요인 제거 → 감독부서 확인

2. 작업중지요청제

근로자가 긴급 위험상황 인지 시 작업을 중지하고 해당 위험요인을 개선해줄 것을 안전감독부에 요청 → 안전감독부는 현장 확인 및 관리부서에 위험요인 개선 요구 → 관리부서의 위험요인 제거 → 안전감독부 조치상태 확인 → 작업 또는 시설운행 재개 시행

제113조(담당자 지정 및 기록 관리)

13030 안전보건관리규정

-  -

-  -

13030 안전신고 및 근로자 감독자 권한 강화

1. 안전신고 및 작업중지요청제의 총괄은 안전감독부장, 실무는 안전과장(부재시 안전감독계원)이 담당한다.

2. 안전과장은 유․무선, 서류 등의 방법으로 접수된 안전신고와 작업중지요청에 대한 자료를 기록․관리한다.

제114조(보 상) 사업소별 자체 심의를 거쳐 선정된 우수사례에 대해서는 경영효율장려금(안전신고) 예산 범위 내에서 보상할 수 있다.

-  -

13030 안전신고 및 근로자 감독자 권한 강화

제115조(실적관리) 안전감독부는 매월 안전업무추진실적에 사업소별, 부서별 안전신고 및 작업중지요청 건수, 시상금 집행실적을 집계하여 본사 안전총괄실로 제출한다.

-  -

13030 안전보건관리규정

제13절 사고 조사 및 대책수립

제116조(재해 발견시의 처리) ① 직원은 사업장 내에서 재해를 발견한 경우는 즉시 재해보고 체계에 따라 보고 및 응급조치를 해야 한다.

② 관리책임자 및 각 부서장은 인명구호를 우선으로 조치하고 안전감독부장은 특수구호대를 소집하는 등 적절한 조치를 해야 한다.

제117조(긴급조치) ① 직원이 재해를 당하였을 때는 재해정도에 따라 인공호흡 등 응급조치를 취하고 인근병원으로 후송 조치한다.

② 계속 또는 연쇄 재해발생이 예상되는 위험이 있을 때는 해당 부서장의 지시에 따라 질서정연하게 대피함과 동시에 이상 유무를 보고체계에 따라 보고해야 한다.

③ 상황에 따라 각 부서장은 중요물건을 반출해야 하며 각 부서장은 재해 발생에 대비하여 중요물건 반출순위를 소속 직원에게 주지시켜야 한다.

제118조(비상연락망) 사고발생시 인명 및 재산의 손실을 줄일 수 있도록 비상연락망을 조직 운영한다.

제119조(사고조사 및 처리) ① 각 부서장은 일과시간 내에 담당업무 수행 중 사고 또는 재해가 발생한 경우는 바로 다음 각호의 사항을 관리책임자에게 통보해야 한다. 다만, 사고현장은 사고조사를 위하여 원상태로 보존한다.

1. 발생개요(일시ㆍ장소ㆍ원인ㆍ피해상황)

2. 조치 및 전망

3. 기타 중요사항

② 관리책임자는 제1항의 보고를 받은 때에는 책임소재를 규명하고 동일사고 및 재해재발을 방지하기 위해 사고 또는 재해의 내용을 구체적으로 조사, 검토한 후에 교육을 실시해야 한다.

③ 재해조사 결과 재해관련자의 과실유무에 따라 징계위원회에 회부하여 징계처리한다.

④ 해당 작업에 대한 수시 위험성평가 및 특별점검을 시행하여 유사재해 예방을 철저히 한다.

제120조(재해분석) 관리책임자는 재해를 근원적으로 방지하기 위하여 재해발생 즉시 재해현황을 분석하고 구체적인 대책을 수립하여 시행한다.

제14절  보건관리

제121조(건강진단) ① 직원의 건강관리를 위하여 건강진단은 사규 직원보건관리규정, 복지후생관리규정 시행세칙 및 단체협약에 따라 다음 각호와 같이 실시한다.

종합 건강검진 : 사무직 종사자는 2년에 1회, 기타 직원은 1년에 1회 인당 30만원 상당 검진 시행

2. 일반 건강진단 : 상시 사용하는 전 직원에 대해 정기적으로 실시하는 건강진단

3. 특수건강진단 : 유해인자에 노출되는 업무에 종사하는 직원에 대하여 실시하는 건강진단

4. 임시건강진단 : 특수건강진단 대상 유해인자 또는 그 밖의 유해인자에 따른 중독 여부, 질병에 걸린 경우, 질병의 발생 원인 등을 확인하기 위해 지방 노동관서의 장의 명령에 따라 실시하는 건강진단이 필요하다고 인정되는 경우로서 다음 각호에 어느 하나에 해당되는 경우

가. 같은 부서에 근무하는 직원 또는 같은 유해인자에 노출되는 직원에게 유사한 질병의 자각·타각 증상이 발생한 경우

나. 직업병 유소견자가 발생하였거나 여러 명이 발생할 우려가 있는 경우

5. 배치 전 건강진단 : 특수건강진단 대상 업무에 종사할 직원의 배치 예정 업무에 대한 적합성 평가를 위하여 실시하는 건강진단

6. 수시 건강진단 : 특수건강진단 대상 업무에 따른 유해인자로 인한 것이라고 의심되는 천식, 직업성 피부염, 그 밖에 건강장해 증상을 보이거나 의학적 소견이 있는 직원에 대하여 실시하는 건강진단

제122조(건강진단결과 조치) 보건관리자는 건강진단기관에서 통보받은 개인별 건강진단 결과표에 근거해서 사후관리를 해야 한다.

제123조(질병자의 근로제한 및 금지) ① 관리책임자는 건강진단 결과 이상이 있을 때는 근로를 제한하거나 금지 또는 변경할 수 있도록 조치를 할 수 있다.

② 다음 각호에 해당하는 자는 근로를 금지한다. 다만, 전염병 예방의 조치 및 근로상에 지장이 없다고 인정하는 경우는 제외한다.

1. 법정전염병, 기타 이에 준하는 전염병에 오염된 자

2. 정신질환자

3. 심장병 등 근로에 지장이 있는 자

4. 기타 보건관리자가 근로상 지장이 있다고 인정하는 자

③ 건강상 보호의 필요를 인정받은 자는 직무의 전환, 작업시간의 단축 등의 조치를 할 수 있다.

제124조(작업환경 측정) 인체에 해로운 작업을 하는 직원의 건강을 보호하기 위하여 고용노동부 장관이 지정한 작업환경 측정기관에 의뢰하여 작업환경을 측정해야 한다.

제125조(측정결과 조치) 보건관리자는 작업환경 측정 결과 허용기준 이상일 경우에는 즉시 해당 직원에게 보호구를 지급하고, 작업환경을 개선할 수 있는 시설과 설비를 개선하여 작업환경을 개선할 수 있도록 조치해야 한다.

제126조(물질안전보건자료의 작성․비치․교육) ① 산업안전보건법 제114조(물질안전보건자료의 게시 및 교육) 및 115조(물질안전보건자료대상물질 용기 등의 경고표시)에 따른다.

② 물질안전보건자료 대상을 취급하는 부서는 직원을 배치하기 전에 해당 물질에 관한 교육을 실시하고 물질안전보건자료를 직원이 쉽게 볼 수 있도록 적절한 방법으로 게시해야 한다.

1. 제품명

2. 건강 및 환경에 대한 유해성, 물리적 위험성

3. 안전 및 보건상의 취급 주의사항

4. 적절한 보호구

5. 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

제127조(보호구) 부서장은 담당 부서에서 작업환경에 필요한 보호구를 확보하여 다음 각호의 해당 업무 소속 직원에게 지급하고 착용하게 해야 한다.

1. 다량의 고열 물체 또는 저온 물체를 취급하는 업무

2. 위험물을 취급하는 업무

3. 요란한 소음을 발하는 업무

4. 추락 또는 감전의 우려가 있는 업무

5. 병원체에 감염될 우려가 있는 업무

6. 눈 피부 등에 장애 또는 손상을 줄 우려가 있는 업무

7. 기타 안전 및 보건관리자가 필요하다고 인정되는 업무

제128조(보호구 착용) ① 부서장은 보호구 관리를 철저히 하여 상시 사용 가능 상태로 유지하며 안전사고 예방해야 한다.

② 보호구를 착용해야 할 작업장의 작업자는 반드시 지급된 보호구를 착용하고 작업해야 하며 보호구의 분실 훼손을 방지해야 한다.

제129조(근골격계질환예방) ① 관리책임자는 안전보건규칙 제656조 제1호의 근골격계 부담작업으로 인해 안전보건규칙 제656조 제2호의 근·골격계 질환이 발생 될 우려가 있는 경우 이 질환의 예방을 위한 관리지침을 수립하고 이에 따른 교육을 해야 한다.

② 직원은 근골격계 질환 예방사업에 적극적으로 따르며, 작업 시작 전이나 작업 중에 적절한 스트레칭을 실시하여 스스로 질환의 예방에 힘써야 한다.

제130조(직원 건강유지 및 증진) ① 관리책임자는 직원이 장시간 근로, 야간작업을 포함한 교대작업 및 정밀기계 조작작업 등 신체적 피로와 감정노동에 따른 정신적 스트레스 등(이하“직무스트레스”라 한다)이 높은 작업을 하는 경우 직무스트레스로 인한 건강장해 예방을 위한 조치를 해야 한다.

② 관리책임자는 중대재해(사고) 또는 재난 발생 사업장의 사고조사 업무를 수행하는 직원의 업무 트라우마 등 건강장해 발생 시 심리치료 등을 받을 수 있도록 노력해야 한다.

③ 관리책임자는 폭염, 한파 등 이상기후 시 직원의 건강장해 예방계획을 수립·운영해야 한다.

제131조(쾌적한 작업환경 조성 및 관리) ① 관리책임자는 직원이 작업하는 장소에 대해 환기·채광·조명·보온·방습·청결 등 적정수준을 유지·관리해야 하며, 폐기물은 정해진 장소에만 버려야 한다.

② 관리책임자는 직원의 성별·연령 또는 신체적 조건 등 특성에 따른 사업장 환경을 개선하기 위해 노력해야 한다.

③ 산업안전보건법 제128조의2와 산업안전보건기준에 관한 규칙 제79조에 따라 관리책임자는 직원들이 신체적 피로와 정신적 스트레스를 없앨 수 있도록 휴식 시간에 이용할 수 있는 휴게시설을 갖추어야 한다.

④ 관리책임자는 제3항에 따른 휴게시설을 설치할 때는 산업안전보건법 시행규칙 [별표 21의2]에 따라 크기, 위치, 온도, 습도, 조명, 환기 등 휴게시설 설치·관리기준을 준수해야 한다.

제15절  보  칙

제132조(안전보건관련 제안 및 포상·징계) ① 공사 사규 제안규정에 따라 안전보건관리에 관한 안전보건 제안제도 운영으로 우수 제안에 대한 포상과 사규 인사규정 제44조(징계사유)의 위반사항에 따라 징계제도를 운영한다.

② 관리책임자는 안전보건관리 실적이 우수한 부서나 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 직원을 포상 추천할 수 있으며, 포상 대상자, 포상기준 및 포상절차 등은 규정에 따른다.

1. 안전보건제안이 채택되어, 사고예방과 예산절감효과가 탁월한 자

2. 기타 안전보건활동에 공적이 현저한 자

③ 다음 각호에 해당하는 자에 대해서는 징계위원회에 회부하여 징계조치를 할 수 있다.

1. 안전보건 관계 법령과 규정, 절차 지침 등에서 정하는 기준을 위반한 자

2. 고의 또는 중대한 과실로 재산상 손실을 입히거나 안전사고를 초래한 자

제133조(안전보건 문서의 보존) ① 다음 각호의 서류를 발생 시기로부터 3년간 보존한다.

1. 산업재해 발생 기록

2. 관리책임자, 안전관리자, 안전감독자, 보건관리자 및 산업보건의의 선임에 관한 서류

3. 안전보건상의 조치사항으로서 산업안전보건법에 정하는 사항을 기록한 서류

4. 화학물질의 유해성, 위험성 조사에 관한 서류

5. 안전 검사 결과에 대한 서류

6. 기타 안전보건에 관련된 일반적인 서류

② 다음 각호의 서류는 발생 시기로부터 5년간 보존한다.

1. 작업환경측정 결과에 관한 서류(5년간 보존하며, 산업안전보건법 시행규칙 제241조 고용노동부 장관이 정하여 고시하는 물질“작업환경측정 대상 유해인자”기록된 경우는 30년간 보존)

2. 건강진단실시 결과에 관한 서류(5년간 보존하며, 산업안전보건법 시행규칙 제241조 고용노동부 장관이 정하여 고시하는 물질“작업환경측정 대상 유해인자”기록된 경우는 30년간 보존)

③ 전산 입력자료가 있는 경우 그 서류를 대신하여 전산입력 자료를 보존할 수 있다.

제134조(변경절차) ① 관리책임자는 안전보건관리규정을 변경하고자 하는 때는 법·시행령·시행규칙·안전보건규칙 및 공공기관 지침을 위배하지 않는 범위 내에서 사업장의 규모나 특성에 적합하도록 변경할 수 있으며, 법령의 최신 제·개정 내용을 확인하여 안전보건 규정에 반영해야 한다.

② 안전보건관리규정을 작성·변경할 때는 경영심의위원회의 심의·의결을 거쳐야 하며 홈페이지, 수시공시, 업무공유시스템, 사무실 등에 게시하거나 갖춰두고 임·직원에게 알려야 한다.

부        칙

제1조(시행일) ① 본 규정은 1965년 1월 8일부터 제정 시행한다.

②1962년 1월 1일 제정한 탄광안전규정은 이를 폐지한다.

제2조(개 정) 이 규정은 2006년 8월 1일부터 개정 시행한다.

제3조(개 정) 이 규정은 2009년 9월 1일부터 개정 시행한다.

제4조(개 정) 이 규정은 2016년 5월 1일부터 개정 시행한다.

제5조(개 정) 이 규정은 2017년 11월 1일부터 개정 시행한다.

제6조(개 정) 이 규정은 2018년 7월 1일부터 개정 시행한다.

제7조(개 정) 이 규정은 2021년 9월 13일부터 개정 시행한다.

제8조(개 정) 이 규정은 기존「탄광안전규정」에서「안전보건관리규정」으로 명칭을 변경하여 2021년 12월 31일부터 개정 시행한다.

제9조(개 정) 이 규정은 2022년 8월 29일부터 개정 시행한다.

제10조(개 정) 이 규정은 2023년 1월 9일부터 개정 시행한다.

[별지 제1호서식]

			갑방안전계원 □				갱 내 안 전 일 지 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□													과장	부부장		안전관리자
구역			을방안전계원 □
			병방안전계원 □
							년 월 일
작업개소번호	작업개소별			구분 방법	순 시											작업종류	작 업 내 용			처리내용		인계사항
					제1회검정			갱도상태			제2회검정		갱도상태
					시간	CH4%		경	중	위험	시간	CH4%	경	중	위험		인 원	임수	작업량
1				갑
				을
				병
2				갑
				을
				병
3				갑
				을
				병
4				갑
				을
				병
5				갑
				을
				병
6				갑
				을
				병
7				갑
				을
				병
8				갑
				을
				병
9				갑
				을
				병
10				갑
				을
				병
11				갑
				을
				병
12				갑
				을
				병
비 고

[별지 제2호서식]

							발 파 보 안 일 지 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□																					과 장		부부장	안전관리자
구역				안전계원성명 □									년 월 일 방
번호	구 분 개소명					규 격	천공수		평 균 천공장		불발수			화 약 류 사 용 량										작 업 량				비 고
														다이나 마이트		초폭	뇌관	전기뇌관		도화선				인 원	입 방	작업량
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
불발공 및 기타처리내용
인 계 사 항
개소명 및회수					개소명 및회수							개소명 및회수							개소명 및회수								개소명 및회수
CH4%					CH4%							CH4%							CH4%								CH4%
발 파 공 전 면 도					발 파 공 전 면 도							발 파 공 전 면 도							발 파 공 전 면 도								발 파 공 전 면 도
주 : 발파공위치표시○ 공의 방향표시

[별지 제3호서식]

								통 기 부 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□										과 장	부부장	안전관리자
										년 월 일
부			안전계원 □
측정시간	입배기			측정개소	단면적 (㎡)		속 도 (m/min)		풍 량 (㎥/min)		습도 (℃)	습도 (%)	입갱 인원		1인당풍량 (㎥/min)	가스량 (CH4) %	비 고

				갱 외 안 전 일 지 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□								과 장	부부장	안전관리자
부						년 월 일
방 별 구 분		갑 방					을 방				병 방
안전계원명		□					□				□
담당직원명
번 호	개 소 별	인 원	검사 시각		상 황		인 원	검사 시각	상 황		인 원	검사 시각	상 황
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
이상의 유무 및 처리내용
재 해
인계기타사항
비 고

[별지 제4호서식]

[별지 제5호서식]

				기 계 안 전 일 지 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□											과 장		부부장		안전관리자
부						년 월 일
방 별 구 분		갑 방						을 방						병 방
안전계원명		□						□						□
담당직원명
번호	기 계 및 장 치 명	인원	운전 및 휴지		검사사각		상황	인원	운전 및 휴지		검사사각		상황	인원		운전 및 휴지		검사사각		상황
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
이상의 유무 및 처리내용
재 해
인계기타사항
비 고

[별지 제6호서식]

				전 기 안 전 일 지 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□											과 장		부부장		안전관리자
부						년 월 일
방 별 구 분		갑 방						을 방						병 방
안전계원명		□						□						□
담당직원명
기 계 및 장 치 명		인원	운전 및 휴지		검사사각		상황	인원	운전 및 휴지		검사사각		상황	인원		운전 및 휴지		검사사각		상황
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
이상의 유무 및 처리내용
재 해
인계기타사항
비 고

[별지 제7호서식]

									안 전 등 일 지 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□															과 장			부 부 장				안전관리자
부												년 월 일
구분 품명	총 대 수		폐 품	불 량 등		사용가능수		방 별					대출수		수입수		불납수		파손및고장수		수리수		충전수			감 사				비 고
전기안전등								갑 방
								을 방
								병 방
								계
								갑 방
								을 방
								병 방
								계
품 명	번호	부 분 품			파 손					수 리						품 명		부 분 품				파 손						수 리
					단위		수 량			단위				수 량								단위			수 량			단위	수 량
전기안전등	1															검 정 기
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
방 별	안 전 계 원 성 명 인						인 원				적 요
갑 방	□
을 방	□
병 방	□
계	□
비 고

<별지 제8호서식>

제 호	안 전 권 고 서 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		. . .
수 신 부(직성명) 제 목		광 업 소 안전감독부장 □
1. 본건 안전 ○○○○ 제 조의 규정에 위배되므로 광산안전법 시행규칙 제29조의 규정에 따라 다음과 같이 시정할 것을 권고함. 2. 본건 시정한 후 . . . 까지 회신하시기 바랍니다.

<별지 제9호 서식>

제 호	안 전 답 신 서 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		. . .
수 신 안전감독부장 제 목		부 직 성명 □
위 권고서 제 호에 대하여 다음과 같이 그 대책 및 지도사항을 회보함.

<별지 제10호서식>

안 전 조 사 서 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
조사알지		천후		기온	습도	기압
조사개소			조사자 □
조사이유
조사내용
대책 또는 조치를 요하는 사항
기타의견

<별지 제11호서식>

광 해 안 전 일 지 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		결재	계원		과장	부장	안전관리자
20 년 월 일
검사개소	검 사 내 용			검 사 결 과
□ 검사결과 문제점 조치내용
□ 폐기물관련 업무처리내용
□ 기타 특기사항

[별표 1]

중 대 재 해 연 락 계 통 도

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

					사 장
					본 부 장					산업통상자원부
					광업소장					본 사 (안전총괄실)
안전사무소
노동조합					안전관리자					안전감독자
경 찰 서					부장, 과장					안전감독계원
구호대원					안전계원
한국광해광업공단, 타광산
병 원					목격자

[별표 2]

구 호 대 조 직 표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

									대 장
									부 대 장
		보통구호대								특수구호대										지원구호대

[별표 3]

구 호 대 훈 련 과 정

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

일 구분	제1일(2시간)	제1일(2시간)	제1일(2시간)	제1일(2시간)
강 의	1. 구호대의 사명, 조직 및 연락계통 2. 산소호흡기의 구조, 조립, 사용법 및 관리법 3. 산소펌프의 구조 및 사용법	1. 산소호흡기의 구조, 사용법, 시험법 및 관리 2. 일산화탄소 검정기, 안전등 및 메탄가스검정기의 사용법을 포함한 갱내가스의 성질과 그 검정법	1. 산소호흡기의 구조, 사용법, 시험법, 관리법에 대한 보충 교육 및 갱내에서의가스마스크 사용법 2. 진화작업과 구호작업을할 때의 산소호흡기 사용법(특히 안전에 대한 주의 및 산소호흡기의 사용한계 등)	1. 갱내화재 및 갱내폭발 2. 구호복구작업에 있어서 실행 3. 질의응답
실 습	1. 산소호흡기의 조립, 시험 및 조정을 실습한다. 2. 산소호흡기를 착용하고 다음 각 단계의 실습을 한다. 가. 갱외의 신선한 공기 중에서 5분간 산소병을 열어놓고 호흡한다. 이때 착용자는 산소호흡기의 정상 작동 여부를 확인한다. 나. 4.8㎞/h의 속도로 10분간 보행한다. 다. 로프에 따른 상호 연락방법 및 갱내탐험을 실습한다. 라. 경사갱도를 오르내리거나 포복개소(협소한 개소)를 통과하는 것을 반복한다. 마. 약 22kg 무게의 기기를 50회 잡아당기거나 약18kg 무게의 중량품을 지면에서 어깨의 높이까지 25회 올린다. 바. 4.8km/h의 속도로 산소호흡기의 잔여 사용기간이 완료될 때까지 보행한다. 3. 산소호흡기를 내려놓고 이를 소독하고 산소의 재충전 등 산소호흡기의 재사용을 준비한다.	1. 산소호흡기의 기밀시험과 기능시험 및 착용법과 조정법을 실습한다. 2. 불량가스를 충만시킨 훈련갱도나 훈련실에서 산소호흡기와 보호안경을 착용하고 다음 각 단계의 실습을 반복실시한다. 가. 산소병을 열어놓고 산소호흡기의 모든 기능의 정상 작동 여부를 확인한다. 나. 4.8㎞/h의 속도로 10분간 보행한다. 다. 로프에 따른 상호 연락방법을 실시한다. 라. 약22kg의 물건을 300m운반한다. 마. 지보입쉬작업을 실시한다. 바. 운반갱에 6매의 연와를 넣어 승갱도를 오르내리거나 포복개소(협소한 개소)를 통과하여 갱내를 일주한다. 3. 산소호흡기를 내려놓고 이를 소독하고 산소의 재충전 등 산소호흡기의 재사용을 준비한다.	1. 산소호흡기의 기밀시헙과 기능시험 및 착용법과 조정법을 실습한다. 2. 불량가스를 충만시킨 훈련갱도나 훈련실에서 산소호흡기와 보호안경을 착용하고 다음 각 단계의 실습을 반복실시한다. 가. 산소병을 열어놓고 산소호흡기의 모든 기능의 정상 작동 여부를 확인한다. 나. 4.8㎞/h의 속도로 10분간 보행한다. 다. 로프에 따른 상호 연락방법을 실시한다. 라. 30m를 포복한다. 마. 120m를 뛴다. 바. 약 22kg의 물건을 300m 운반한다. 사. 탄차에 짐을 싣고 150m 밀고가서 다시 짐을 내린다. 아. 지보입쉬작업을 실시한다. 3. 산소호흡기를 내려놓고 이를 소독하고 산소의 재충전 등 산소호흡기의 재사용을 준비한다.	1. 불량공기를 충만시킨 훈련갱도나 훈련실에서 산소호흡기와 보호안경을 착용하고 지보작업, 목재 또는 벽돌을 사용한 차단벽의 축조, 모형물운반, 철관, 부설, 목재절단, 적재작업, 굴진, 삽질 및 갱내화재 또는 갱내폭발시의 구호작업 등을 실습한다. 2. 산소호흡기를 내려놓고 이를 소독하고 산소의 재충전 등 산소호흡기의 재사용을 준비한다.

[별표 4]                                  구 호 대 명 령 계 통 도

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

		소장
		구호대장
		부대장								상황실
특수구호분대장			보통구호분대장			지 원 분 대 장					안 전 관 리 자			병 원·의 사
반장			반장			반장					안전계원
반원			반원			반원					사고현장 최초목격자

[별표 5]

안전교육 대상자별 교육과정 및 교육시간(제10조 제2호 관련)
교육대상자 분류		교육과정
대분류	소분류	교육명칭	대상자	교육 시간	교육 주기
광업 권자	-	광업경영자 교육	광업권자 또는 조광권자	8시간	1회/1년
조광 권자	-
광산 안전 관리 직원	안전 관리자	안전관리자 교육	안전관리자	8시간
	안전 감독자
	안전 감독계원
	안전계원	갱내, 화약ㆍ발파 안전계원 교육	갱내안전계원	8시간
			화약발파안전계원	8시간
		기계ㆍ전기 안전계원 교육	기계안전계원	8시간
			전기안전계원
		갱외, 광해 안전계원 교육	갱외안전계원	8시간
			광해안전계원	8시간
광산구호대원	-	광산구호대원 교육	광산구호대원	16시간
광산 근로자	채굴ㆍ생산 관련 근로자	채굴, 생산 안전교육	갱내 근로자	8시간	1회/2년
			갱외 근로자
			화약ㆍ발파 근로자
			광해 담당 근로자
	운반, 전기ㆍ기계 관련 근로자	운반, 전기ㆍ기계 안전교육	운반 근로자
			전기ㆍ기계 근로자
※ 둘 이상의 교육과정을 이수해야 하는 사람은 중복된 교육내용에 대해 1회만 이수할 수 있다.