		1978. 5. 15. 제정 2009. 9. 1(제2차 개정)
제1장 총 칙 제1조 목적 제2조 정의 제2장 출하비중측정 및 적용 제3조 석탄분석 제4조 출하비중측정 제5조 비중치의 보정	제6조 비중치 제7조 비중결정 제8조 비중치의 적용 및 관리 제9조 적재방법의 변경 및 신탄종출하 제10조 삭 제 제11조 생산검수 부 칙

제1장  총    칙

11020  석탄 출하 비중관리규정

제1조(목적) 이 규정은 석탄의 출하에 있어 광업소별, 탄종별, 급수별로 수요자에게 공정한 량의 탄을 출하하기 위한 출하비중에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

11020 석탄 출하 비중관리규정

-  -

-  -

11020 석탄 출하 비중관리규정

제2조(정의) 이 규정에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. 출하비중：수요자에게 수송하는 석탄을 화차 및 자동차 또는 기타의 용기에 적재시 단위용적당 석탄중량을 말한다.

2. 적재용기：석탄을 수요자에게 수송하기 위하여 석탄을 적재하는 화차, 자동차, 탄차 기타 용기를 말한다.

제2장  출하비중 측정 및 적용

제3조(석탄분석) 출하비중 측정시는 한국공업규격에 의거 해당 시료를 채취하고 채취된 시료는 공업분석하여 부착습분, 수분, 회분, 발열량 등을 측정하여야 한다.

제4조(출하비중측정) ①적재용기 실측：석탄을 적재하기 전에 적재용기별 길이, 높이, 폭 등을 m단위로 소수점이하 3자리까지 정확히 실측하여 적재용적을 산출한다. 단, 용적단위는 ㎥로 하고 점이하 3자리까지 계산한다.

②석탄의 계중：전항 적재용기의 표면이 수평되게 석탄을 적재한 후 계량법이 정한 검사에 합격한 저울로 적재한 석탄을 계중한다.

단, 단위는 톤으로 하고 kg단위까지 계산한다.

③출하비중 측정은 광업소별, 탄종별, 급수별로 2개화차(적재용기)이상 실측하여 가중 평균치로 한다.

④출하비중 계산은 다음 공식에 의한다.

적재석탄중량(톤)

출하비중 = □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

적재용기용량(㎥)

단, 석탄표면의 부착습분이 5%이상시는 제5조에 의거 수정하여야 한다.

제5조(비중치의 보정) 출하비중 측정시 부착습분이 5% 초과시는 적재한 석탄중량에서 초과분을 감량 계산하며 계산식은 별표1과 같다.

제6조(비중치) 출하탄 비중치는 소수점이하 2자리 숫자까지로 하고 미만은 사사오입한다.

제7조(비중결정) 출하비중 측정은 생산안전팀 주관하에 광업소별, 탄종별, 급수별에 따라 적재방법별, 적재용기별로 측정하여 제3조, 제4조의 결과를 별표1의 양식에 의거 작성, 그 근거서류를 첨부하여 사장 결재를 득한 후 시행한다. <2009. 9. 1 개정>

제8조(비중치의 적용 및 관리) 출하비중은 사장 결재를 득하여 적용하되 매 5년이 경과시마다 재측정하여 변동 여부를 확인한다.

단, 변동이 없을 때에는 주무본부장의 확인을 얻어 계속 적용하고 변동이 있을 때에는 다시 사장의 결재를 득하여 시행한다.

제9조(적재방법의 변경 및 신탄종출하) 광업소별로 새로운 탄종 및 급수의 탄을 출하하거나 적재방법의 변경이 있을 때에는 본사에 보고하여 즉시 재측정하여 시행하여야 한다.

단, 긴급을 요할 때에는 사장 결재시까지 잠정적으로 현지에서 실측한 비중치를 현지 소장 책임하에 우선 적용할 수 있다.

제10조 <2000. 4. 1 삭제>

제11조(생산검수) 각광업소 생산탄 검수비중은 필요시마다 광업소장 책임하에 측정 시행한다.

<2000. 4. 1 개정>

부   칙

제1조(시행일) 이 규정은 1978년 5월 15일부터 제정 시행한다.

제2조(개  정) 이 규정은 2000년 4월  1일부터 제정 시행한다.

제3조(개  정) 이 규정은 2009년 9월  1일부터 제정 시행한다.

<별표 1>

(100-습분)                               100

총중량 × ―――――― = 실탄중량,   실탄중량 × ――――― = 습분 5%때의 총중량

100                                 (100-5)

<별표 2>

측정년월일	측정장소	일기	기온	광업소	탄종및급수	화차번호	화 차 규 격				용적	석 탄 중 량 (톤)	분 석 결 과				습 분 5% 초 과 분 을 제외한중량	비중	적재시설명	비고
							장	폭	고	공간
													습분	수분	회분	발열량

측정자                       (인)

입회인                       (인)

확인자                       (인)