		1990. 10. 1. 제정 2005. 10. 1. 개정 (제1차 개정)
제1조 목적 제2조 용어의 정의 제3조 산출방법 제4조 산출시기 및 범위	제5조 산출도 작성 제6조 확보계획 목표 제7조 보고 부 칙

제1조(목적) 이 지침은 채탄준비 완료된 탄량을 정확하게 산출하므로써 생산계획량 달성에 차질없도록 함을 목적으로 한다. <2005. 10. 1. 개정>

12040 확보광량 산출지침

-  -

-  -

12040 확보광량 산출지침

12040  확보광량 산출지침

제2조(용어의 정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. 확보광량 : 갱도굴진(운반갱, 크로스, 중단, 연층, 탄석승)에 의거 가행가능한 탄층부존이 확인되어 곧 채탄이 가능한 광량

2. 개발광량 : 금월 굴진에 의해 착탄된 새로운 광량과 기존 채탄막장의 확대에 의한 추가광량

3. 폐기광량 : 광량산출상의 오차 혹은 출수, 가스 발생 등 작업환경의 변화로 채굴이 불가능한 광량

4. 이월광량 : 전월(년) 확보된 광량으로 금월(년) 확보광량에 포함시켜야 할 광량

제3조(산출방법) ①산출방식은 다음 각호와 같다.

1. 탄층연장(M)×심도(M)×탄폭(M)×증가율×비중=매장량

2. 가행구역의 면적(㎡)×탄폭(M)×증가율×비중=매장량

다만, 매장량(톤)×가채율(%)=가채량(톤)

②제원의 적용은 다음 각호와 같다.

1. 탄층연장 : 채탄막장을 기준으로 가행 가능구역까지의 연장

2. 심  도 : 채탄막장의 상부 채굴 계획높이

3. 탄  폭 : 가행 연장상의 평균 탄폭

4. 증가율 : 가행 구역내 탄층의 평균 경사에 대한 Cosecθ (제1항 제1호에 적용) 또는 Secθ 값(제1항 제2호에 적용)

5. 비  중 : 탄층 부존상태의 비중으로서 1.8 적용

6. 가채율 : KSE2002에 따라 70%를 적용한다.

<2005. 10. 1. 개정>

제4조(산출시기 및 범위) 매월말 시점을 기준으로 확보광량을 산출하되 산출적용 범위를 채탄방식에 따른 당해막장에서 채굴할 수 있는 범위에 한한다.

1. Sub, Top slicing 채탄법 적용 구역은 상․하부편 암승 굴진후 중단에서 착탄시 채굴계획 연장과 상부편 또는 중단까지의 심도를 적용하여 산출한다.

가. 장성 : 현 채탄작업장을 중심으로 하부 1～2개 중단까지 한한다.

나. 화순 : 탄층의 상․하반을 완전히 확인하여 채굴준비 완료된후 광량을 확보시킨다.

(경석 함량을 계산하여 확보광량에서 제외한다)

3. 단벽식채탄법 적용구역 : 단벽막장 확보시 채굴 계획구역에 한하여 산출한다.

4. 계단식채탄법 적용구역 : 상․하부편 탄중승 관통시 채굴계획 연장과 심도를 적용하여 산출한다.

5. 재래식채탄법 적용구역 : 크로스 또는 암승 착탄시 채굴가능 구역에 한하여 산출한다.

<2005. 10. 1. 개정>

제5조(산출도 작성) ①기본도면인 작업현황도의 축적은 1/1,000 또는 1/2,000로 한다.

②도면의 기재사항은 다음 각호와 같다.

1. 탄층 분포선 : 적색 점선

2. 금월 굴진계획 : 적색 실선

3. 채탄 막장표시 : 채준, 케빙

4. 확보광량 산출범위 : Block 번호 및 탄폭

5. 사용 갱도 : 수준별 채색

<2005. 10. 1. 개정>

제6조(확보계획 목표) 장성은 6개월, 기타 광업소는 3개월로 한다. <2005. 10. 1. 개정>

제7조(보고) 광업소장은 확보광량 총괄표(별지 제1호서식), 확보광량 산출표(별지 제2호서식), 확보광량 산출도와 지질 현황도(s=1/1,000 또는 1/2,000)를 매분기 익월 15일까지 사장에게 보고하여야 한다.

부        칙

제1조(시행일) ①이 지침은 1990년 10월 1일부터 제정 시행한다.

②이 지침 시행과 동시에 사장 지시각서 제2호(‘77. 3.22)는 폐지한다.

제2조(개  정) 이 지침은 2005년 10월 1일부터 개정 시행한다.

( 서식1 )

광 업 소  확 보 광 량  총 괄 표 (      년    월)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

갱 별	굴 진			금월 확보 가채 광량			계 (A+B-C)	생 산			월말가채광량				탄중 갱도 보유 연장			비고
	계 획	실 적	%	전월이월 (A)	개 발 (B)	폐 기 (C)		계 획	실 적	%	계 획	실 적	%	개월	수평	승	계

( 서식2 )

갱  확 보 광 량  산 출 표 (      년     월)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

편별 (수 준)	개소 부호	개 소 명	최초산출일	생산구분	적용채탄법	전월이월광량			개 발 광 량									폐기광량			생산량	월말가채광량			비고
						매장량	%	가채량	연장	심도	부존면적	탄폭	증가율	비율	매장율	%	가채량	매장량	%	가채량		매장량	%	가장량