		1987. 6. 4 제정 1996. 2. 1(제1차 개정) 2016. 4. 1(제2차 개정)
제1조 목적 제2조 소요량 제3조 부판게시 제4조 유종명기 제5조 적정유표 제6조 책임 제7조 제품규격 부 칙

제1조(목적) 생산장비의 고가 및 고급화 추세에 따라 적정윤활유를 선정하여 장비수명 연장 및 예방정비함을 목적으로 한다.

14070 각종기기용 적정유 산정기준

-  -

-  -

14070 각종기기용 적정유 선정기준

14070  각종기기용 적정유 선정기준

제2조(소요량) 매분기 물동계획서 작성시는 각 기기의 규격유별 소요량을 산출 집계하고 적절한 유종별 소요량을 반영시켜 적정유를 확보하도록 한다.

제3조(부판게시) 각 기기실 및 수리공장 등에는 주요 담당자가 항상 적정유의 선택을 판별할 수 있도록 해당기기의 적정유 표를 가로 600m/m, 세로 40m/m크기의 부판에 명기 게시하여야 한다.

제4조(유종명기) 윤활유 취급 분배 용기를 구분 비치하고 유종을 명기하여 오용의 방지책을 강구하도록 한다.

제5조(적정유표) 각종 윤활유 적정유는 별표와 같다.

제6조(책임) 각종 윤활유는 신규 교체가 아닌 기존 제품에 보충하여 사용하는 특성상 혼유로 인해서 발생하는 모든 문제는 윤활유 공급업체에서 책임을 진다.(2016.

4.1 신설)

제7조(제품규격) 각종 윤활유는 국내 KS 또는 해외규격(

ISO/DIN) 인증 마크를 득한 제품으로 공급하여야 한다.(2016. 4. 1 신설)

부       칙

제1조(시행일) 이 예규는 1987년 6월 4일부터 시행한다.

제2조(개  정) 이 예규는 1996년 2월 1일부터 개정 시행한다.

제3조(개  정) 이 예규는 2016년 4월 1일부터 개정 시행한다.

[별표]

윤 활 제 적 정 유 표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

기존 적정유(OIL)	적용설비	개정 적정유(OIL)
		KS(종호)	해외규격 (ISO/DIN)
SOLUS 100 (일본)	왕복동 COMPRESSOR (350HP, 500HP) Lubricator	KS M 2500	ISO VG 100
DTE OIL HEAVY MEDIHM	스크류 COMPRESSOR (한신700HP)	KS M 2114 (1종)	ISO VG 68
35IBBS/5GL	스크류 COMPRESSOR(400HP)	KESCL - 2000R1	ISO VG 100
BEG OIL 32 (AW)	Axial BEG/유체 COUPLING	KS M 2114 (1종)	ISO VG 32
BEG.OIL.100(AW)	PUMP Metal BEG/권양기	KS M 2114 (2종)	ISO VG 100
BEG.OIL.150(AW)	권양기	KS M 2114 (2종)	ISO VG 150
BEG.OIL.320(AW)	Drum Metal	KS M 2114 (2종)	ISO VG 320
TELLUS 32	H.O 32(AW)	KS M 2129 (ISO VG 32)	ISO VG 32
H. O 32(AW)	권양기 (300,150HP)등의 유압장치	KS M 2129 (ISO VG 32)	ISO VG 46
GEAR.OIL.100(EP)	Gear Box	KS M 2127 (공업용 2종)	ISO VG 100
GEAR.OIL.150(EP)	Gear Box	KS M 2127 (공업용 2종)	ISO VG 150
GEAR.OIL.220(EP)	Gear Box	KS M 2127 (공업용 2종)	ISO VG 220
범용 L/O 32(AW)	BUSHING/Cylinder	KS M 2126	ISO VG 32
범용 L/O 100(AW)	Counter Metal/Link Pin작동부/체인 스프라트켓	KS M 2126	ISO VG 100
범용 L/O 320(AW)	Air Ram Guide Rail/Wheel Stop/Cylinder	KS M 2126	ISO VG 320
GULP EP LUBRICANT HD 680	Gear Copling, Gear Box	KS M 2127 (공업용 2종)	ISO VG 680
YUKONG SUPER EP 220	Gear Box	KS M 2127 (공업용 2종)	ISO VG 220
적정유(OIL)	적용설비	KS(종호)	해외규격 (ISO/DIN)
YUKONG SUPER EP 320	Gear Box	KS M 2127 (공업용 2종)	ISO VG 320
YUKONG SUPERVIS AW68	Disk Break	KS M 2129 (ISO VG 68)	ISO VG 68
YUKONGSUPERVISAW36(46)	유압Coupling	KS M 2129 (ISO VG 46)	ISO VG 46
YUKONG SUPERVIS AW68	Lubricator	KS M 2129 (ISO VG 68)	ISO VG 68
OMEGA 77	Sheave	KS M 2130 (제시규격)	ISO L XBCFB2 / DIN 51825 KP2K-10
ROLL, BEG, GR2(EP)	Motor/Drum Metal/체인,리드,스크류 등/Roller/Sheave/Bushing	KS M 2130 (3종2호)	ISO L XBCFB2 / DIN 51825 KP2K-20
OPEN. GEAR. GR. 2 (EP)	Drum Gear	KS M 2130 (3종2호)	ISO L XBDFB2 / DIN 51825 OGP2N-20
SHELL ALBANIA EP2	BEG/BEG Housing	KS M 2130 (3종2호)	ISO L XBCFB2 / DIN 51825 KP2K-20
YUKONG CROWN GREASE EP2	BEG Housing/Cylinder/Skip Door/Flap/Cather/Roller/Pin/Joint/Drum/Coupling/ETC	KS M 2130 (3종2호)	ISO L XBCFB2 / DIN 51825 KP2K-20
ROCK DRILL OIL 100	ROCK DRILL/Air Motor/LO-150 Line Oiler	-	ROCK DRILL OIL ISO VG 100
DIESEL E/O SAE 10W/30	ENGINE	KS M 2121 (3종 특10,30호)	SAE 10W30 : API CJ-4/SM
DIESEL E/O SAE 10W	TRANSMISSION	KS M 2121 (3종 특10호)	SAE 10W : API CF/SF
DIESEL E/O 10W40	MOTOR	KS M 2121 (3종 특10,40호)	SAE 10W40 : API CI-S/SL
GEAR OIL(EP) SAE 80W90	GEAR BOX	KS M 2127 (80W90)	SAE 80W90 : API GL-5
MOBIL EAL ARCTIC 68	AIR COOLING MACHINE 압축기	KS M 2128 (냉동기유)	ISO VG 68
GREASE CALYPSOL H443	AIR COOLING MACHINE 선풍기구동 모터베어링	KS M 2130 (제시규격)	ISO L XCDHB2.5
적정유(OIL)	적용설비	KS(종호)	해외규격 (ISO/DIN)
GREASE N3	AIR COOLING MACHINE 압축기구동 모터베어링	KSM2130 (자동차 휠베어링용 1종 3호)	ISO L XBDHA3 / DIN 51825 K3N-20L
GREASE N3	AIR COOLING MACHINE 냉각수 순환펌프	KSM2130 (자동차 휠베어링용 1종 3호)	ISO L XBDHA3 / DIN 51825 K3N-20L
GREASE NBU 8 EP	AIR COOLING MACHINE 순환펌프 구동모터	KS M 2130 (제시규격)	ISO L XBCHB2 / High Speedfactor 500,000
SAE90(약10%Molycote M55Plus)	L513 콤비 SwiWel Support	기어오일 첨가제(케미칼제품)
오일그룹 SOP 100	L513 콤비 구동 감속기	KS M 2127 (ISO VG 100)	ISO VG 100
오일그룹 SOP 100	L513 콤비 Power DiVider	KS M 2127 (ISO VG 100)	ISO VG 100
ISO VG 68	L513 콤비 착암기 윤활유	KS M 2129 (ISO VG 68)	ISO VG 68
GREASE XT 15W40	소형 연층 채준기 Pin, Twist, Swing, Tension Cylinder	KS M 2121 (3종 특15,40호)	SAE 15W40 : API CF-4/CG-4/CF/SL
GEAR OIL TM 80W 90	소형 연층 채준기 주행장치	KS M 2127 (80W90)	SAE 80W90 : API GL-5