		1984. 7. 6 제정 2009. 9. 1 (제2차 개정)
제1장 총 칙 제1조 목적 제2조 인원배치기준 제3조 근무자의 임무 제4조 순회점검담당자 지정 제5조 직책별 점검 제6조 안전책임자 지정 제7조 근무교대 제8조 운전 제2장 안전장치 제9조 안전장치 제10조 비상정지장치 제11조 횡단로 제12조 콘베어벨트 제13조 동력선 제14조 접지 제15조 건식전기시설 제16조 운전대	제17조 신호장치 제18조 조명 제3장 갱도시설 제19조 갱도규격 제20조 내화지대 제21조 동력실 제4장 통 기 제22조 기류 제23조 차단문 설치 제5장 소화시설 제24조 살수시설 제25조 소화기 제6장 기 타 제26조 주요 기자재의 교체 및 보수철거 제27조 화염사용 제한 제28조 폐자재 방치금지 부 칙

제1장  총    칙

13060  컨베이어 안전관리기준

제1조(목적) 이 기준은 갱내 벨트컨베이어에 의한 화재사고를 방지하기 위하여 시설장비의 안전장치 설치기준 및 갱도 기준, 순회점검기준 등 컨베이어 가동에 따른 제반안전관리 기준을 정함을 목적으로 한다.

13060 컨베이어 안전관리기준

-  -

-  -

13060 컨베이어 안전관리기준

제2조(인원배치기준) 근무인원은 다음 기준에 의하여 배치하여야 한다.

1. 운전원 : 매 운전실별 방당 1명 이상

2. 기계, 전기수리원 : 각소별 정원내 운영

<2002. 1. 15, 2009. 9. 1개정>

제3조(근무자의 임무) 근무자는 다음 사항을 준수하여야 한다.

1. 수리원

가. 담당구역내의 전기 또는 기계시설 및 기타 각종 컨베이어에 관련된 시설과 가동에 대한 점검 및 정비에 철저를 기한다.

나. 시설 및 가동에 대하여 이상을 발견시는 즉각 응급조치 또는 가동정지 등 적절한 조치를 취하고 즉각 상급자에게 보고하여야 한다.

2. 운전원

가. 운전실내의 각종 기기 및 계기의 이상유무를 확인하여 안전가동에 대비한다.

나. 수리원과의 긴밀한 연락으로 컨베이어 안전가동과 돌발사고에 대비한다.

3. 보갱계장 <2002. 1.15 개정>

가. 컨베이어 설치갱도의 변형 및 붕락 위험 여부를 점검하여 이상이 있을 때는 보수 등 적절한 조치를 취한다.

나. 컨베이어 설치갱도의 기류 방향 및 풍문을 점검하여 이상이 있을 시 필요한 조치를 취한다.

제4조(순회점검담당자 지정) 컨베이어의 안전상태를 점검하기 위하여 호기별 또는 구간별로 순회점검 담당자를 지정하고 운전실에 그 명단을 게시한다.

제5조(직책별 점검) 컨베이어 각급 관련요원은 다음 요령에 의거 점검하고 그 결과를 일지에 기록 유지해야 한다.

1. 시설장비

가. 수리원

(1) 전담수리원이 배치된 경우 : 기계 및 전기수리원은 담당구역내 상주하면서 전구역을 순회 점검한다.

(2) 전담수리원이 미배치된 경우 : 기계 및 전기수리원이 지정하여 매일 1회 이상 전 구역을 순회 점검한다.

나. 담당계장 : 주2회 이상 전구역 순회 점검<2002. 1. 15 개정>

다. 과장 및 부장 : 주 2회이상 순회점검<2002. 1. 15 개정>

2. 갱도 및 통가 <2002. 1. 15 개정>

가. 보갱계장 : 월 2회이상 전구역 순회점검

나. 부부장 : 월 1회이상 순회점검 <2009. 9. 1 개정>

다. 생산부장 : 월 1회이상 순회점검

제6조(안전책임자 지정) ①매방 계장외에 작업원 중에서 안전책임자 1명을 지정하여 을방 및 계장유고시에 계장을 대리하여 다음의 안전업무를 처리하도록 한다. <2002. 1. 15 개정>

1. 운전원 및 수리원(기계 및 전기)의 배치 및 확인

2. 운전원 및 수리원(기계 및 전기)의 작업 지휘

3. 고장 또는 화재등 사고 등에 대한 응급조치 및 보고

②지정된 안전책임자에게는 그 업무내용을 사전에 숙지시킨다.

제7조(근무교대) 운전원 및 수리원은 현장 교대해야 한다.

제8조(운전) 컨베이어운전원은 다음 요령에 의거 운전해야 한다.

1. 운전전

가. 운전원 : 수리원으로부터 이상없음을 확인한 후 가동한다.

나. 수리원 : 역전방지장치, 긴장장치, 비상정지장치, 신호장치, 벨트연결부분, 기어박스내 윤활유상태, 낙타처리상태등 시설물 각부를 점검하여 이상유무를 운전원에게 통보한다.

2. 운전중

가. 운전원 : 운전대에 있는 각 호기의 전류계를 통하여 과부하 여부 등 이상유무를 확인한다.

나. 수리원 : 전동기, 케이블, 구등부 등의 온도상승, 소리, 냄새등에 유의하고 이상 시 조치를 취한다.

3. 운전후

가. 운전원 : 각부의 이상유무를 확인하여 다음 교대운전원에게 철저히 인계한다.

나. 수리원 : 각부의 이상유무를 확인하여 다음 근무자에게 철저히 인계한다.

제2장  안 전 장 치

제9조(안전장치) 컨베이어 매 호기에는 다음 각호의 안전장치를 구비해야 한다.

1. 벨트 역전 방지 장치 <2002. 1. 15 개정>

2. 벨트 스맆방지기

3. 대차식 도는 중추식의 벨트 긴장장치

4. 과전류 및 누전차단장치

5. 동력전달 부위에는 카프링 <2002. 1. 15 개정>

제10조(비상정지장치) 비상시 어느 곳에서나 컨베이어를 정지시킬 수 있는 비상정지 장치를 설치한다.

제11조(횡단로) 매 호기당 수리점검을 위하여 통행할 수 있는 횡단로 1개소 이상 설치 한다.

제12조(콘베어벨트) 컨베이어벨트는 난연성 벨트를 사용해야 한다.

제13조(동력선)

1. 부설 : 행거를 사용하여 케이블을 부설하되 고⋅저압 케이블간에 충분한 이격거리를 유지해야 한다.

2. 접속점

가. 고압케이블 : 고압접속키트로 접속하는 것을 원칙으로 하며, 부득이한 경우에는 철제접속함을 설치한다. <2002. 1. 15 개정>

나. 저압케이블 : 접착제를 사용한 접속을 원칙으로 한다. 다만, 부득이한 경우는 접속점 양단에 방화대를 취부하여 연소의 확산을 방지한다.

<2009. 9. 1 개정>

다. 명 판 부 착 : 전원선로별로 선로명, 규격, 길이 등을 기록한 명판을 부착하여야 한다.

3. 종류 : 저압은 난연성 케이블을 사용하여야 한다.

제14조(접지) 전기시설의 접지는 다음 각호에 의한다.

1. 접지대상 : 전동기, 변압기, 신호기, 운전대, 스위치, 연피 및 장갑케이블등 전 전기기구

2. 접지방법 : 광산안전법 시행규칙 규정에 따른다.

3. 접지위치표시 : 매접지개소마다 표지판설치 또는 기타 적절한 방법으로 그 위치를 표시하여야 한다.

제15조(건식전기시설) 변압기 및 고⋅저압개폐기등 동력시설은 건식을 사용하여야 한다.

제16조(운전대) 컨베이어운전은 연동, 단동이 가능해야 하며 매 호기별로 전류계 및 표시등(청, 적)을 설치하여야 한다.

제17조(신호장치) 컨베이어 신호장치는 다음 각호에 의하여 설치한다.

1. 조작전압 : 직류 30볼트 이하로 하여야 한다.

2. 설    치 : 매 호기별 구동부분에는 필히 설치하고 구동부와 구동부 사이의 적절한 위치에 1개소 이상 설치한다.

제18조(조명) 매 호기 구동부분 및 헷드부분, 횡단로 설치부분에는 갱내용 조명등을 설치한다.

제3장  갱 도 시 설

제19조(갱도규격) 컨베이어 시설갱도는 벨트와 갱도측의 간격이 한쪽은 0.75미터 이상 한쪽은 0.3미터 이상 유지해야 한다. <2002. 1. 15 개정>

제20조(내화지대) 컨베이어 설치갱도는 내화구조로 시공하여야 한다.

제21조(동력실) 컨베이어 동력실 위치와 구조는 다음에 설치한다.

1. 위치 : 독립된 별개의 입기분류 증에 설치되어야 하며, 동력실을 거친 기류는 직접배기갱도로

2. 구조 : 내화구조로 시공하여야 한다.

제4장  통    기

제22조(기류) 컨베이어 갱도를 거친 기류는 타작업자으로 유입되지 아니하고 직접 배기, 갱도로 배기되어야 한다.

제23조(차단문 설치) 컨베이어 갱도와 연결되는 통로에는 철제차단문을 2중으로 설치해야 한다.

제5장  소 화 시 설

제24조(살수시설) 살수시설의 설치 및 관리요령은 다음과 같다.

1. 설치

가. 분사구 설치 : 매 호기 구동부 상하 각각 30미터 지점에 1개이상 설치한다.

나. 급수밸브 : 구간별로 개폐할 수 있고 유사시 지장없이 개폐할 수 있는 적절한 위치에 설치한다.

다. 급 수 원 : 자연수 또는 갱내 급수시설 이용 등으로 갱내화재 발생 시 즉각 살수할 수 있는 별도의 급수원을 확보하여야 한다.

라. 급수관 및 밸브 : 수압에 대하여 충분한 강도를 갖게끔 설치한다.

2. 관리

가. 점검 : 수시로 분사구, 밸브, 배관, 수원확보등의 점검 및 작동시험으로 비상시 대비한다.

나. 벨브위치 표시 : 벨브에는 채색 또는 표식으로 관계요원들이 쉽게 식별 가능토록 하여야 한다.

제25조(소화기) 매 호기 구동부분 및 동력실, 운전실에는 전기화재용 분말 소화기를 2개이상 비치한다.

제6장  기    타

제26조(주요 기자재의 교체 및 보수철저) 컨베이어벨트, 롤러, 드럼, 케이블등 안전과 직결되는 주요 기자재는 안전가동에 지장없도록 적기에 교체 및 보수하여야 한다.

제27조(화염사용제한) 컨베이어 보수시 용접 및 산소절단 작업 등 화기를 사용 시는 다음 각 호에 의거 철저히 이행하여야 한다.

1. 사전에 안전관리자의 승인을 득할 것 <2002. 1. 15 개정>

2. 전기용접기를 사용시는 전기담당부서(전기부 또는 공무부)에 통보하여 용접기 결선을 의뢰하고 기타 안전에 관한 지시를 받아야 한다. <2002. 1. 15 개정>

3. 소화기, 방화수등 소화기구를 사전에 준비할 것

4. 박철판, 스테이드 등으로 불끝과 불티를 차단할 것.

5. 화기사용 완료후에는 잔화처리를 철저히 하고 그 결과를 당해 담당부장에게 보고할 것. <2002. 1. 15 개정>

제28조(폐자재방치 금지) 컨베이어 갱도부근에는 고갱목, 고벨트, 유지류, 폐걸레 등을 방치하지 못한다.

부      칙

제1조(시행일등) ①이 예규는 1984년 7월 6일부터 시행한다.

②이 예규 시행과 동시에 안전 863-68(84. 3. 17)는 이를 폐기한다

제2조(개  정) ①이 예규는 2002년 1월 15일부터 개정 시행한다.

②이 예규는 시행과 동시에 안전 001-168(1984. 7. 6)는 이를 폐기한다.

제3조(개  정) ①이 예규는 2009년 9월 1일부터 개정시행한다.