		2011.11.1. 제정
제1조 목적 제2조 적용범위 제3조 관리영역 제4조 관리체계 제5조 업무분장 제6조 총괄부서 권한과 책임 등	제7조 업무처리절차 제8조 실적관리 및 평가보고서 제출 제9조 동반성장촉진위원회 운영 제10조 분야별 전담조직 운영 제11조 제도운영 피드백 강화 부 칙

제1조(목적) 이 지침은 「대․중소기업 상생협력 촉진에 관한법률 제 19조(공공기관의 중소기업 협력촉진)」에 의거 정부에서 실시하는 공공기관의 중소기업 지원계획 및 실적평가 향상을 위해 대한석탄공사 (이하 “공사”라 한다) 중소기업지원 활성화를 촉진하고 부서간 관련업무의 합리적 운영에 필요한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

10110 중소기업지원 활성화지침

-  -

-  -

10110 중소기업지원 활성화지침

10110  중소기업지원 활성화지침

제2조(적용범위) 중소기업지원 및 협력업무(이하 “중기

업지원업무”라 한다)에 대하여 공사의 다른 법령에 규

정한 것을 제외하고는 이 지침을 적용한다.

제3조(관리영역)  중소기업지원 관리영역은 물품,공사

,용역을 포함하며 지원대상은 일반중소기업 제품, 여성

기업 제품, 장애인생산품, 친환경제품, 사회적기업 생

산품, 국가유공자 자활용사촌 생산품, 신기술인증제품

(NEP,NET) 기술개발제품 등으로 분류한다.

제4조(관리체계) 분야별 중소기업지원업무는 공사 직제

규정(업무분장)에 의한 담당부서에서 관장하되 체계적

인 관리를 위해 관련업무의 종합,통제,조정역할을 수

행할 총괄부서를 지정 운영한다.

제5조(업무분장) ① 중소기업지원 업무총괄은 직제규정

상 자재 및 물품구매 담당부서(이하 “총괄부서”라 한

다)에서 수행하고 계획수립, 실적관리 등 관련 업무를

총괄 관리한다.

② 분야별 중소기업지원 업무부서는 자재 및 물품구

매(소모용품 포함)관련은 자재 및 물품구매 담당부서

공사․기술개발제품 발굴․구매조건부 사업․성과공

유제사업 관련은 기술지원 담당부서, 무연탄판매관련

은 고객지원 담당부서, 광업소 외주용역관련은 외주용

역업무 담당부서에서 각각 관장하고 광업소의 경우

해당부서에서 실무지원을 담당함을 원칙으로 한다.

③ 부서별 세부 업무분장내역은 <별표>와 같다.

제6조(총괄부서 권한과 책임 등) ①총괄부서장은 중

소기업지원업무를 종합, 조정, 통제할 권한을 가진

다. 이 경우 총괄업무 수행에 필요한 자료를 관련

부서에 요구할 수 있으며 관련부서장은 이에 적극

협조할 의무를 진다.

②기획, 예산, 홍보 담당 부서장은 중소기업지원

촉진 활성화를 위해 전략수립, 예산, 홍보 등의 분

야에서 최대한 지원하여야 한다.

제7조(업무처리절차) ①중소기업지원업무를 수행함

에 있어 총괄부서와 관련부서간의 긴밀한 협조체

계를 구축하여야 한다.

②총괄부서장은 연초 관련부서장과 협의하여 공사

중소기업지원 추진 전략 및 실행계획 등을 수립하

여 관리해야 한다.

③총괄부서에서 중소기업지원관련 계획수립 및 실

적 등에 필요한 자료요청시 해당부서에서는 적극

적으로 협조하여야 한다.

④총괄부서장은 전항의 추진계획 등을 포함한 공

사 중소기업지원 관련 주요 추진사항에 대해서는

제9조의 의거한 동반성장촉진위원회 심의를 거치도록 한다.

제8조(실적관리 및 평가보고서 제출) ①중소기업지

원관련 평가향상을 위해 분야별 지원부서장은 연

초 수립한 추진계획에 의거 연중 상시적으로 실적

관리를 성실히 수행하여야 한다.

②분야별 중소기업지원부서장은 소정의 기한내에

평가자료를 총괄부서장에게 제출하여야 하며 총괄

부서장은 관련 부서장으로부터 제출받은 평가자료

를 종합하여 최종 기관평가보고서를 작성하여 관

련 정부부처에 제출하여야 한다.

제9조(동반성장촉진위원회 운영) ①동반성장을 위한

전사적 지원체계를 확립하고 제도발전 및 원할한

운영을 위해 내·외부인원으로 구성한 “동반성장촉

진위원회”(이하 “ 촉진위원회”라 한다)를 설치 운

영한다.

② 촉진위원회는 다음과 같이 구성한다.

1. 위원장: 기획관리본부장

2. 부위원장 : 사업본부장

3. 위   원 : 10인 이내

가. 내부위원 : 기획조정실장, 경영지원실장, 생      산기획실장, 예산팀장, 경영지원팀장, 기술지      원팀장

나. 외부위원 : 비상임이사 (2명)

다. 간   사 : 중소기업지원 총괄부서장(경영지      원팀장)

③ 촉진위원회 임무는 아래 각호와 같다.

ㆍ동반성장(중소기업지원) 중장기로드맵 수립.조정

ㆍ동반성장(중소기업지원) 추진전략 및 실행계획    등 심의

ㆍ동반성장(중소기업지원) 관련 제도개선 심의

ㆍ동반성장(중소기업지원) 관련 추진상황 점검     및 개선 권고

ㆍ동반성장(중소기업지원) 관련 부서간 이견사항    조정 등

제10조(분야별 전담조직 운영) ①촉진위원회 산하

분야별 지원강화를 위해 중소기업제품 구매촉진

전담반과 기술협력 촉진전담반을 각각 운영한다.

②중소기업제품 구매촉진 전담반의 반장은 경영지

원실장으로 하며 반원은 본사 경영지원팀장,예산

팀장,생산개발팀장,기술지원팀장, 광업소 기획부장

및 총무부장으로 구성되며 중소기업제품 구매전략

및 실천방안 수립, 동반성장 촉진 및 활성화 방안

협의 등의 업무를 수행한다.

③기술협력촉진전담반 반장은 생산기획실장으로

하며 반원은 본사 기술지원팀장,예산팀장,생산개발

팀장,경영지원팀장, 광업소 기획부장 및 공무관련

부장으로 구성되며 중소기업과 기술협력전략 및

실천방안 수립, 구매조건부 및 성과공유 지원사업

관련 주요사항 협의 등의 업무를 수행한다.

제11조(제도운영 피드백 강화) ①총괄부서(팀)는 연

1회 이상 공사 동반성장(중소기업지원) 운영실적

및 향후 계획 등을 종합하여 촉진위원회 심의를

거친 후 사장에게 보고하여야 한다.

②촉진위원회에서는 심의결과 부진한 부문에 대

해 개선권고 등을 명할 수 있으며, 총괄부서장은

심의결과를 해당분야 지원부서장에게 통보하여

시정 조치토록 하여야 한다.

③동반성장(중소기업지원) 활성화를 위해 내부평

가반영과 정기적인 경진대회 개최 등을 통한 우

수사례 발굴포상 등 성과모니터링을 강화하고 체

계적으로 관리하여야 한다.

부      칙

제1조(제정) 이 지침은 2011년 11월 1일부터 제정 시행한다.

[별표 1]

중소기업 지원 관련 부서별 업무분장표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

구 분	업 무 내 역	관리 책임자
자재 및 물품구매 담당부서	▪동반성장(중소지업지원)관련 업무총괄,통제, 조정 ▪자재 및 물품구매(소모용품 포함)관련 중소 기업지원 및 협력강화 ▪관련부서에 자료제출 요구 및 관리 조정 ▪정부평가 대비(실적자료 종합 등)	경영지원 팀장
기술지원 담당부서	▪공사,기술개발제품발굴,구매조건부사업,성과 공유제사업관련 중소기업지원 및 협력강화 ▪총괄부서에 관련자료 제출 및 협조의무 ▪관련분야 정부평가 대비	기술지원 팀장
고객지원 담당부서	▪무연탄판매관련 중소기업지원 및 협력강화 ▪총괄부서에 관련자료 제출 및 협조의무 ▪관련분야 정부평가 대비	고객지원 팀장
외주용역 담당부서	▪외주용역관련 중소기업지원 및 협력강화 ▪총괄부서에 관련자료 제출 및 협조의무 ▪관련분야 정부평가 대비	안전외주 팀장

제1조 목적 제2조 용어의 정의 제3조 우리공사의 서류 작성 비치 제4조 시공자가 비치하는 서류의 확인 제5조 공사단계별 업무 제6조 시공계획서의 검토, 확인 제7조 품질관리 지도, 감독 제8조 공사현장 관리등 제9조 공사관련 서류검토, 보고	제10조 업무보고 제11조 하도급 관리 제12조 인계인수 제13조 건설기술자 관리등 제14조 변상 또는 원상복구 등 제15조 공사의 준공 제16조 성실의무 제17조 근무요령 제18조 관계기관 협의

제1조(목적) 본 지침은 건설기술관리법 제35조(건설공사 감독의 감독의무)규정에 의하여 대한석탄공사가 발주하는 시설공사의 감독업무 수행에 필요한 사항을 정하는데 목적이 있다.

14050 공사업무처리기준

-  -

-  -

14050 공사업무처리기준

[공사업무처리기준 부록]

공 사 감 독 업 무 지 침

제2조(용어의 정의) 이 지침에서 “공사감독원” 이라 함은 당해 공사의 시공 관리업무를 수행하는 광업소장(사장을 포함한다. 이하 소장이라 한다)을 대리하여 현장에 주재, 공사전반에 관한 감독업무에 종사하는 자를 말한다.

제3조(우리공사의 서류 작성 비치) 공사감독원은 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 다음 각 호의 서류를 작성 비치하여야 한다.

1. 별지 제1호서식의 공사감독일지

2. 별지 제2호서식의 발생품정리부

3. 별지 제3호서식의 사급자재수불부

4. 별지 제4호서식의 공정보고서

5. 별지 제5호서식의 주요자재 검사부

6. 매몰부분 검측부 및 사진과 구조물 검측부 및 대장

7. 시설공사 단속, 점검 실명제 기록일지

8. 기타 필요한 서류 및 도표

제4조(시공자가 비치하는 서류의 확인) 공사감독원은 건설업자(이하 “시공자”라 한다)가 작성한 다음의 서류를 검토, 확인하도록하여야 한다.

1. 별지 제6호서식의 품질시험계획 또는 품질보증계획서

2. 별지 제7호서식의 품질시험. 검사대장

3. 별지 제8호서식의 품질시험. 검사성과 총괄표

4. 별지 제9호서식의 품질시험. 검사실적보고서

5. 별지 제10호서식의 현장교육실적부

6. 별지 제11호서식의 구조물부위별 사용콘크리트 종류기록서

7. 시공자의 제반 안전관리실적(교육계획 등), 안전관리비사용실적 관계서류

8. 주요자재수불부

9. 공사측량성과

10. 공사직척현황에 대한 사진첩

11. 기타 필요한 서류 및 도표

제5조(공사단계별 업무) 공사감독원은 다음의 공사단계별로 당해 공사가 설계서 등에 적합하게 시공되도록 하여야 한다.

1. 공사착수 단계

가. 공사감독원은 시공자가 공사안내표지판을 설치하는 경우 공사현장의 시점 및 종점과 주요구조물 현장 일반인이 보기쉬운 곳에 공사내용을 알리는 공사안내표지판을 설치하게 하여야 한다.

나. 공사검측에 필요한 수준점 및 양수표들을 공사기간동안 보존될 수 있도록 설치하게 하고, 그 위치 및 표고를 평면도 등에 표시하고 보관하게 하여야 한다.

다. 선임후 일정기간내에 설계도서의 구조적안전성, 시공성 등에 대한 적정여부를 검토하여야 한다.

라. 설계도서를 숙지하고 착공과 동시에 시공자로 하여금 설계도서와 실제현장의 이상유무를 확인토록 하고, 시공자의 확인측량결과 설계도서와 상이한 부분에 대하여는 실시설계용역업자와 합동으로 확인한 후 도면의 표지에 현장대리인과 실시설계 용역업장의 책임자가 연명으로 서명 또는 날인하여 소속부장에게 보고하여야 한다.

마. 공사감독원은 필요한 경우 관련기관, 주민대표, 현장대리인 등으로 구성된 합동회의를 개최하여 구조물의 위치, 규격 등을 확정, 보고 하여야 한다.

바. 착공즉시 토취장, 사토장 및 골재원 등을 확인하여 적정여부를 보고하여야 한다.

2. 공사시행단계

가. 공사시방서, 설계도서, 계약서, 예정공정표, 품질보증계획 또는 품질시험계획, 도급내역서 등에 의하여 자재 등의 품질 및 시공을 확인하고, 적정하지 못하다고 인정되는 경우에는 재시공 등 필요한 조치를 하여야 하며, 시공자가 이에 따르지 아니하거나 공사에 중대한 결함이 발생할 우려가 있다고 인정하는 경우에는 공사를 중단하게 하고 보고 하여야 한다.

나. 공정계획에 따라 공사를 추진하도록 감독하고, 예정공정과 실시공정을 비교하여 부진한 경우 시공자로 하여금 부진사유, 만회공정이 포함된 만회대책을 수립토록 지시하고 필요한 조치를 하여야 한다.

다. 시공자로부터 검측결과를 제출받고 그 제출된 내용을 확인하여 이상이 없는 경우에 한하여 다음 공정에 착수하게 하여야 한다.

라. 시공후 매몰되거나 사후검사가 곤란한 구조물은 반드시 현장에 입회하여 지도, 감독하고 시공상태를 증빙할 수 있는 사진과 상세한 기록을 비치하게 하여야 한다.

마. 시공자롤 하여금 공사시행전에 공사시방서에 명기된 시공상세도를 작성, 제출하도록하고 제출된 시공상세도면을 검토, 확인하여야 하며, 시공상세도면이 작성되지 아니한 경우에는 구조물을 시공하지 못하도록 하여야 한다.

바. 잉여지급자재가 발생한 경우에는 품명 및 수량 등을 조사하여 제출하고 그 지시에 따라야 한다.

3. 자재관리

가. 공사현장에 반입된 검수자재 또는 시험합격 재료는 공사현장밖으로 반출하지 못하도록 하고, 불합격된 자재는 시공자로 하여금 지체없이 공사현장 밖으로 반출하게 하여야 한다.

나. 사급자재에 대하여는 시공자로 하여금 적정하게 보관, 사용하게 하고, 그 사용내역을 보고받아 사급자재수불부에 기록 하여야 한다.

다. 시공자로 하여금 공정계획에 의거 자재수급계획을 수립하여 자재가 적기에 현장 반입되도록 하여야 한다.

라. 사급자재를 대체사용하고자 하는 경우에는 반드시 광업소장에게 보고하고 승인을 얻도록 하여야 한다.

마. 주요자재에 대하여는 시공자가 제출한 자재공급원 승인요청내용을 검토, 확인하고 승인을 얻은 후 사용하도록 하여야 한다.

바. 잉여지급자재가 발생한 경우에는 품명 및 수량 등을 조사하여 광업소장에게 보고하고 그 지시에 따라야 한다.

4. 안전관리 및 환경관리

가. 시공자로부터 현장안전관리계획을 사전에 제출받아 계획대로 시행하는지 여부를 확인 하여야 한다.

나. 공사로 인하여 대기, 수질오염, 악취, 분진, 소음 또는 진동 등 환경오염이 발생되지 아니하도록 지도, 감독하여야 한다.

다. 안전관리소홀로 인한 각종 안전사고를 미연에 방지하기 위하여 시공자가 수립한 안전관리대책의 적정여부를 검토하여야 하며, 정기적인 안전점검 및 우기, 해빙기 특별점검을 실시하도록 지도, 감독 하여야 한다.

라. 안전관리교육을 월 1회이상 실시하도록 하고 시공자의 월간 안전관리비 사용실적을 확인하여야 한다.

5. 설계변경시 조치사항

가. 공사시행과정에서 구조물의 구조와 공법의 변경없이 현지여건에 따른 위치변경과 연장증감이나 단순구조물의 추가시공등 경미한 설계변경사항이 발생한 경우에는, 감독원이 변경사항등에 대한 타당성 여부를 면밀히 검토하고 현장실정에 부합되면, 변경으로 인한 전체공사비의 증감이 균형을 이루는 범위내에서 우선 변경시공하도록 지시하고 사후에 서면보고 하여야 한다. 다만, 구조, 기능상 중요한 설계변경이 필요한 경우에는 그 사유와 의견을 첨부하여 서면보고 하고 승인을 얻은 후 시공하도록 조치하여야 한다.

나. 시공자로부터 설계변경에 필요한 설계도면, 수량산출서 등 관계자료를 제출받아 설계변경도서를 작성하여 제출하여야 한다.

다. 시공자가 제출한 현장실정보고 등에 의한 물량변경은 물론, 추후 변경될 수 있는 요인을 사전에 도출하여 설계에 반영함으로써 설계변경회수를 최대한 줄이도록 하여야 한다.

6. 명령 및 지시사항 처리

가. 상급자로부터 시공등에 관하여 받은 지시사항은 그 내용을 기록하고, 조치계획 및 그 결과를 보고한 후 비치하여야 한다.

나. 시공에 관하여 시공자에게 지시하는 모든 사항은 서면을 원칙으로 하며, 조치결과를 제출받아 확인하고 그 내용을 비치하여야 한다.

다. 광업소장이 민원에 관하여 현지조사 및 대책 등을 지시한 경우 기일내에 조사보고 하여야 한다.

라. 민원발생이 예상되는 사항을 사전에 도출하여 발생요인의 제거 및 최소화에 노력하여야 하며, 민원인과의 대화는 성실하게 응하고 주요 민원사항에 대하여는 민원내용 및 처리결과를 광업소장에게 보고하여야 한다.

7. 공사현장 관리

준공전에 시공자로 하여금 공사용 임시시설의 철거, 자재반출, 임시도로와 토취장 원상복구 등 공사현장을 정리하게 하여야 한다. 다만, 현장 임시건물에 대하여는 준공검사의 완료 후 철거하게 할 수 있다.

제6조(시공계획서의 검토, 확인) 시공자로부터 세부공정계획, 현장기술자 확보사항, 기타 공사계획에 관한 사항 등을 포함한 시공계획서를 제출받아 검토하고 공사진행상 문제가 있다고 판단될 경우에는 광업소장에게 보고하여 그 대책을 강구하여야 한다.

제7조(품질관리 지도, 감독) ①공사감독원은 사용자재 및 공사시공상황을 검사함에 있어서 공사시방서 기타 계약관계서류에 특별히 정한 것외에는 건설기술관리법 제24조 및 영 제40조 내지 제45조의 규정에 의하여 시공자의 품질관리여부를 지도, 감독하고, 시험 및 검사결과를 기록, 비치하게 하여야 한다.

②공사감독원은 현장품질시험의 실시를 위한 시험시설과 시험요원의 확보상황을 수시확인하고 다음 사항을 감독하여야 한다.

1. 시설공사의 품질향상, 효율적 공사수행을 위한 기술개발 및 보급에 전력하여야 한다.

2. 레미콘 및 아스콘의 공급원 신청시는 시공자, 레미콘회사 등 관계자가 타설방법, 타설시의 온도, 현장여건을 감안하여 합동으로 배합설계를 실시하도록 하여야 하며 구조물 부위별로 사용한 콘크리트 배합종류를 기록, 비치하게하여(별지 제11호 서식), 구조물부위가 동일한 경우 동일한 레미콘회사의 제품을 사용토록 지도, 감독하여야 한다.

3. 현장에 불량레미콘 및 아스콘이 반입되지 아니하도록 철저히 확인하고 불량레미콘 등을 운반한 믹서트럭은 당일 재반입을 금지시키도록 하며, 월간 불량레미콘 반입회수, 반입량 및 사유 등을 기록하여 광업소장에게 보고하여야 한다.

제8조(공사현장 관리등) 공사감독자는 공사현장에 다음 사태가 발생한 경우에는 필요한 응급조치를 취한 후에 상세한 경위를 광업소장에게 보고하여야 한다.

1. 천재지변 또는 기타의 사유로 공사현장에 피해가 발생하였거나 이로 인하여 장기간 시공이 불가능한 때

2. 건설기술자가 계속하여 현장에 주재하지 아니한 때

3. 시공자가 정당한 사유없이 공사를 중단한 때

4. 시공자가 불성실하게 공사를 시행하거나 정당한 지시에 응하지 아니한 때

제9조(공사관련 서류검토, 보고) 공사감독원은 시공자가 제출하는 다음 서류를 검토하고 의견을 첨부하여 광업소장에게 보고하여야 한다.

1. 공사착공신고서

2. 공사기성부분 검사원

3. 지급자재 대체사용신청서

4. 준공기한연기신청서

5. 준공감사원

6. 현장실정 보고서

7. 기타 시공과 관련되는 중요서류

제10조(업무보고) 공사감독원은 다음 사항에 대하여 매월 말일 현재의 추진상황을 광업소장에게 보고하여야 한다.

1. 공정계획 및 실적

2. 사급자재 수불상황

3. 품질시험실적

제11조(하도급 관리) 공사감독원은 시공자가 불법하도급거래 등 다음의 1에 해당하는 사항이 발생하였을 경우에는 즉시 광업소장에게 보고하여야 한다.

1. 하도급통지 또는 승인사항에 위반하여 시공하거나 일괄 하도급하는 경우

2. 하도급업체가 재하도급하는 경우

3. 하도급 대금지불과 관련하여 분쟁 또는 민원이 발생하는 경우

제12조(인계인수) 공사감독원교체의 지시를 받은 경우에는 현장에 비치된 서류, 기구, 자재 및 기타 공사에 관한 사항을 후임자에게 인계하고, 전․후임자의 연서로 인계인수서를 작성하여 광업소장에게 보고하여야 한다.

제13조(건설기술자 관리등) 공사감독원은 공사에 참여하는 건설기술자 등이 다음 각호에 해당하여 당해 현장에 적절치 않다고 인정되는 경우에는 광업소장에게 보고하여 교체여부에 대한 방침을 받은 후 교체하도록 지시하여야 한다.

1. 건설기술자, 안전관리자, 품질관리시험 요원이 건설산업기본법 및 건설기술관리법 등의 규정에 의한 건설기술자 배치기준, 품질시험의무 등 관련법규를 위반하였을 때

2. 건설기술자가 사전 승낙을 얻지 아니하고 정당한 사유없이 당해 건설공사의 현장을 이탈한 때

3. 건설기술자의 고의 또는 과실로 인하여 건설공사를 조잡하게 시공하거나 또는 부실시공을 하였을 때

4. 건설기술자가 계약에 따른 시공능력 및 기술이 부족하다고 인정되거나 정당한 사유없이 기성공정이 현격히 미달할 때

5. 건설기술자의 기술능력이 부족하여 공사시행에 차질을 초래하거나 감독원의 정당한 지시에 응하지 아니한 때

제14조(변상 또는 원상복구 등) 공사감독원은 시공자가 보관하고 있는 사급자재 및 발생품을 분실 또는 손괴한 경우에는 그 상황을 광업소장에서 보고함과 아울러 상당기간을 정하여 시공자로 하여금 변상 또는 원상복구하도록 하고, 기일내에 원상복구를 하지 아니한 때에는 그 손실을 상황 및 변상을 요하는 금액의 조서를 작성하여 광업소장에게 보고하여야 한다.

제15조(공사의 준공) 공사감독원은 공사가 준공된 때에는 다음 사항을 조치하여야 한다.

1. 준공검사전에 충분한 기간을 두고 공사현장을 정밀히 확인, 점검하여 지적사항을 미리 시정조치하도록 하고 예비준공검사를 신청하여야 한다.

2. 시공자가 제출한 준공검사원을 검토하여 계약대로 시공이 완료되었는지 여부를 확인하고 접수되도록 하여야 한다.

3. 준공보고서 및 정산설계도서 등을 검토, 확인하고 공사목적물이 차질없이 인계될 수 있도록 하여야 한다.

제16조(성실의무) 공사감독원은 다음 각호의 규정에 따라 업무를 성실하게 수행하여야 한다.

1. 감독업무를 수행함에 있어서 당해 공사의 설계도서, 계약서 기타 관계서류 등의 내용을 숙지하고 당해 공사의 특수성을 파악한 후 감독에 임하여야 한다.

2. 당해 공사가 설계도서, 계약서, 공정계획표, 광업소장의 지시사항 기타 관계서류의 내용대로 시공되는지를 공사시행단계별로 시의적절하게 확인, 검측하여 엄격한 품질관리에 임해야하고, 기타 시공자에게 품질, 시공, 안전관리에 필요한 기술지도, 감독을 하고 이를 확인하여야 한다.

3. 임의로 설계를 변경시키거나 기일 연장 등 공사계약조건과 다른 지시나 결정을 하지 않아야 한다.

4. 공사현장에 문제점이 발생되거나 시공과 관련한 중요한 변경 및 예산과 관련되는 사항

에 대하여는 광업소장에게 보고하여야 한다.

제17조(근무요령) 공사감독원은 다음의 요령으로 근무하여야 한다.

1. 공사감독원은 현장 대리인을 대동하고 공사 현장을 수시로 순시하여 공사 추진상황을 점검하고 필요시 상응하는 조치를 하여야 한다. <2009. 9. 1 개정>

2. 당일 감독업무내용과 행선지 등을 기록하는 근무상황판을 사무실에 비치하고 시공자가 작성한 별지제12호 서식의 공사작업일지를 확인 후 그 사본을 공사감독일지에 첨부하여야 한다.

3. 당일 공사추진상황 및 감독업무수행내용을 공사감독일지에 구체적으로 기록. 비치하고 시공자가 작성한 별지제12호 서식의 공사작업일지를 확인 후 그 사본을 공사감독일지에 첨부하여야 한다.

4. 공사감독원으로서의 품위를 유지하여야 한다.

제18조(관계기관 협의) 공사감독원은 공사시행에 따른 관련기관의 협의시 필요한 서류를 작성하여 광업소장에게 보고하여야 한다. <2009. 9. 1 개정>

[별지제1호서식]

	공 사 감 독 일 지
공사명:			공사감독자:				(서명 또는 인)
			최고:
200 . . . 요일 날씨 :			기온:
			최저:
주요업무
구 분		업 무 내 용
※ 작성 및 기재요령 1. 상단에 주요업무를 요약하여 기재합니다. 2. 근무시간별로 검측, 품질시험 및 행정 등 업무내용을 6하원칙에 따라 상세히 기록하며 재시공 및 공사중지에 대한 구두지시는 상세히 기록 후 별도로 서면지시를 하여야 합니다.

[별지제2호서식]

		발생품(잉여자재)정리부
공사명 :
								착 공 일 : 준 공 일 :
발생년월일	품 명			규 격	단위	수 량					발생사유				보관사항 (인계여부)
						사용가능				사용불가

[별지제3호서식]

		사급자재 수불부
공사명 :
품 명 :			규 격 :				착공일 :			준공일 :
월 일	설계량		인수량	출고량				잔 량		확 인			비 고

[별지제4호서식]

		공 정 보 고
제 호 공사명 :
받 음 :			∘월간 공정보고를 아래와 같이 보고함
								보 고 자 : □
공정 공종	전월까지 누계(%)				금 월 (%)				누 계 (%)
	계획		실적	대비	계획	실적	대비		계획		실적		대비

[별지제5호서식]

			주 요 자 재 검 사 부
품명 :					규격 :			착공일 :			준공일 :
월 일	설 계 량			반입수량		합격수량	불합격수량			반 입 자	검 수 자		적 요

[별지제6호서식]

	품 질 시 험 계 획
	1. 개요
	가. 공사명 :
	나. 시공자 :
	다. 현장대리인 :
	2. 시험계획회수
	가. 공종 :
	나. 시험종목 :
	다. 시험계획물량 :
	라. 시험빈도 :
	마. 계획 시험회수 :
	바. 기타
	3. 시험시설
	가. 장비명 :
	나. 규격 :
	다. 단위 :
	라. 수량 :
	마. 시험실배치 평면도 :
	바. 기타
	4. 시험인력배치 평면도
	가. 성명 :
	나. 등급 :
	다. 품질관리 업무수행기간
	라. 기술자자격 및 학․경력사항
	마. 기타

[별지제7호서식]

		품질시험 검사대장
① 일련번호	② 년. 월. 일		③ 시험.검사 구분		④ 재 료	⑤ 시험.검사 항목		⑥ 시험성과	⑦ 시험.검사자		⑧ 공사감독자 (감리원)의 확 인

[별지제8호서식]

	품질시험. 검사성과 총괄표
공 사 명 : 공사시간 :										공정 :			%
공종		시험․검사종류(재료)			시험 ․ 검사 회수									비 고
					계 획	실 시	합 격				불합격	재시험

[별지제9호서식]

		품질시험. 검사실적 보고서 ( 월분)
공종	시험 검사 종목		계획시험 검사회수		전월까지 시험․검사회수				금월시험․검사회수				누계시험․검사회수
					실시	합격	불합격	재 시험 검사	실시	합격	불합격	재 시험 검사	실시	합격	불합격		재 시험 검사

[별지제10호서식]

				현 장 교 육 실 적 부
일 자	교육담당자		소 속		참석자	주민등록번호			교육내용			비 고
※ 작성요령 1. 현장 사무실에 집결하여 실시하고, 그 실적을 기록․비치합니다. 2. 원․하도급자를 포함한 기능공․인부 등 모든 현장 근무직원을 교육대상으로 합니다. 3. 교육담당자를 미리 지정하여야 합니다. 4. 교육 내용란은 다음과 같이 주요내용을 기재합니다. - 전일 또는 전주 시공결과에 대한 분석 및 평가 - 금일 또는 금주 공정계획상 부실요인 등 분석 및 평가 - 하도급자의 건의사항에 대한 해결책 강구 - 기타 필요한 사항에 대한 토의 등 5. 대표적인 교육광경은 사진 촬영하여 뒤쪽에 붙여야 합니다. 6. 일상교육 경우에는 참석자란에 참석인원수만 기재하고 비고란에 “일상교육”으로 기재합니다.

[별지제11호서식]

	구조물부분별 사용콘크리트종류 기록서
타설일자		구조물명		타설부위		타설방법	타설시간	타설시 기 온		콘크리트 종 류		실 측 슬럼프지	비고
※ 작성요령 1. 타설방법은 믹서트럭에서 직접 받아 타설하는 경우에는 “직접타설”펌프카로 타설하는 경우에는 “펌프”로 기재합니다. 2. 콘크리트 종류로는 “호칭강도-슬럼프-굵은 골재의 최대수치”의 순으로 기재합니다. (예) 210-8-25 3. 현장배치플랜트를 설치․사용하는 경우에는 비고란에 “현장B/P”로 기재합니다. 4. 비고란에는 레미콘납품서의 번호를 기재합니다.

[별지제12호서식]

				공 사 작 업 일 지
공사명 :
일 자 :						요일						날씨 :							기온:(최고)									(최저)
1. 공사추진상황																		작성자 : 현장대리인 □
																		확인자 : 감 독 자 □
공 종				설계량			단위				전일까지작업량									금일작업량						누계 작업량					비고
2. 장비투입상황
장비명		규격		전일까지투입				금 일 투 입				노 계 투 입					장비명				규격				전일까지투입				금 일 투 입			누 계 투 입
3. 인력투입 현황
구 분				전일까지투입인원									금일투입인원								투계투입인원								비 고
보통인부
특별인부
4. 주요작업 참여자명단 (작업반장급 이상)