1986. 4. 18 제정 1987. 5. 25 (제1차 개정)
제1조 목적 제2조 용어의 정의 제3조 사기의 규격 제4조 사장의 제작방법	제5조 사장의 상징내용 제6조 휘장의 규격 제7조 준용 부 칙

제1조(목적) 이 예규는 공사를 상징하는 사장, 사기 및 휘장의 제작에 관한 사항을 규정함을 그 목적으로 한다.

5040 사장, 사기 및 휘장 제작요령

-  -

-  -

5040 사장, 사기 및 휘장 제작요령

5040  사장, 사기 및 휘장 제작요령

제2조(용어의 정의) ①사장(社章)이라 함은 공사를 상징하는 징표를 말한다.

②사기(社旗)라 함은 공사의 사장을 인영한 기를 말한다.

③휘장(徽章)이라 함은 공사직원임을 표시하기 위하여 정복등에 패용하는 사장을 말한다.

제3조(사기의 규격) ①게양 및 식장용 사기는 청록색바탕에 가로 135m 세로 90cm로 하며 중앙에 사장을 인영하며, 특별한 사정이 있는 경우에는 길이와 너비의 비례(3:2)를 지켜 그 크기를 달리 제작할 수 있다.

②비치용 사기는 기폭하단에 대한석탄공사를 표기하되, 기폭에 알맞은 크기의 한글 고딕체(백색)로 한다.

제4조(사장의 제작방법) 전조 제1항 전단에 의한 사장의 제작방법 및 규격은 다음과 같다. (“별표1 참조”)

제5조(사장의 상징내용) 사장의 각 부분의 상징내용은 다음과 같다.

1. 은 석탄광산의 단면도를 나타냄

2. 은 석공을 표시

3. 황색은 흙을, 흑색은 석탄을 표시

4. 삼각형은 모든 형상의 기본인 것처럼 석공 역시 국가기간 산업체임을 표시

제6조(휘장의 규격) 휘장의 제작방법 및 규격은 별표 2와 같다.

제7조(준용) 사기의 계양, 휘장의 패용방법등 기타사항은 공사의 의식, 행사, 실무요령(별책)에 의한다.

부        칙

제1조(시행일등) ①이 요령은 1986년 4월 18일부터 시행한다.

②이 요령 시행과 동시에 “사기제작 및 게양에 관한 예규(총무003-99호 75.1.29)” 및 “뺏지 패용에 관한 예규(석공총총 1110-1296호,67.12.16)”는 이를 폐지한다.

제2조(개정) 이 요령은 1987년 5월 25일부터 개정 시행한다.

[별표 1]

1. 기폭의 가로의  (6.75㎝=D)을 지름으로 하여 기폭의 중앙(O)을 중심으로 하여 원을 그린다.

1

8

2. 중심에서 수직이등분선을 그어 원과 만나는 점(A)을 정하고 이를 위 꼭지점으로 하는 내접 정삼각형의 꼭지점 B.C를 정한다. (AB=BC=AC)

1

4

1

2

3. 꼭지점 A, B, C를 중심으로 좌우로    D지점(0.8㎝)의 원주상의 점을 H, I, J, K, L, M으로 하고 H와 I, J와 K 및 L과 M간을 직선으로 연결한다.

4. OA, OB, OC의 각  지점(   D=1.7㎝)에 각각 EFG점을 정한다.

(OE=AE=OF=BF=OG=CG)

5. 점H와 점M을 기점으로 각각 HM의 길이에서 만나는 중심점 N을 잡는다.

(HM=HN=MN)

6. 중심점 N에서 HN, MN 및 EN, GN을 각각 반지름으로 하는 원호(HM 및 EG)를 긋는다.

1

8

1

4

1

2

(이하 IJ, EF 및 KL, FG의 연결은 위5, 6항의 방법을 반복한다.)

*   D,    D 및    D에 대한 차수표기는 반올림한 수치임.