「노·사 안전문화 확산」

4·4·4 안전점검의 날 운영요령

□ 추진 개요

(관련근거) 공공기관 작업장 안전강화 대책(2019.3.19., 관계부처 합동)

ㅇ 매월 4일, 14일, 24일을 각 기관별 특성에 맞는 테마별 안전점검의 날로 지정하여 노사 합동 안전점검 및 캠페인 실시

* (예시) 기본 안전점검(4일), 공무분야 점검(14일), 주요 위험장비 안전점검(24일)

ㅇ 작업장 및 주요시설물 현장 등 재해발생 취약현장을 중심으로 원하청 합동 안전점검을 실시하여 안전의식 고취 및 사고사망 예방

□ 추진 방법(예)

ㅇ (매월 4일) 사고사망예방 분위기 조성을 위한 전사적 안전점검

- 공정별* 중점관리 내용 중심의 자율 안전점검

* (예시) 채·굴작업, 통기·가스, 출수, 화약류 관리, 보수작업, 운반작업 등

ㅇ (매월 14일) 공무분야 주요 시설물 안전점검

- 전기시설, 수갱시설, 선탄시설, 권양기, 압축기, 펌프, 벨트컨베이어, 티플러시설, 주선풍기, 변전소 등

ㅇ (매월 24일) 주요 위험장비 및 외주작업장 안전점검

- 트럭류(덤프, 화물), 굴삭기(채준기), 폭염 및 외주작업장 등

* 안전점검표(예시) : 별첨

□ 참고사항

ㅇ 동 대책 이행과 관련하여 각 부처(국조실, 기재부, 노동부 등)에서 주기적으로 이행상황 점검회의* 등을 통해 실적관리 실시 예정임

* 추진방법을 참고하여 광업소별 일정에 따라 4․4․4 안전점검 시행

별첨		각종 안전점검표(예시)

□ 안전점검의 날-작업현장 자율안전 점검표

채·굴작업

중점관리 Check Point	평가
	양호	보통	미흡
○ 지주 규격(단면적) 확보, 중압에 의한 지주변형 및 절손 방지 상태
○ 표준작업(절장, 벽권, 중주)에 의한 시공 상태
○ 부석처리 및 선수장치 시공상태
○ 작업전 작업용구(장병홉바, 함마 등) 및 자재 준비 상태
○ 케빙작업장 탄막이(출수시 2중 대피소) 시공 상태
○ 인근 작업장과 근접(지구위치) 전개 및 상·하 중복전개 방지 여부
○ 작업장 통기 및 가스관리 상태
○ 화약류 수불, 취급 및 관리 상태

갱도보수

중점관리 Check Point	평가
	양호	보통	미흡
○ 공동 발생시 충진 여부, 선수장치 및 벽권 시공 상태
○ 배관, 각종 케이블 및 압기관 덮게 시공 상태
○ 레일의 설치(침목, 분기점 등) 및 관리 상태
○ 부석제거봉의 길이 및 작업위치 적정성 유무
○ 부석 제거 및 부석 낙하방지를 위한 안전조치 이행 상태
○ 변형지주 해체작업 순서에 의한 작업 유무
○ 보수 지주의 충분한 규격 확보 상태
○ 작업장 후방 자재(할목, 빔, 판장 등) 정리정돈 상태

운반작업

중점관리 Check Point	평가
	양호	보통	미흡
○ 갱도의 구배 및 정리정돈 상태
○ 규격자재(레일, 침목, 베이스, 레일게이지 등) 사용 및 이음부 체결 상태
○ 곡선궤도의 설치(최소 곡률반경, 궤간 지지장치, 고저차 허용한도 등) 상태
○ 분기궤도 부설(Point, Frog, 레일 교차지점 등) 상태
○ 광차의 연결·분리시 정지상태에서 안전용구 사용 여부
○ 협소구간, 곡선갱도에서 서행 및 상호 신호(호스램프, 불빛 등) 유무
○ 코스함, 사갱인차, 수평인차 외 탑승금지 및 비승비강 금지 준수 여부
○ 코스함, 축전차에 탈선복구자재(탈선복구기, 체인블럭, 지렛대 등) 비치 유무
○ 견인량 준수 및 과속운행 여부
○ 광차 자주방지장치(간이 스톱퍼, 정지봉, 정지목) 사용 여부
○ 축전차 미 사용시 전원 키 및 플러그 분리유무
○ 사갱에서 위험물 및 중량물과 광차 등 동시 운행금지 유무
○ 기타 운반안전수칙 준수 유무

□ 공무분야 안전점검의 날 점검표

중점관리 Check Point	평가
	양호	보통	미흡
○ 변압기 단자 접촉상태 및 과열여부
○ 변압기 진동 및 소음 이상 유무
○ 변압기 탭 전환 등 정전작업 시 매뉴얼에 따른 작업 여부
○ 동력케이블 Hanger 취부 상태
○ 고압 및 저압접속부 인입케이블 절연 상태
○ 유도 전동기 이상(소음·진동, 베어링부 온도, 터미널 이완 등) 유무
○ 기중부하개폐기(A/S) 이상(접촉부 과열, 외상 손상, 개폐표시 등) 유무
○ 고압스위치(S/G) 사고시 차단 및 관리 상태
○ 방화대 및 방화설비(소화기, 모래, 살수장치 등) 설치 유무

전기시설

수갱시설

중점관리 Check Point	평가
	양호	보통	미흡
○ Skip Door 상태
○ Safety Catcher 상태
○ Skip Cage GuideRoller 상태
○ 반톤 및 Guide Rail 상태
○ 틸팅 Plat Form 설비 상태
○ Tail Rope Guidance 상태
○ Tail Rope 감지신호선 상태
○ 비상발전기 작동 상태
○ Control Panel 청소 상태

권양시설

중점관리 Check Point	평가
	양호	보통	미흡
○ 권동(Drum)의 규격, 조립볼트, 로프의 감김 상태
○ 제동기(Brake) 제동력, 라이닝 마모에 의한 브레이크 상태
○ 클러치(Clutch) 정상 작동 및 위치
○ 권양노의 높이, 과권시 여유 높이 및 리미트스위치 작동 여부
○ 비상브레이크 작동 상태
○ 속도 자동제어장치 및 브레이크 동력 이상유무
○ 감시장치(브레이크 슈 마모 경보장치) 상태
○ 유선전기신호 및 무선신호 작동 여부
○ 로프의 부식, 킹크 방지를 위한 관리 상태
○ 기계, 전기 이상시 운전 중지 및 보고 유무
○ 정기적인 점검 및 관리 상태

압축기 운전

중점관리 Check Point	평가
	양호	보통	미흡
○ 베드 파손, 균열, 마모, 고정 상태
○ 동력전달장치(감속기) 상태
○ 냉각장치(수냉식, 공랭식) 상태
○ 부하경감 언로더 작동 상태
○ 쿨러(인너, 아웃 오일) 상태
○ 압력계 온도계 상태
○ 공기여과기 필터 상태
○ 레시버탱크 상태
○ 안전변 배관 및 드레인밸브 상태
○ 소화설비(A,B,C 분말소화기, 모레, 살수설비 등) 관리 상태
○ 운전중 주유 및 보수 금지 관리 상태

펌프시설

중점관리 Check Point	평가
	양호	보통	미흡
○ 각종 계기 작동 상태
○ 각종 밸브 및 콕크 작동 상태
○ 각 메탈 및 오일링 회전 상태
○ 그랜드 패킹 마모 및 조정 상태
○ 누수 및 누기 상태
○ 각종 볼트 및 낫트 이완 및 진동 상태
○ 공기구 비품 및 예비품
○ 배전함의 전류계, 수압계 및 진공계 이상유무
○ 운전정지 및 비상 정지스위치 작동 상태
○ 보수작업 전 표지판 부착 및 제3자의 가동 경고 후 작업 유무

배수시설

중점관리 Check Point	평가
	양호	보통	미흡
○ 돌발 출수대비 예비양수기 비치여부
○ 양수기 송전용 2개선로 확보 여부
○ 양수기 회전부 및 벨트부 방호장치 여부
○ 집수조 주변 안전난간, 점검통로, 발판 설치 상태
○ 배수로 적정구배 및 단면적 유지 준수 유무
○ 배수 배출기준 법적 준수 및 배출량 즉정, 조치 여부
○ 집수조 검사 및 청소 상태
○ 배수관 관리 및 배수능력 확보 여부

벨트컨베이어

중점관리 Check Point	평가
	양호	보통	미흡
○ 청소 작업전 벨트컨베이어 정지 및 중앙운전실과 연락 유무
○ 비상정지 풀 스위치 작동 여부
○ 벨트의 손상 또는 마모 상태
○ 벨트의 인장정도
○ 롤러의 파손 및 비회전 상태
○ 각종 베어링 적정 주유 상태
○ 기어 및 유체커플링 상태
○ 테이크업의 작동 상태
○ 중요부품 예비품 확보 여부
○ 운전정지 및 비상 정지스위치 작동 상태
○ 보수작업 전 표지판 부착 및 제3자의 가동 경고 후 작업 유무

티플러

중점관리 Check Point	평가
	양호	보통	미흡
○ 홉바 지지빔 상태
○ 각종 롤러 작동 상태
○ 회전부 보호책위 상태
○ 티플러 스톱퍼 작동 상태
○ 난간 및 사다리 시설 상태
○ 소방설비 구비 상태
○ 과부하 보호장치 동작 상태
○ 체인, 키, 스프라킷 상태
○ 구동 및 축 베어링 상태
○ 집진기 작동 상태
○ 티플러 가이드, 홉바 내부 라이너, 감속기 등 유지관리 상태

주선풍기

중점관리 Check Point	평가
	양호	보통	미흡
○ 각종 볼트, 넛트, 핀의 이완 여부
○ 베드 파손, 균열, 마모, 고정상태 이상유무
○ 동력 전달장치(감속기) 상태
○ 회전부 보호커버 상태
○ 풍압계 풍압 및 압력 상태
○ 주기적인 입·배기량 측정 관리 상태
○ 입·배기 통기회로 구축 유무
○ 예비선풍기 설치 유무
○ 운전 정지시 사무소장에게 보고 유무
○ 소화설비(A,B,C 분말소화기, 모레, 살수설비 등) 관리 상태

□ 주요 위험장비별 점검의 날 점검표

굴삭기(채준기) 안전작업 점검표

점검시기	작업 전 점검	점검자		점검일자

구분	번호	점 검 내 용	점검 결과	조치 사항
운전자격 적정여부	1	운전원 면허 자격 여부(굴삭기) 〔3톤미만 : 소형건설기계 조종교육 이수, 3톤 이상 : 건설기계조종사면허〕
안전장치 설치 및 사용상태	2	버킷 유압커플러 이탈방지장치〔안전핀〕 체결상태
	3	후진경보장치 작동상태
목적외 사용금지	4	양중 및 운반·하역작업 사용금지 〔작업반경내 근로자 접근통제조치를 한 경우 예외〕
굴착작업 운행의 안전성	5	붐〔암〕, 유압장치, 선회장치 등 주요 구조부 상태
	6	트랙, 슈, 링크핀, 롤러상태〔무한궤도식〕 타이어 손상 및 마모상태〔타이어식〕
	7	운전자의 시야 확보 〔전면 유리상태 및 후사경 설치상태〕
	8	운전석 조작장치 및 제동장치 등 작동상태
안전작업을 위한 준수사항	9	운전원은 급선회 금지 〔작업반경내 근로자 접근통제조치를 한 경우 예외〕
	10	상·하 동시작업 금지 〔유도자 및 신호수 배치 유무 확인〕
	11	버킷에 근로자 탑승금지
	12	노폭의 유지, 노견〔굴착면, 경사면 포함〕 무너짐 방지 및 지반 침하방지조치
	13	운전원이 운전석 이탈 시 버킷을 지상에 내려놓기
	14	후진 시 깔림위험 예방대책을 포함한 작업계획서 작성
	15	수리·점검항목 등 이력기록 관리상태

굴삭기(채준기) 안전점검 체크포인트

주요 사고유형

□ 후진 중 후방 근로자를 확인하지 못하여 굴삭기에 치임

□ 붐 선회 중 인접 근로자가 굴삭기와 다른 물체 사이에 끼임

□ 굴삭기 버킷에 자재 운반 중 줄걸이가 이탈하여 자재에 맞음

□ 굴착 단부 및 경사지 등 운전미숙으로 굴삭기가 넘어짐

□ 버킷 이탈방지용 안전핀 미체결로 버킷이 떨어져 맞음

안전 점검사항

안전장치 부착 및 작동 유무

· 장비 주변 시야 확보장치〔AVM, Around View Monitering〕

· 후방경보장치〔후방카메라 등〕

· 붐〔암〕 급강하 방지장치

· 버킷 탈락방지장치〔퀵커플러, Quick Coupler〕

굴삭기 용도외 사용 유무〔양중 및 운반·하역작업 시 사용금지〕

운전자 자격 유무 및 안전교육 실시 유무〔작업 시 급선회 금지 등〕

유도자 및 신호수 배치 유무

굴삭기 제원, 작업능력, 작업범위 등 작업계획 및 대책수립 여부

AVM 시야확보장치

후방카메라

붐 급강하 방지장치

버킷 탈락방지장치

트럭류(덤프, 화물) 안전작업 점검표

점검시기	작업 전 점검	점검자		점검일자

구분

번호

점 검 내 용

점검

결과

조치

사항

운전자격

적정여부

1

운전원 면허 자격 여부

덤프트럭	1종 대형면허 소지, 건설기계조종사면허 발급
화물자동차	1종 대형면허〔12톤 이상〕 1종 보통면허〔12톤 미만〕

안전장치 설치 및 사용상태

2

후진경보장치 및 후방카메라 작동상태

3

적재함 불시 하강방지용 안전블록 설치상태

4

전조등 및 후미등 점등상태

화물적재 및

운행의

안전성

5

운전자의 시야 확보

〔전면 유리상태 및 후사경 설치상태〕

6

유압장치, 조작장치 등 주요 구조부 상태

7

제동장치 작동상태

8

타이어 손상 및 마모상태

안전운행을 위한

준수사항

9

주·정차 시 브레이크 체결

〔경사면인 경우 고임목 설치〕

10

현장 내 제한속도 표시 및 준수

11

유도자〔신호수〕 배치 시 운전자가 볼 수 있는 위치에서 유도

12

안전벨트 설치 및 착용상태

14

주행 중 충돌·끼임 예방대책을 포함한 작업계획서 작성

15

수리·점검항목 등 이력기록 관리상태

트럭류(덤프, 화물) 안전점검 체크포인트

주요 사고유형

□ 후진 중 후방 근로자를 확인하지 못하여 덤프트럭에 치임

□ 주행 중 운전자 부주의로 근로자를 치거나 다른 차량과 추돌

□ 적재함 위에서 자재 상·하차 중 자재에 맞거나 실족하여 떨어짐

□ 주·정차 중 브레이크 미사용으로 차량이 미끄러져 차량에              깔리거나 치임

□ 굴착 단부 및 경사지 등에서 운전미숙으로 차량이 넘어짐

안전 점검사항

안전장치 부착 및 작동 유무

· 후방경보장치〔후방카메라 등〕

· 안전블록 또는 안전지주 급강하 방지장치

주·정차 시 시동을 끄거나 브레이크 체결 유무

· 경사면에는 바퀴 하부에 고임목 설치

운전자 자격 유무 및 안전교육 실시 유무

· 주행경로, 현장 내 속도제한 준수

유도자 및 신호수 배치 유무

타이어 손상 및 마모상태

트럭류 제원, 운행경로, 작업범위 등 작업계획 및 대책수립 여부

브레이크 체결

후방카메라

안전블록

타이어 손상 및 마모

지게차 안전작업 점검표

점검시기	작업 전 점검	점검자		점검일자

구분	번호	점 검 내 용	점검 결과	조치 사항
운전자격 적정여부	1	운전원 자격·면허 적정 여부 [3톤 이상 : 건설기계조종사면허, 3톤 미만 : 소형건설기계조종교육 이수] ※ 전동식·으로 솔리드타이어를 부착하고 도로가 아닌 장소만 운행 시 제외
안전장치 설치 및 사용상태	2	좌석안전띠 설치 및 착용상태
	3	전조등 및 후미등 점등상태
	4	헤드가드 및 백레스트 설치상태
	5	후방확인장치 설치상태 〔후사경, 룸밀러, 후방경보장치, 후방카메라 등〕
운전목적외 사용금지	6	포크 위 작업 등 고소작업 발판으로 사용금지
화물적재 및 운행의 안전성	7	운전자의 시야 확보 〔화물 과다적재로 인해 시야 확보를 위하여 포크를 과다 상승한 상태로 운행금지〕
	8	포크에 화물을 매단 상태에서 운행〔급선회〕 금지
	9	화물 과다적재 및 편하중 적재 금지
안전운행을 위한 준수사항	10	전용통로 확보 및 운행 여부 〔지게차 운행 통로에 근로자 출입통제 여부〕
	11	운행경로상의 사각지대 반사경 설치상태
	12	사업장내 제한속도 지정 및 준수
	13	승차석 외에 근로자 탑승한 채 운행 금지
	14	후진 시 협착위험 예방대책을 포함한 작업계획서 작성

지게차 안전점검 체크포인트

주요 사고유형

□ 지게차 운행 중 보행자 또는 근로자와 부딪힘

□ 지게차 운행 또는 상하차 작업 중 지게차가 넘어져 깔림

□ 운반 중인 화물이 떨어지거나, 세워놓은 화물을 넘어뜨림

□ 포크위에 탑승하여 작업 중 떨어짐

□ 정비 작업 중 지게차에 깔리거나 끼임

안전 점검사항

안전장치 설치 및 사용 유무

· 전조등, 후미등, 헤드가드 및 백레스트

· 후방확인장치〔후사경·룸밀러·후방경보장치·후방카메라 등〕

· 좌석안전띠

운전시야 확보를 위해 화물 과다적재 및 포크 과다 상승 운행금지

지게차 전용통로 확보 및 작업지휘자를 통한 작업자 출입 제한

운전자 자격 유무 및 안전교육 실시 여부〔작업 시 급선회 금지 등〕

운전목적 외 사용 여부〔포크 위에서 작업, 조종석 외 탑승 등〕

제한속도 지정 및 준수 여부

작업특성에 적합한 작업계획서 작성 및 근로자 주지 여부

헤드가드

백레스트

후방경보장치

후방카메라