환경 분야 공시자료

(공시일 : 2023년 01월 05일)

1. 폐수분야                                     【기간 : 2022년 10월~ 12월】

소별	개 소 별 명 칭	종별	처리용량 (㎥/Day)	처 리 방 법	평균배출량(㎥/Day)			PH	SS(ppm)	측정기관
					10월	11월	12월
장성	제1수갱	1종	20,000	물 리 화학적	559	501	432	7.8	0.5	TMS
장성	금천.문곡갱	1종	2,500	물 리 화학적	1,133	1,324	905	7.5	0.5	TMS
장성	철암운반갱	3종	650	물 리 화학적	187	180	175	6.8	2.3	(주)세동이엔지
도계	나한	1종	41,450	물 리 화학적	17,828	16,724	14,457	7.9	1.5	TMS
도계	도계	1종	16,000	물 리 화학적	9,689	8,595	7,422	7.8	1.1	TMS
화순	동5편	1종	14,000	물 리 화학적	705	590	513	7.9	5.0	TMS
화순	동7편	1종	10,000	물 리 화학적	3,764	3,233	2,942	7.6	2.6	TMS

❏ 배출허용기준

장성(청정지역)  1종(PH 5.8~8.6   SS 30ppm ) ⇨ 2,000㎥/일 이상

3종(PH 5.8~8.6   SS 40ppm ) ⇨ 2,000㎥/일 미만

도계(가지역)    1종(PH 5.8~8.6   SS 60ppm )

화순(청정지역)  1종(PH 5.8~8.6   SS 30ppm )

❏ 공공하수처리시설의 방류수 수질기준(기본부과금:하수처리구역내)

◇ 1종(PH 5.8~8.6   SS 10ppm)

◇ 3종(PH 5.8~8.6   SS 10ppm)

2. 대기분야                                     【기간 : 2022년 07월~ 12월】

소별	개 소 별 명 칭	집진기형식	시설용량 (㎥/min)	배출현황(mg/s㎥)			측정기관
				허용농도 (이하)	처리전농도	처리후농도
장성	선탄장1호	Bag- Filter	375	30	193	3.1	(주)세동이엔지
장성	선탄장2호	Bag- Filter	375	30	236	3.0	(주)세동이엔지
장성	선탄장3호	Bag- Filter	375	30	199	4.2	(주)세동이엔지
장성	제재소1호	Multi-Cyclone	150	30	116	4.3	(주)세동이엔지
장성	제재소2호 (예비)	Multi-Cyclone	150	30	-	-
도계	중앙선탄1호	Bag- Filter	375	30	122.4	4.8	(주)세동이엔지
도계	중앙선탄2호	Bag- Filter	700	30	118.5	3.9	(주)세동이엔지
도계	제재소	Multi-Cyclone	100	30	75.8	4.4	(주)세동이엔지
화순	전처리실	Cartridge- Filter	450	30	123.1	7.1	㈜디엠이테크
화순	중액선탄	Cartridge- Filter	250	30	115.7	8.6
화순	제재소	Multi-Cyclone	150	30	127.1	7.8

3. 토양분야                                     【기간 : 2022년 01월~ 12월】

검 사 항 목	오염기준 (이하)	개소별 측정결과 (ppm : mg/Kg)
		장 성		도 계		화 순
		제1수갱	금천 문곡갱	도계 생산부	중앙 생산부	조복 저탄장	노두 저탄장
비소(As)	50	8.14	15.82	6.07	5.79	24.94	30.16
카드뮴(Cd)	10	0.7	0.89	0.85	0.73	0.49	0.66
구리(Cu)	500	17.75	54.75	28.5	18.68	13.32	22.32
납(Pb)	400	20.75	40.62	29.69	39.60	22.07	35.34
아연(Zn)	600	69.21	140.02	73.48	44.48	25.84	58.90
PH		7.9~8.2	8.0~8.1	6.0~6.9	5.9	6.0~6.6	6.4~7.5

4. 광업소 환경 분야 관련자료 공개

장성광업소(본관 현관)
도계광업소(광업소 게시판, 단위농협 게시판)
도계광업소(우체국 게시판, 전두2리 마을게시판)

화순광업소