환경 분야 공시자료

1. 폐수분야                                       【기간 : 2021년 7월~ 9월】

소별	개 소 별 명 칭	종별	처리용량 (㎥/Day)	처 리 방 법	평균배출량(㎥/Day)			PH	SS(ppm)	측정기관
					7월	8월	9월
장성	제1수갱	1종	20,000	물 리 화학적	539	513	613	7.7	0.9	TMS
장성	금천.문곡갱	1종	2,500	물 리 화학적	1,294	1,515	1,450	7.7	0.6	TMS
장성	철암운반갱	3종	650	물 리 화학적	197	196	199	7.4	2.7	㈜세동이엔지
도계	나한	1종	41,450	물 리 화학적	14,192	15,801	18,729	7.8	2.2	TMS
도계	도계	1종	26,000	물 리 화학적	6,952	7,784	11,373	7.4	1.3	TMS
화순	동5편	1종	14,000	물 리 화학적	1,706	1,079	1,156	7.5	6.0	TMS
화순	동7편	1종	10,000	물 리 화학적	6,105	5,508	6,279	7.6	4.9	TMS

※ TMS (Telemetering Monitoring System) : 수질연속자동측정장치

❏ 배출허용기준

장성(청정지역)  1종(PH 5.8~8.6   SS 30ppm ) ⇨ 2,000㎥/일 이상

3종(PH 5.8~8.6   SS 40ppm ) ⇨ 2,000㎥/일 미만

도계(가지역)    1종(PH 5.8~8.6   SS 60ppm )

화순(청정지역)  1종(PH 5.8~8.6   SS 30ppm )

❏ 공공하수처리시설의 방류수 수질기준(기본부과금:하수처리구역내)

◇ 1종(PH 5.8~8.6   SS 10ppm)

◇ 3종(PH 5.8~8.6   SS 10ppm)

2. 광업소 환경 분야 관련자료 공개

○ 장성광업소

장성광업소(본관 현관)

○ 도계광업소

도계광업소(광업소 게시판, 전두3리 마을회관 게시판)

도계광업소(시민게시판, 우체국 게시판)

○ 화순광업소

화순광업소