1987. 2. 10. 제정 2006. 7. 1(제1차 개정)
제1조 목적 제2조 적용대상 제3조 직종별 순환근무기준	제4조 신입직원관리 제5조 보고사항 부 칙

제1조(목적) 신입직원의 순환근무제도를 확립하므로써 업무지식의 폭을 넓히고 직무적응력을 배양하여 직원으로서의 자질과 능력을 향상시킴을 목적으로 한다.

6070 신입직원 순환근무지침

-  -

-  -

6070 신입직원 순환근무지침

6070  신입직원 순환근무지침

제2조(적용대상) 이 지침은 신입직원 전원에게 적용한다.

제3조(직종별 순환근무기준)  <2006. 7. 1 개정>

직 종	순 환 근 무 부 서	근 무 기 간
행 정 재 정 채광지질 기 계 전 기 토 목 건 축 전 산	①생산부(공무부) 사무과 ②노무과 또는 송무과 ①자재과 ②재무과 또는 관재과 ①기획과 또는 측량과 ②자질과 또는 생산부 생산과 ①안전감독실 ②설계(기계)과 ① 〃 ②설계(전기)과 ① 〃 ②토건과 ① 〃 ②토건과 ①기획과 ②경영정보과	①②각 3개월 〃 〃 ①2주 ②5개월 반 〃 〃 〃 ①2주 ②5개월 반

제4조(신입직원관리) ①사업소장은 배속된 신입직원을 “직종별 순환 근무기준”에 의하여 배치하여야 한다.

②주무부장은 직종별 근무실습내용(별표 1～4)에 따라 최단시일내에 업무전반에 관한 실무지식을 체계적으로 습득하도록 신입직원을 지도하여야 한다.

③총무부장은 순환근무기간 종료후 본인의 전공과목과 적성, 자질 등을 고려하여 적재적소에 배치하여야 한다.

④사업소장은 생산, 기술계열 신입직원에 대하여 광산보안기사 1급 또는 해당분야 기술자격을 취득할 수 있도록 사전에 필요성과 취득방법을 지도․교육하고 1년 이내에 국가기술자격을 취득토록 조치하여야 한다.

제5조(보고사항) 사업소장은 배속된 신입직원을 근무배치하고, 10일 이내에 인사발령 사본을 본사 인사담당부서에 제출하여야 한다.

부        칙

제1조(시행일) ①이 예규는 1987년 2월 10일부터 시행한다.

②이 예규의 시행과 동시에 인사 003-266호(80.4.4) “신입사원순환근무지침”은 이를 폐지한다.

제2조(개 정) 이 예규는 2006년 7월 1일부터 개정 시행한다.

“별표 1”

행정, 재경, 임업, 전산직종 순환근무 실습내용

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

직 종	근무 부서	근무 시간	근 무 실 습 내 용
행정	생산부 사무과	3개월	1. 갱종업원의 근태관리 2. 갱작업계획 및 통제 3. 갱예산의 통제 및 일일원가 통제 4. 갱의 자재도구 수불 5. 산원저탄관리
	노무과	〃	1. 직원의 인사 (채용, 임면, 복무, 상벌, 병사, 가동, 원호, 임금조정 등) 및 통계 2. 복리후생 (알선물자, 체육훈련, 후생 등) 3. 노사관계 4. 소송자료 수집 작성 및 관리 5. 재해조사 6. 산재 7. 화해요양 8. 자동차 손해보상
재경	자재과	〃	1. 물동계획수립 2. 구매 검수 저장품 보관관리
	용재과	〃	1. 목재류의 검수수불 보관 2. 저목장 정리
	관재과	〃	1. 고정자산의 취득, 임대차, 관리, 전용, 철거, 폐기, 상각, 재평가 2. 광구관리 3. 광해처리
	재무과	〃	1. 재무회계 전반 2. 세무회계 전반 3. 장부전표 증빙서류 관리
전산	기획과	4주	1. 인원계획 수립 2. 예산편성 및 집행
	공정과	〃	1. 공정관리 2. 경영통계
	경영 정보과	5개월반	1. 업무전산화 계획수립, 조정, 추진과 전산실 운영관리 2. 전산프로그램의 유지관리 3. 전산자료의 보관․보존관리

“별표2”

채광, 지질직종 순환근무내용(공통)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

실습부서	기간	과 목	근무실습내용	근무 기간
1. 측 량 과	3개월	1. 갱내외측량 2. 도면 작성법 3. 도면 판독법	가. 측량개용 및 간이측량 나. Tape측량 다. Transit측량 라. 삼각 및 수준측량 마. 평판 및 지형측량 바. 노선측량 Compass측량	1주 3주 3주 2주 3주 2주 2주
2. 지 질 과	3개월	1. 갱외지질조사	가. 지형도상의 조사위치 Plot 나. 암석식별 다. 지층주향 경사측정(절리균열 부분) 라. 습곡단층구조판별	1주 〃 〃 〃
		2. 갱내조사 (구조암질)	가. 갱내암석식별 나. 지층주향경사측정 다. 습곡단층구조 해석판별 라. 탄층 상하반층서 판별 마. 굴진방향설정 및 골격계획도 작성	1개월
		3. 도면작성	가. 지표지질도 작성판독 나. 갱내지질도 작성판독 다. 지하등곡선 작성판독 라. 탄층분포선도 작성판독	10일
		4. 단면도 작성	가. 야외조사결과 지질단면도 작성 나. 갱내 〃 다. 탄층 〃	〃
		5. 지형도판독법	가. 광구관계 나. 지질도판독실습	6일
3. 기 획 과	3개월	1. 작업계획수립	가. 매장량산출방법 나. 탄층조건별 채탄법 다. 생산계획 라. 굴진계획 마. 통기계획 바. 배수계획 사. 운탄방법 아. 선탄방법 자. 분석방법	2주 1주
		2. 인원계획수립	가. 채탄부소요 인원 나. 굴진부소요 인원 다. 고정부소요 인원	1주
		3. 예산편성	가. 예산계정 과목 나. 예산소요 판단 다. 예산편성 방법	〃
		4. 예산집행	가. 예산집행 방법 나. 예산통제방법 다. 물동계획작성	〃
		5. 광업소전반운영	가. 기구 및 업무분장 나. 기타	〃
		6. 보안교육	가. 보안법, 자체보안규정 나. 구호대편성운영 다. 구호장비 사용법, 구급법	2주 〃
4. 생 산 과	3개월	1. 채 탄	가. 채탄방법현황파악 나. 탄중갱도유지관리방법 다. 입쉬, 목적방법, 지주설치방법 등	3주 1주 1주
		2. 굴 진	가. 굴진방법 현황, 굴진장비 파악 나. 규격별 암종별 천공 발파법	2주 1주
		3. Rail Pipe 부설법	가. 부설방법 나. 운반량 압기와의 관계	1주
		4. 작업지도 및 노무관리법	가. 과원별 업무수행 파악 나. 과장벌 〃 다. 종업원지도 관리방법	3주
		5. 기초작업		1주

“별표3”

공무계 직종 순환근무 실습내용

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

직종	실습부서	근무실습내용	근무 기간 (주)
기계, 전기, 토목, 건축	안전감독실	시설장비에 대한 보안규정	2주
	각 직종 해당과	견 학 1. 입출갱과정 2. 갱내통로 운반계통, 동력계통 3. 막장작업 여건 4. 기본적인 굴진, 채탄기술 5. 각 시설의 상호관련성	갱내2주 갱외1주
	〃	현황파악 1. 공통기구 및 인원배치 업무분장	1주
기 계	설계(기계)과	기 계 직 1. 운반시설 가. 권양기 나. 인차, 탄차, 로프 및 연결링구핀 다. 컨베이어 2. 굴진장비 가. 압축기 및 배관 나. 착암기 록카쇼벨 3. 배수시설 장비 4. 공작시설 장비	1 2 1 1 1 1 1
전 기	설계(전기)과	전 기 직 1. 송전, 변전, 배전시설 2. 전동기, 변압기, 전자개폐기 현황 3. 갱내 케이블 설치현황 4. 전차, 축전차, 선풍기현황, 동력실 및 기계실 5. 전기수리공장, 축전차, 전차수리공장	2 2 1 2 1
토 목	토 건 과	토목직 1. 경석장 개선방안 연구 가. 현황파악 나. 문제점 도출 다. 기존경석장 정비 방안 라. 신설 경석장 처리방안	1 1 3 3
건 축	토 건 과	건축직 사택관리	5
기계, 전기, 토목, 건축	각 직종 해당과	특수교육 1. 시설장비에 대한 보안규정 2. 시설장비 관리규정 3. 주요시설 장비 (안전, 생산성) 4. 기계화 채탄 및 기술개발 전망	1
		점검 기계 : 중요장비 순회점검 전기 : 중요장비 순회점검 토건 : 현장감독 및 설계보조	11

“별표4”

공무계 직종순환근무실습세부내용

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 견학과정

가. 입․출갱과정을 알림

나. 갱내의 통로, 운반계통, 동력계통

다. 작업막장의 지열, 습기 제한된 특수여건

라. 기본적인 굴진, 채탄기술을 인식

마. 기계, 전기상호관련성 인식

2. 자기 현황 파악과정 : 다음 중요시설장비에 대한 현황을 완전히 파악한다.

가. 기계직

(1) 기구 및 인원배치 업무분장 파악

(2) 운반시설

(가) 권양기

1) 설치장소

2) 규격 및 견인력

3) 운반사거리

4) 광차규격별 실차, 공차 1회견인량

5) 안전장치

6) 제작회사

7) 주요보수부분 및 내용수명

8) 주요개소 운반능력 검토

(나) 인 차

1) 사용개소별 규격대수

2) 대당승차인원

3) 방당운행회수

(다) 탄 차

1) 규격별대수(성능별대수)

2) 교체계획

3) 교체기준

4) 년간보수대수 및 기준

5) 부품내용수명(바켓트, 베어링, 차륜, 링구, 핀)

6) 연결링구 및 핀

가) 규격별 월간교체수량

나) 교체기준

7) 탄차소요량산출

(라) 로 프

1) 설치장소별

2) 규격 및 길이

3) 사용수명

4) 교체기준

(마) 컨베이어

1) 설치장소별 기장

2) 규격 및 용량

3) 벨트속도

4) 벨트길이

5) 케리어 로울러

6) 리턴 로울러

7) 공통사항

가) 부분품내용수명

나) 벨트내용수명

8) 벨트교체계획

9) 교체기준

(3) 굴진시설장비

(가) 압축기

1) 설치장소

2) 규 격

3) 용량(공층용량, 변위용량)

4) 제작사명

5) 구입년월일

6) 언르다 방식

7) 냉각계통

8) 주요계기

9) 안전장치

10) 리시이버 탱그용량

11) 설치장소별 압축기 배치도

(나) 배 관

1) 파이프 규격별 연장길이

2) 갱별압축기실 압력 및 막장압력

3) 공기소요량 및 시설용량

(다) 록카쇼벨

1) 규격별 보유대수, 사용대수, 예비대수, 고장대수

2) 갱  별    〃   ,    〃   ,    〃   ,    〃

3) 구입년도별 성능표

(라) 착 암 기

1) 규격별 보유대수, 사용대수, 예비대수, 고장대수

2) 갱  별    〃   ,    〃   ,    〃   ,    〃

3) 규격별 공기소비량 평균천공속도

(4) 배수시설장비

(가) 배수계통도 작성 (배관 규격 길이)

(나) 설치장소별 규격용량, 양정, 성능

(다) 규격별 보유, 사용, 예비고장

(라) 펌프실별 수조용랴

(마) 펌프실별 규격별 일 가동시간 배수량

(바) 펌프실별 출수량 (우기, 갈수기)

(5) 공작시설장비

(가) 공작기계종류 현황

(나) 자가제작현황 및 용도

나. 전 기 직

(1) 기구 및 배치업무분장

(2) 송전시설 : 한전 분지점부터 자가변전소까지의 계통도(경간 선로규격표시)

(3) 변전시설

(가) 수배전계통도

(나) 주요기구배치도

(다) 안전장치

(라) 주변압기대수 및 용량(보유, 사용, 예비, 고장)

(4) 배전시설 : 배전계통도(갱내외) (선용량거리 Tr, O.S표시) ※말단부하까지표시

(5) 전동기현황 : 설치개소별 형, 용량, 용도

(6) 변압기현황 :            〃           , 안전장치

(7) 전자개폐기현황 : 설치개소별 형, 용량, 용도, 안전장치

(8) 갱내케이블설치현황 : 설치장소, 규격(전압 : ㎟) 접속개소 (태이핑접속함구분표시) 연장 정리상태, 접속상태

(9) 축전차․전차현황 : 보유대수, 사용대수, 제작소별, 용량별, 예비, 고장대수

(10) 선풍기 : 제작소별, 용량별, 보유대수, 사용대수, 예비, 고장대수

(11) 동력실, 선풍기실, 펌프실, 충전실 : 설치장소별, 전기기구용량별대수, 내화 또는 방화구조 살수장치

(12) 선풍기설치개소 : 설치장소, 내화 또는 방화여부

(13) 전기기구 수리공장

(가) 시설 및 시험기구현황

(나) 수리대상 및 정비대상, 월간수리기준

(다) 기능공현황

(14) 축전차, 전차수리공장

(가) 시설 및 시험기구현황

(나) 수리대상 및 정비대상, 월간수리기준

(다) 기능공현황

다. 토 목 직

(1) 기구인원현황 및 업무분장파악

(2) 경석장 개선방안연구 (1개경석장만 선택)

(가) 현황파악

1) 생성별 경석종류 및 년간발생량(석탄생산량대비)

2) 경석장 적치량 및 적치상태

3) 향후처리기간 및 용량

4) 경석처리과정

5) 유연면적에 대한 수문자료조사

(나) 문제점 도출

1) 경석처리과정에서의 문제점

2) 사태요인 분석

3) 수해상황 분석

4) 기  타

(다) 기존경석장 정비방안

1) 수해요인 제거방안

2) 환경개선 방안

3) 투자순위(경석장별 및 축조물별)

4) 기타의견

(라) 신설경석장 처리방안

1) 경석처리과정 개선방안

2) 개선방안에 따른 시설투자내용

3) 기타의견

라. 건 축 직

(1) 기구인원 편성 및 업무분장파악

(2) 사택관리

(가) 사택배치상의 문제점 및 개선방안(1개지역 선정)

(나) 구조 및 평면상의     〃        (1개지역 선정)

※필요시에는 도면침부

(3) 사택 개량방안

(가) 동당호수를 조정하여 호당건평을 확장하는 방안

(나) 동당호수는 변경치 않고         〃

(다) 상기 “가” 및 “나”항을 동시에 유족하는 방안

(라) 각 안에 대한 장․단점 대비

※필요시에는 도면첨부

3. 특수교육과정

내용 : 가. 시설장비에 대한 보안규정

나. 시설장비 관리규정

다. 탄광에서의 중요시설장비(안전 생산성)

라. 광산의 막장기계화 및 기술개발 전망

교사 : 해당부장 또는 주무부장