18. 무연탄 생산능률 현황

> 담당자 : 생산개발팀  Tel. 033)749-0682

> 작성기준일 :　2023. 12. 31.

O.M.S (Output per Man Shift)

: 석탄생산능률을 나타내는 단위로서, 1인당 1교대 작업시간당 생산량

□ 전광 능률(최근 5개년)

구 분	2019	2020	2021	2022	2023
총 생산량(톤)(주1)	495,000	435,300	362,900	301,000	185,950
총 투입공수(공)	227,503	207,382	179,571	151,200	111,476
전광능률(톤/공)(주2)	2.176	2.099	2.021	1.991	1.668

주1) 생산량, 투입공수는 직영만 산정한 수치임

주2) 전광능률(총 생산량/총 투입공수) : 광업에 종사한 전체인원 중 1인이 1일 생산한 석탄량

□ 채탄 능률(최근 5개년)

구 분	2019	2020	2021	2022	2023
총 생산량(톤)(주1)	495,000	435,300	362,900	301,000	185,950
총 투입공수(공)	50,975	44,883	37,467	30,739	19,011
채탄능률(톤/공)(주2)	9.711	9.699	9.686	9.792	9.781

주1) 생산량, 투입공수는 직영만 산정한 수치임

주2) 채탄능률(생산량/투입공수) : 채탄기능원 1인이 1교대 작업 중 생산한 석탄량

□ 직접부 능률(최근 5개년)

구 분	2019	2020	2021	2022	2023
총 생산량(톤)(주1)	495,000	435,300	362,900	301,000	185,950
총 투입공수(공)	90,448	80,425	71,064	60,115	42,237
직접부능률(톤/공)(주2)	5.473	5.412	5.107	5.007	4.403

주1) 생산량, 투입공수는 직영만 산정한 수치임

주2) 직접부능률(생산량/투입공수) : 직접기능원(채탄,굴진,보갱) 1인이 1교대
작업 중 생산한 석탄량