안전관리 현황

> 담당자 : 안전총괄실  Tel. 033)749-0718

> 작성기준일 :　2024. 12. 31.

ㅇ 중대재해 Zero 달성

- (산업재해) 부서별 위험성평가 강화로 위험요인 개선, 노후시설물 교체, 사업장 순회점검, 시설물관리 가이드라인 적용 및 작업중지 요청제 강화, 재해예방대책 이행

* 재해현황 : ’24년 2명(부상 2)

구 분	‘21년	‘22년	‘23년	‘24년	합 계	비 고
총재해자(명)	3	2	1	2	8
전년대비	△3	△1	△1	1
전년대비 증감율	△50%	△33%	△50%	100%

ㅇ 재해 예방대책 수립․시행 및 교육 강화

- 임시광해방지사업 종합안전대책 수립, 년도별 재해예방대책 철저 이행

연도별	낙반	운반	발파	기계	전석	전도	추락	가스	기타	합계
’15년	3	4			1	2	1		2	13
’16년	5	7	3	2	1			1		19
’17년	2	5		1					2	10
’18년	1	3		1					1	6
’19년	3	2						5	3	13
’20년	3							1	2	6
’21년	1	1		1						3
’22년	1								1	2
’23년	1									1
’24년		2								2
합 계	20	24	3	5	2	2	1	7	11	75
점유율	26.6%	32.0%	4.0%	6.7%	2.7%	2.7%	1.3%	9.3%	14.7%	100%

ㅇ 중대재해 예방을 위한 의무이행사항 철저 이행

- 중대재해처벌법 의무이행사항 가이드 점검․확인 및 반기평가 시행

* 반기평가를 통한 중처법 이행상태 점검·확인 및 안전보건 관리체계 향상

* 안전보건경영방침 추가 개정을 통한 안전경영에 대한 기관장의 의지 반영 등

* 안전보건관리책임자 등에 대한 평가 시 본사 관리감독자 추가 포함하여 시행

- 본사 종합안전점검 등 각종 점검 시 유해․위험요인 발굴 개선 강화

ㅇ 위험성평가 체계적 이행․관리

Ⅱ. ’23년도 안전경영 활동 실적 및 평가

- 공사 작업특성을 고려한 고위험 요인인 지하환경요인 분류 평가

- 위험성평가 전과정 부서별 주관으로 해당업무 근로자 참여 확대

- 협력업체 위험성평가 담당자 교육 및 자료제공, 평가결과 점검․보완

ㅇ 근로자 건강증진을 위한 프로그램 진행

- (뇌심혈관질환 관리) 원주시 보건소와 협업하여 위험도 평가․관리

* 생활습관요인, 건강상태요인 등을 조사 후 결과를 통해 발병 위험군 분류

* 기초질환관리, 생활습관 개선지도, 보건교육 시행

- (생활습관 개선) 걷기, 오피스 스트레칭을 통한 직원 건강증진활동

* 우수자 포상 : 걷기왕, 관리왕, 행운왕, 미션달성자 등

- (기초질환관리) 혈압계, 혈당측정기 대여를 통한 고혈압, 당뇨 관리

ㅇ 외부 전문기관 컨설팅을 통한 위험성평가 내실화

- (사전준비) ’23년 위험성평가 결과보고서 점검 및 절차서 보완․개정

- (교육) 직전년도 위험성평가 시행문서 검토 후 담당자 교육

- (위험요인 발굴․개선) 근로자 직접 참여 및 유해․위험요인 발굴 다각화

- (환류) 현장진단을 통한 자체 위험성평가 결과보고서 피드백 시행

ㅇ 무재해 달성 공모전 및 특별포상을 통한 안전문화 확산

- (공모전) 안전의식 향상 및 안전사고 예방 관련 표어, 포스터

* 응모작 총 204점(포스터 29점, 표어 175점)에 대한 포상 및 시상

- (특별포상) 도계광업소 무재해 1000일 노력과 성과 격려

* 무재해 유공 4명(일반직 2명, 기능직 2명)

* 유관기관 참여 격려 : 삼척시장, 시의원, 읍장 등

ㅇ 단기용역 및 도급사업 안전보건관리 강화

- (시스템 구축, 관리) 도급․발주 계약시 안전보건체계 점검 및 보완

* 계약시 안전보건관리에 필요한 사항(안전보건계획서, 위험성평가, 안전보건교육, 안전보건 자료제공 등) 추가하여 이행사항 주기적 보고 및 관리

- (지침서 개정) 도급사업 안전관리 지침서 및 업체선정평가 개선

* 순회 및 합동점검 체크리스트, 업체선정 평가서 평가항목 수정

ㅇ 안전보건 관련 규정과 지침의 상호 연계

- KOSHA-MS 매뉴얼, 지침서, 절차서 개정

- 안전보건관리규정 개정하여 매뉴얼, 지침서, 절차서와 상호연계

ㅇ 긴급상황을 대비한 생존키트 비치

- 장성광업소 폐광 후 사무지소 특별안전점검 시행

* 수갱 Cage, Skip 고장 등 비상 정지상황에 대비하기 위함

- 생존키트 : 하드케이스 구성하여 1수갱 Cage, Skip에 배치

* 비상식량 : 보존식, 식수, 식염포도당, 믹스커피, 통조림 등

* 구호물품 : 보온방수포, 랜턴, 멀티툴 등

ㅇ 안전한 폐광을 위한 선제적 안전관리

- (조기폐광 TF 구성) 장성사무지소 운영, 안전조치 및 현안점검

- (역량강화 워크숍) 역량 강화, 경영혁신 점검 및 폐광 후 운영방향

- (특별안전점검) 사무지소 출범 초기 운영 안정화를 위한 계획 수립․시행