환경 분야 공시자료

(공시일 : 2021년 04월 01일 )

1. 폐수분야                                     【기간 : 2021년 01월~ 03월】

소별	개 소 별 명 칭	종별	처리용량 (㎥/Day)	처 리 방 법	평균배출량(㎥/Day)			PH	SS(ppm)	측정기관
					1월	2월	3월
장성	제1수갱	1종	20,000	물 리 화학적	522	448	408	7.7	0.8	TMS
장성	금천.문곡갱	1종	2,500	물 리 화학적	786	721	699	8.1	1.1	TMS
장성	철암운반갱	3종	650	물 리 화학적	185	180	177	6.8	3.5	(주)세동이엔지
도계	나한	1종	41,450	물 리 화학적	14,373	11,496	12,421	8.0	0.6	당사 TMS
도계	도계	1종	16,000	물 리 화학적	6,582	5,845	6,129	8.0	0.4	당사 TMS
화순	동5편	1종	14,000	물 리 화학적	1,064	1,047	1,261	7.9	3.7	당사 TMS
화순	동7편	1종	10,000	물 리 화학적	6,024	4,643	2,894	7.6	1.9	당사 TMS

❏ 배출허용기준

장성(청정지역)  1종(PH 5.8~8.6   SS 30ppm ) ⇨ 2,000㎥/일 이상

3종(PH 5.8~8.6   SS 40ppm ) ⇨ 2,000㎥/일 미만

도계(가지역)    1종(PH 5.8~8.6   SS 60ppm )

화순(청정지역)  1종(PH 5.8~8.6   SS 30ppm )

❏ 공공하수처리시설의 방류수 수질기준(기본부과금:하수처리구역내)

◇ 1종(PH 5.8~8.6   SS 10ppm)

◇ 3종(PH 5.8~8.6   SS 10ppm)

2. 광업소 환경 분야 관련자료 공개

장성광업소
도계광업소(광업소 게시판, 전두1리 마을회관 게시판)
도계광업소(도계3리 마을회관, 도계1리 마을회관 게시판)
화순광업소

2. 온실가스 할당량 대비 배출량                  【기간 : 2020년 01월~ 12월】

구분	온실가스 배출권 할당량 (A)	온실가스 배출량 (B)	할당량 대비 배출량 (A-B)	비 고
수량 (단위 : 톤)	313,915	237,987	75,928